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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектной документации стадии «Рабочая документация» по объекту: 
соединительный ЖД путь от здания заводоуправления до пути №3, с организацией выставочного жд пути вдоль цеха М-10 (Механический).
	№пп
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для проектирования
	Решение заказчика

	1.2.
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Московская область, г.Коломна, ул.Партизан д.42 .

	1.3.
	Наименование объекта 
	Наименование объекта: соединительный ЖД путь от здания заводоуправления до пути №3, с организацией выставочного жд пути вдоль цеха М-10 (Механический).

	1.4.
	Назначение объекта 
	Пути необщего пользования на территории АО «Коломенский завод».

	1.5.
	Вид строительства
	Реконструкция

	1.6.
	Цель и источник финансирования
	1. Цель: разработка рабочей документации.
2. Финансирование осуществляется за счет средств Заказчика.

	1.7.
	Стадийность проектирования
	Инженерные изыскания. Рабочая документация.

	1.8.
	Требования по вариантности и конкурсной проработке
	Разработка вариантов и конкурсных проработок не требуется.

	1.9.
	Исходные данные для проектирования
	Исходные данные для проектирования, разрабатываемые Подрядчиком:
- предпроектное обследование;
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания.
Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:
- Задание на проектирование;
- План с трассировкой проектируемых путей;
- Паспорт существующих путей Предприятия;
- ТУ на подключение/переустройство сетей инженерно-технического обеспечения Предприятия (по запросу проектной организации).

	1.10.
	Заказчик
	АО «Коломенский Завод»

	1.11. 
	Технический заказчик
	

	1.12.
	Проектная организация
	Определяется Заказчиком

	1.13.
	Сроки выполнения работ 
	1. Передача исходных данных для проектирования Подрядчику осуществляется в течение 5 календарных дней от даты заключения Договора.
2. Инженерные изыскания - не более 30 рабочих дней от даты заключения Договора.
3. Разработка Рабочей документации - не более 60 рабочих дней с момента заключения Договора.
4. Внесение изменений в Паспорт путей Предприятия – в течение 30 рабочих дней с момента приемки Объекта в Опытную эксплуатацию.

	2.Основные требования к проектным решениям

	2.1.
	Объемы работ
	1. Запроектировать соединительный жд путь необщего пользования от здания заводоуправления до пути №3 и тупиковый выставочный жд путь от здания заводоуправления до цеха М10, в соответствии с планом (Приложение №1 к настоящему ЗнП). 
При проектировании предусмотреть:
- конструктив жд путей для передвижения тепловозов служебной массой до 141 т., колея 1520, минимальный радиус кривых 125м.
- демонтаж участка жд пути от здания заводоуправления до КПЦ-1, с организацией путевых тупиков и мероприятиями по благоустройству. При организации путевого тупика возле здания заводоуправления, предусмотреть участок жд пути от тупика до ближайшего стрелочного перевода длиной не менее 100м.
- реконструкцию стрелочного поля в районе цеха ТМ-1. Необходимость автоматизации управления и сигнализации согласовать с Заказчиком. (Перечень стрелочных переводов – предоставляется Заказчиком)
- водоотведение от жд путей;
- освещение жд путей, стрелочных переводов, переходов, переездов, выставочных платформ;
- переустройство/защитные мероприятия всех действующих инженерных коммуникаций в границах проектирования, которые определяются в соответствии с результатами изысканий, обследований, а также техническими условиями присоединения и/или техническими требованиями и условиями по сохранению или перекладке от владельцев сетей. Демонтаж (при необходимости) недействующих инженерных коммуникаций в границах проектирования.
- Обустройство технологических проездов для автотранспорта, пешеходных дорожек и переходов через ж/д пути, виды и количество согласовать с Заказчиком.
- Восстановление благоустройства на объекте реконструкции.
- Разработку и выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства строительных работ на территории действующего предприятия в проекте организации строительства (ПОС).
- Устройство всех железнодорожных путей из рельсов типа Р65 на железобетонных шпалах на прямых участках и стрелочных переводов Р65 на железобетонных брусьях. В кривых участках, радиусом менее 290 м. предусмотреть применение железобетонных шпал типа Ш3-ДК или деревянной шпалы. В случае невозможности размещения всех стрелочных переводов на железобетонных брусьях предусмотреть проектом часть стрелочных переводов на деревянных брусьях.
- маркировку нового оборудования информационными табличками (Образцы табличек получить у Заказчика).
6. В случае выявления на территории строительства коммуникаций и сетей, попадающих в зону строительства объекта, запроектировать их демонтаж, переустройство или мероприятия по их сохранности.
7.Согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком результаты инженерных изысканий и Рабочую документацию.
8.Рабочая документация должна быть выпущена в объеме (все необходимые изыскания, расчеты, испытания и т.д.), необходимом для производства строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
9.Разработать сметную документацию на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с принятыми проектными решениями и объемами работ, согласовать с Заказчиком и Техническим заказчиком.

	2.2.
	Требования к обследованиям и инженерным изысканиям
	1. Выполнить предпроектное обследование объекта строительства и прилегающих территорий (объектов, сооружений). При проведении обследования предусмотреть:
· Визуальный осмотр существующей территории, зданий, сооружений;
· Определение перечня зданий, сооружений, подлежащих демонтажу (частичному демонтажу), определение объемов работ по демонтажу (ведомость демонтажных работ).
· Определить класс опасности с приведением расчета и отнесения ж/д путей к опасному производственному объекту (далее - ОПО), образованию нового или включения в состав существующего ОПО в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а при отсутствии оснований, дать обоснование по исключению образования ОПО или по исключению идентификации ж/д путей как нового ОПО или в составе существующего ОПО. Информацию внести в пояснительную записку проектной документации.
2. Выполнить инженерные изыскания в границах проектирования, разработать и выполнить документацию по результатам инженерных изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.», в объеме, необходимом для проектирования:
· Инженерно-геодезические изыскания (в том числе инженерно-топографический план) СП 317.1325800.2017, СП 11-104-97 в составе:
- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных; 
- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 
- создание (развитие) опорных геодезических сетей (плановых сетей 3 и 4 классов и сетей сгущения 1 и 2разрядов,нивелирной сети IV класса;
 - создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 
- топографическая съемка в масштабе 1:500, включая съемку подземных и надземных сооружений; 
- перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта; обновление топографических(инженерно-топографических) планов в масштабе 1:500 и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах; 
- инженерно-гидрографические работы;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета (пояснительной записки). 
- камеральное трассирование и предварительный выбор конкурентно-способных вариантов трассы для выполнение полевых работ и обследований; 
- полевое трассирование; 
- съемки существующих железных и автомобильных дорог, пересечений линий электропередачи (ЛЭП), линий связи (ЛС), объектов радиосвязи, радиорелейных линий и магистральных трубопроводов; 
- координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры зданий (сооружений);
- определение полной и полезной длин железнодорожных путей на станциях и габаритов приближения строений. 
· Инженерно-геологические изыскания СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ», СП 11-105-97, СП 50-101-2004 в составе:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет; 
- рекогносцировочное обследование, включая аэровизуальные или маршрутные наблюдения;
- геофизические исследования; 
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования; 
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- обследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений; 
- составление прогноза изменений инженерно-геологических условий; 
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
3. Обследования и инженерные изыскания объекта необходимо выполнить в соответствии с действующей в РФ нормативно-технической документацией, в объеме, необходимом для разработки Рабочей документации.
4. Проведение топографо-геодезической съемки в масштабе 1 :500, система координат -местная, система
высот -Балтийская, шаг сетки съемки -2 м, с возможностью считывания точек в координатах Х, У, Z в файле формата .dwg


	2.3.
	Требования к Генплану
	Разработать в составе РД

	2.4.
	Требования к обмерным работам и инструментальному обследованию
	Обмерные работы и инструментальное обследование зданий, объектов, сооружений и инженерных систем выполняются в объеме, необходимом и достаточном для разработки Рабочей документации. 

	2.5.
	Особые условия
	Производство работ на действующем предприятии, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта, без остановки технологических процессов на территории предприятия.
Все технологические, планировочные, строительные и другие решения в процессе проектирования подлежат согласованию с Заказчиком.
Подбор оборудования, технических устройств, план размещения оборудования письменно согласовывать с Заказчиком.
Привлечение субподрядных организаций письменно согласовывать с Заказчиком.
Не допускать отклонений от технического задания без письменного согласования с Заказчиком.
Соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории предприятия.
Согласование Заказчиком разработанной проектной документации не является подтверждением отсутствия проектных ошибок и соблюдения всех необходимых нормативов, принятых на территории Российской Федерации, и не освобождает проектную организацию от ответственности за ошибки и неверно принятые проектные решения.

	3. Иные требования

	3.1.
	Требования к материалам, оборудованию (соответствие ГОСТ и ТУ производителя)
	Применяемые в Рабочей документации оборудование, материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ.
При выборе оборудования и материалов предпочтительно использовать материалы российских производителей.
При указании в документации конкретного производителя, предусмотреть возможность применения аналогичного оборудования, материалов, иных производителей.
 При отсутствии на территории Российской федерации производителя оборудования, материалов, первоочередно рассматривать иностранных производителей, имеющих не менее 2-х независимых дистрибьютеров на территории РФ.

	3.2. 
	Требования к сметной документации
	

	3.3. 
	Требования к согласованию
	Проектная организация согласовывает результаты изысканий и Рабочую документацию с Заказчиком и Техническим Заказчиком.

	3.4.
	Требования к разработке специальных технических условий
	Разработка специальных технических условий не требуется.

	3.5.
	Требования к нормативной документации
	Рабочая документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативно-правовых актов, действующим техническим регламентам и действующей нормативной документации Российской Федерации в области строительства, в том числе в части оформления рабочих чертежей:
- ГОСТ 21.002-2014. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации; 
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
- СП 119.13330.2024 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520мм»
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ <,0 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- ГОСТ 33475-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования»;
- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных велосипедных дорожек. Общие требования»;
- СП 47.13330.2016 от 01.07.2017 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
-СП 124.13330.2012 от 01.01.2013 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
- СП 63.13330.2018 от 20.06.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
СП 32.13330.2018 от 26.06.2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 31.13330.2012 от 01.01.2013 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- СП 82.13330.2016 от 17.06.2017 «Благоустройство
территорий. Актуализированная редакция СНиП ШО-75»;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- СП 11-105-97 «Инженерно-теологические изыскания для строительства»;
- СП 11-103-97 от 15.08.1997 «Инженерно­гидро-метеорологические изыскания для строительства»;
- СП 482.1325800.2020 Инженерно­гидро-метеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
-ГОСТ 31565-2012 от 01.01.2014 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
- ГОСТ Р 59024-2020 от 01.08.2021 «Вода. Общие требования к отбору проб».
Перечень и объем инженерных изысканий выполнять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». 
Технические отчеты по результатам инженерных изысканий должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актvализированная редакция СНиП 11-02-96».



	3.6.
	Сведения о необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства  
	Не требуется

	3.7.
	Количество разработанной 
документации, передаваемой 
Заказчику
	Рабочая документация передается Техническому Заказчику на бумажном носителе (сброшюрованная в альбомы) в 2-х экземплярах и в электронном виде - файлы формата AutoCAD ('4'.DWG), PDF, Word, в формате программы (U.GSFX) и в Excel по форме ЛЭУ (формат 11 граф) на CD или USB флэш-накопителе, дополнительные экземпляры проекта или отдельных его частей выполняются и оплачиваются Заказчиком отдельно.

	3.8.
	Прочие требования
	Пребывание МГН всех групп мобильности в процессе эксплуатации не предусмотрено.

	3.9.
	Уточнение и дополнение задания
	Задание на проектирование может изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания подготовки Рабочей документации по договору. Договорной срок завершения работ по может быть изменен, по согласованию сторон.

	3.10.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Предусмотреть вывоз и размещение, непригодных для дальнейшего применения, строительных отходов в организации, имеющие лицензию на размещение данного вида отходов.

	3.11.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта определяются нормами, указанными в пункте 3.5. настоящего задания.
В составе проектной документации учесть требования Федеральных законов № 384-ФЗ, № 190-ФЗ, № 123-ФЗ, № 261-ФЗ, правил ПУЭ и ПТЭЭП, сп 20.13330.2016, сп 22.13330.2016, 
Учесть при разработке проектной документации необходимость соблюдения:
-	механической безопасности;
-	пожарной безопасности;
-      безопасности для пользователей.

	3.12.
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Раздел ПОС разработать в полном объеме в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

	3.13.
	Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или охранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта.
	Решение о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется выполнение работ, принимаются комиссионно Проектировщиком, Заказчиком и Техническим заказчиком.

	3.14.
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка
	В составе Рабочей документации предусмотреть разработку проекта благоустройства территории в соответствии с нормами, указанными в пункте 3.5. настоящего задания. 
Решение о необходимости сноса, пересадки, сохранения зеленых насаждений принимаются комиссионно Проектировщиком, Заказчиком и Техническим заказчиком.

	3.15.
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	В составе Рабочей документации предусмотреть утилизацию и размещение отходов (в том числе излишнего грунта) на полигонах включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов и/или в местах, определенных требованиями и условиями владельцев демонтируемого (сносимого) имущества. 

	3.16.
	Требования к Рабочей документации
	Рабочая документация разрабатывается в соответствии с настоящим заданием, на основании проведенных обследований и инженерных изысканий. 
Требования к рабочей документации определяются в соответствии ГОСТ Р 21.101-2020 от 01.01.2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (в действующей редакции).
Состав проектной документации определить в процессе проектирования, в объеме удовлетворяющем задачам настоящего Технического задания.
Графические материалы конструктивных и технологических решений должны быть представлены в объеме, достаточном для проверки объемов выполняемых работ. В составе документации предусмотреть спецификации материалов и оборудования, ведомости объемов работ.
При разработке Рабочей документации на устройство инженерных коммуникаций и дорожных работ предусмотреть разработку и включение в состав проектной документации продольных профилей устраиваемых коммуникаций, поперечных разрезов в характерных местах, деталировок нетиповых узлов и сечений, позволяющих достоверно определить объемы работ. 
В ходе разработки Рабочей документации настоящее задание может быть дополнено требованиями по составу оборудования, применения материалов, назначения сооружений и иными требованиями Заказчика.

	3.17.
	Требования к подготовке сметной документации
	Требования к подготовке сметной документации всех этапов определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в том числе: 
- разработать сметную документацию на каждый этап строительства (с отдельным сводным сметным расчетом на каждый этап); 
При определении сметной стоимости применять базисно-индексный метод и сметно-нормативную базу в действующей редакции (ФЕР-2020), текущий уровень цен определять с использованием индексов по статьям затрат в соответствии с письмами Минстроя России, включенным в федеральный реестр сметных нормативов на соответствующий период расчета. 
Провести мониторинг цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, с оформлением конъюнктурного анализа в соответствии с Инструкцией о порядке составления, оформления и согласования сметной документации на строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, работы и услуги по обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг» (Утверждена Приказом генерального директора № 65 от 16.03. 2020 г.). Перечень выбранных товаров и материалов согласовать с Заказчиком, включить условие о возможности использования эквивалентного товара и указать параметры эквивалентности. 
В составе сметной документации при необходимости предусмотреть (при условии своевременного предоставления информации Заказчиком): 
-затраты на переключение/отключение/промывку переустраиваемых инженерных коммуникаций; 
-затраты на водоотведение поверхностного стока на период строительства объекта, присоединение к канализационной сети; 
-	затраты на мойку колес;
-затраты на получение технических условий, проведение необходимых согласований решений;
- затраты на технологические присоединения к источникам электроснабжения; 
-затраты на техническое сопровождение работ, выполняемых по техническим условиям владельцев инженерных сетей и коммуникаций; 
-затраты на утилизацию и обеззараживание отходов, в том числе излишнего грунта; 
- затраты за прием твердых бытовых отходов на полигоне и дальнейшей их утилизации; 
-затраты на организацию дорожного движения на период производства работ;
-	затраты на авторский надзор за строительством;
-	затраты на осуществление строительного контроля;
-затраты на временное присоединение к источникам
электроснабжения и (или) связанные с эксплуатацией передвижных станций в соответствии с ПОС; 
- затраты на техническую инвентаризацию, изготовление документов кадастрового и технического учета, в том числе технических и кадастровых паспортов объектов недвижимого имущества, расположенных в границах проведения работ по строительству объекта (при необходимости); 
-затраты на геодезические работы по разбивке основных осей сооружения; 
- затраты на демонтаж объектов недвижимого имущества, переустройство (демонтаж) 
ограждений, и утилизацию строительного мусора;
- затраты на переключение переустраиваемых сетей с постоянной схемы снабжения на временную и обратно, согласно сведениям, полученным от сетевых организаций; 
- затраты на проведение мониторинга зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства объекта (при необходимости); 
- затраты на изготовление технических паспортов по переустраиваемым инженерным сетям, коммуникациям и строящимся участкам автомобильных дорог; 
- затраты на непредвиденные расходы в соответствии с Методикой 421/пр от 4 августа 2020 года; 
- затраты на составление технического плана объекта. 
Затраты на временные здания и сооружения, затраты на зимнее удорожание строительства; 
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