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Ведомость объемов работ
[bookmark: _Hlk170235250]Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО "Коломенский завод", 
Инв.№ 460000595
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во ВОР
	факт
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	Переезд №30 (путь №7А)
	 
	 
	 
	 

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	1 
	 
	Резка асфальтобетонных покрытий 
	м
м2
	32           48
	32,10
50,31
	16*2=32
L =  L/1+ L/2 = 16,00+16,10=32,10м.

	2 
	 
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 100мм)
	м3
	4,8
	5,03
	48*0,1=4.8
V/асф = S*h/асф = 50.31*0,10 = 5,03м3/

	3 
	 
	Разборка щебеночного основания (толщ. 100мм)
	м3
	7,2
	7,55
	48*0,15=7.2
V/щ =  S*h/щеб  = 50,31*0,15 = 7,55 м3/

	4 
	
	Разборка песчаного основания (толщ. 100мм)
	м3
	-
	5,03
	Vп = S*h/пес =  50,31*0,10 = 5,03 м3/

	5 
	 
	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную
	м3
	9,69
	12,31
	V/бал= S/1*h/бал=94,68*0,13=12,31 м3/


	6 
	
	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную
	м3
	9,69
	11,36
	V/гр= S/1*h/гр=94,68*0,12=11,36 м3/


	7 
	
	Резка существующего пути дисковыми пилами (4 реза)
	рез
	4 /0,72
	4
	0,18*4=0,72м

	8 
	
	Демонтаж РШР, шпалы железобетонные
	м пути
	12,5
	12,5
	

	9 
	
	Демонтаж шпалы деревянной
	шт.
	2
	2
	

	10 
	
	Демонтаж упоров фиксации плит переезда
	шт.
	2
	2
	

	11 
	
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня
	м3
	3,025
	3,69
	13*3,1*0,15
V/бал1= S/2*h/бал/1=46,15*0,08=3,69 м3/


	12 
	
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта
	м3
	3,025
	3,23
	V/гр1= S/2*h/гр1=46,15*0,07=3,23 м3/


	13 
	
	Погрузка строительного мусора, вручную
	т
	2,29
	6,85
	Демонтированное асфальтовое покрытие:
5,03*1,8=9,05т;
Демонтированное щебеночное основание: 
(7,55+12,31)*1,4=27,80т.
Демонтированное песчаное основание: 
5,03*1,5=7,55т.
Демонтированный загрязненный грунт: 
11,36*1,3=14,77т.
9,05+27,80+7,55+14,77=59,17т.

От разборки основания ж/д пути после демонтированной РШР 3,69*1,4+3,23*1,3=9,37т

	14 
	
	Погрузка строительного мусора, механизировано
	т
	20,58
	61,69
	

	15 
	
	Погрузка РШР, механизировано
	т
	8,516
	8,516
	Передача Заказчику

	
	
	Строительные работы
	
	
	
	

	16 
	
	Внесение дополнительного щебня в основание пути 
	м3
	4,03
	4,62
	13м *3,1м*0,1м
46,15м2 *0,10м =4,62м3
Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	17 
	
	Уплотнение основания балластного ручными пневмотрамбовками
	м3
	4,03
	4,62
	

	18 
	
	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65
	шт./м пути
	23/12,5
	25/12,5
	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 (50 компл.) (в т.ч. 8шт. - давальческий материал)

	19 
	
	Монтаж рельс Р65 12,5м
	м
	2/25
	2/25
	Давальческий материал

	20 
	
	Монтаж накладок стыковых со сверлением 24-х отверстий в рельсах
	компл
	4
	4 
	Накладка стыковая 1Р – 8шт.
Болт стыковой в сборе – 16шт.

	21 
	
	Установка деревянных шпал
	шт
	-
	2
	

	22 
	
	Наплавка стыков
	шт
	-
	4
	

	23 
	
	Балластировка ж/д путей
	м3
	10,75
	11,31
	Vб= L*S-V/шп*b=25,00*0,61-0,108*46=10,28 м3
Vв = Vб*0,1 = 10,28*0,1 = 1,03 м3
V = Vб+Vв = 10,28+1,03 =11,31 м3
Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	24 
	
	Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах
	м пути
	25
	25
	

	
	
	Укладка резинокордового переезда
	
	
	
	

	25 
	
	Укладка резинокордового переезда 
	переезд
	1
	1
	Комплект резинокордового переезда – 1компл.

	26 
	
	-укладка плиты внутренней 2741.001 (1582х546х213мм)
	шт
	16
	16
	

	27 
	
	-укладка плиты наружней 2741.002  (573х546х213мм)
	шт
	32
	32
	

	28 
	
	-устройство прокладки наружной 2741.003 (182х546х48мм)
	шт
	32
	32
	

	29 
	
	-устройство прокладки внутренней 2741.004 (1098х546х55мм)
	шт
	16
	16
	

	30 
	
	-устройство комплекта узлов крепления на жб шпалы ОП 534.000-01
	шт
	1
	1
	

	31 
	
	-устройство прижимной балки А1.БПР-3 (3000мм)
	шт
	4
	4
	

	32 
	
	-устройство прижимной балки А1.БПР-4 (4000мм)
	шт
	3
	3
	

	33 
	
	Укладка шпал деревянных
	шт
	2
	2
	

	34 
	
	Устройство упоров фиксации плит переезда
	шт
	2
	2
	

	
	
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду
	м2
	50
	50,31
	

	35 
	
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм
	м3
	5
	5,03
	50*0.1=5.0
V/п.= S/асф*h/п=50,31*0,10= 5,03 м3/
Песок карьерный

	36 
	
	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм
	м3
	7,8
	7,85
	52*0.15=7.8
V/щк.= S/асф*h/щк=52,31*0,15=7,85м3 Щебень известняковый М600 фр. 20/40

	37 
	
	Разлив битума
	м2/т
	50/0,042
	50,31/0,042
	0,84кг/м2, 50*0,84=42кг

	38 
	
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см
	м2
	50
	50,31
	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*40,56*0,06=5,72т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	39 
	
	Разлив битума
	м2/т
	50/0,021
	50,31/0,021
	0,42кг/м2, 50*0,42=21кг

	40 
	
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см
	м2
	50
	50,31
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*40,56*0,04=3,81т
 Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	41 
	
	Отсыпка щебнем
	м3
	-
	0,94
	Площадь S1=6,28  м2/
Высота щебеночной подсыпки h/щк=0,15 м
Объем щебня: V/щк1= S/1*h/щк=6,28*0,15=0,94м3/
Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	Переустройство переезда

	42 
	
	Демонтаж упоров фиксации плит переезда
	шт
	-
	2
	

	43 
	
	Монтаж упоров фиксации плит переезда
	шт
	-
	2
	

	44 
	
	Расширение резинокордового переезда 
	переезд
	1
	1
	

	45 
	
	-укладка плиты внутренней 2741.001 (1582х546х213мм)
	шт
	-
	4
	

	46 
	
	-укладка плиты наружней 2741.002  (573х546х213мм)
	шт
	-
	8
	

	47 
	
	-устройство прокладки наружной 2741.003 (182х546х48мм)
	шт
	-
	8
	

	48 
	
	-устройство прокладки внутренней 2741.004 (1098х546х55мм)
	шт
	-
	4
	

	49 
	
	-устройство комплекта узлов крепления на жб шпалы ОП 534.000-01
	шт
	-
	1
	

	50 
	
	-устройство прижимной балки А1.БПР-4 (4000мм)
	шт
	-
	1
	монтаж 4-х прижимных ж.б. балки БПР-4 длиною по 1,00м



[bookmark: _Hlk173250237]Примечания: 
1. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

2. Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве



СОСТАВИЛ: инженер ОЭРЗиС						Никифоров С.И.


Начальник ОЭРЗиС								Нечаев Д.А.


