Приложение №1.1
к договору подряда №2 от 10.07.2024

УТВЕРЖДАЮ:       
                                                                                                                                                                    СОГЛАСОВАНО:    
                                                                
Директор по эксплуатации и                                                                                                                    Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ"                    
безопасности производственной                                                                                                 
деятельности АО "Коломенский завод"    
                                                                                              
________________В.С. Степанкевич                                                                                                         __________________ Ю.Ф. Кесслер


Ведомость объемов работ
Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ.

	№
п/п
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонтно-восстановительные работы на пути 11
	

	
	Демонтаж рельсошпальной решётки 
м
	

	1 
	Очистка шпал от мусора, бетонного боя, грунта и пр.
	м3
	69,22
	
	3,2 м * 0,1 (сред.значение)* 216,31 м

	2 
	Демонтаж стяжек рельсовых металлических
	шт.
	18
	
	

	3 
	Разборка стыков Р-50 (демонтаж стыковых накладок)
	шт.
	45
	
	90 накладок

	4 
	Расшивка шпал деревянных (скрепление Д-50)
	компл/шт.
	371/742
	
	Демонтаж скрепления

	5 
	Демонтаж рельс Р-50 звеньями до 12,5м 
	м.п.
	432,62
	
	216,31 м.пути * 2 рельса

	6 
	Демонтаж шпал деревянных
	шт.
	371
	
	

	
	Подготовка зем. полотна (уборка старого)
	

	7 
	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня, мусора, грунта и пр.
	м3
	103,83
	
	3,2 м * 0,15 (сред.значение с учётом объёма шпальных ящиков)* 216,31 м

	8 
	Внесение дополнительного щебня в основание пути
	м3
	69,22
	
	3,2 м * 0,1 * 216,31 м,  

	9 
	Уплотнение основания балластного 
	м2
	692,19
	
	3,2 м * 216,31 м

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	10 
	Укладка шпал ж.б., с эпюрой 1840
	шт.
	398
	
	

	11 
	Монтаж скрепления КБ65
	компл/шт.
	398/796
	
	

	12 
	Монтаж рельс звеньями по 12,5м
	м/шт
	432,62/35
	
	Количество штук кратно рельсу длинной 12,5 м

	13 
	Монтаж стыковочных накладок Р-65 (6-ти отверстных)
	к-т
	40
	
	Болт стыковой в сборе

	14 
	Балластировка путей
	м3
	93
	
	0,43 м3 * 216,31 м.пути  

	15 
	Выправка пути (подбивка щебня шпалоподбойками)
	м3
	18,6
	
	93 м3 балласта*20% 

	16 
	Рихтовка пути
	м
	216,31
	
	

	17 
	Погрузка и перевозка балансодержателю демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты)
	т
	60
	
	Вес элементов с учётом износа К=0,9: Шпала - 72 кг/шт,; рельс Р50 – 46,62/м; скрепление Д50 – 17,68/шт

	18 
	Послеосадочный ремонт ж.д. пути
	м
	216,31
	
	

	
	Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 126 (1/9)
	

	19 [bookmark: _Hlk171014642]
	Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора
	м3
	17,08
	
	0,2*2,75*31,06

	20 
	Демонтаж переводного механизма (флюгарки)
	шт
	1
	
	

	21 
	Демонтаж скреплений (расшивка костылей, шурупов)
	шт.
	126
	
	

	22 
	Демонтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	63
	
	

	23 
	Монтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	63
	
	Брус деревянный для стрелочных переводов -63шт.


	24 
	Закрепление шпал/ брусьев
	шт.
	63
	
	Монтаж скреплений

	25 
	Монтаж бруса деревянного под переводной механизм
	шт
	2
	
	

	26 
	Монтаж переводного механизма (флюгарки)	
	шт
	1
	
	Ранее демонтированного

	27 
	Балластировка СП
	м3
	16,43
	
	

	28 
	Выправка и рихтовка стрелочного перевода		
	м3
	3,30
	
	

	29 
	Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили
	т
	6,586
	
	

	
	Замена деревянного бруса на стрелочном переводе 12 (1/9)
	

	30 
	Очистка межшпальных ящиков от грунта, боя и мусора
	м3
	16,62
	
	0,2*2,75*30,22

	31 
	Демонтаж переводного механизма (флюгарки)
	шт
	1
	
	

	32 
	Демонтаж шпал
	шт.
	96
	
	

	33 
	Демонтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	18
	
	

	34 
	Монтаж шпал деревянных на стрелочном переводе 
	шт.
	9
	
	

	35 
	Монтаж бруса на стрелочном переводе 
	шт.
	52
	
	Брус деревянный для стрелочных переводов -52шт.


	36 
	Закрепление шпал/ брусьев
	шт.
	63
	
	Монтаж скреплений

	37 
	Монтаж бруса деревянного под переводной механизм
	шт
	2
	
	

	38 
	Монтаж переводного механизма (флюгарки)	
	шт
	1
	
	Ранее демонтированного

	39 
	Балластировка СП
	м3
	16,43
	
	Щебень балластный кат.2

	40 
	Выправка и рихтовка стрелочного перевода		
	м3
	3,30
	
	Щебень балластный кат.2

	41 
	Погрузка отходов бруса деревянного в автомобили
	т
	9,61
	
	Ориентировочно



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
*в связи с изложенным, при оценке работ требуется применение повышающего договорного коэффициента – 1,2.

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

