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ИНФОРМАЦИЯ
О КОМПАНИИ
Международный промышленный холдинг DALGAKIRAN — один из крупнейших мировых производителей компрессорного оборудования с полувековой историей, экспортирующий продукцию по всему миру.
	
Представительства 
компании работают в:
· Германии
· Англии
· России
· Украине
· а также в рядe азиатских стран
Головной офис и производство расположены в Турции (г. Стамбул).
Современные, высокотехнологичные производственные линии компании достигают 30 000 м2
	Российское представительство DALGAKIRAN начало свою деятельность в 2002 году. За 17 лет успешной работы в России были открыты филиалы в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Самаре, а также были организованы сети региональных офисов продаж и сертифици- рованных сервисных центров.
Собственные складские площади в России составляют 4 000 м2, что позволяет держать в постоянном стоке большое количество оборудования и запасных частей. Штат российского представительства DALGAKIRAN составляет свыше 100 высококвалифицированных сотрудников
В России были открыты и успешно развиваются новые направления — поставка и сервисное обслуживание дизельных электростанций под брендом «HERTZ GENERATOR» и оборудование для промышленного охлаж- дения под собственным российским брендом «АНГАРА».



	Технико-коммерческое предложение для ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
	www.dalgakiran.ru



	ООО "ГИС"
ИНН 7720340733, т. , 115563, г Москва, р-н Москворечье-Сабурово, Каширское шоссе, д 61 к 4 стр 1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Компрессор винтовой DVK 125-13
Стационарный маслонаполненный винтовой компрессор, оборудован микро- процессорной системой управления и контроля, закрыт звукопоглощающим корпусом. Реализована система привода с ременной передачей, электродвигатель с высоким КПД и эргономичный корпус. В компрессорах использованы комплектующие от ведущих европейских производителей. Остаточное содержание масла в сжатом воздухе менее 0,03 мг/м3.
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Максимальное давление
	13

	2
	Производительность (м3/мин)
	11

	3
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	2"

	4
	Тип двигателя
	Электрический, трехфазный

	5
	Двигатель
	WEG

	6
	Степень защиты
	IP55

	7
	Напряжение (В)
	400V 50Hz

	8
	Мощность  двигателя (кВ)
	90

	9
	Тип привода
	Ременной

	10
	Габаритные размеры (мм)
	2525х1440х2037

	11
	Масса (кг)
	2240

	12
	Уровень шума (дБ)
	79

	13
	Максимальная температура окружающей среды (ºC)
	+ 43

	14
	Минимальная температура окружающей среды (ºC)
	+ 2

	15
	Страна производитель
	Турция
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	Осушитель DK 120
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа , предназначен для  удаления из сжатой среды лишней влаги. Осушитель серии DA имеет точку росы +3С и максимальное давление до 16  бар. Использование осушителя  позволяет предотвратить коррозию в пневматическом оборудовании, избежать образования частичек льда при низких температурах, увеличить срок службы техники, а также повысить качество работы подключенного оборудования 
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Максимальное давление
	16

	2
	Производительность (м3/мин)
	13,75

	3
	Тип хладагента
	R-134a

	4
	Напряжение (В)
	230V 50Hz

	5
	Максимальная температура окружающей среды (ºC)
	50

	6
	Фильтр в составе осушителя
	Включено

	7
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	2''

	8
	Габаритные размеры (мм)
	948х728х1370 (ДхШхВ)

	9
	Страна производитель
	Турция
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	Ресивер РВ 500.16
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	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO851 R2" Y
Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,01 мг/м3
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Пропускная способность (м3/мин)
	14,18

	2
	Максимальное давление
	16

	3
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	2 ''

	4
	A (мм)
	160

	5
	B (мм)
	622,5

	6
	C (мм)
	581

	7
	D (мм)
	45

	8
	Масса (кг)
	5,61

	9
	Катридж
	М851

	10
	Страна производитель
	Турция

	11
	Описание
	Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,01 мг/м3



[image: ]

	
	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO851 R2" X
Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,5 мг/м3
	[image: ]



	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Пропускная способность (м3/мин)
	14,18

	2
	Максимальное давление
	16

	3
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	2 ''

	4
	A (мм)
	160

	5
	B (мм)
	622,5

	6
	C (мм)
	581

	7
	D (мм)
	45

	8
	Масса (кг)
	5,61

	9
	Катридж
	М851

	10
	Страна производитель
	Турция

	11
	Описание
	Магистральные фильтры предназначены  для устранения из сжатого воздуха нежелательных примесей: частиц пыли, влаги, масла. Конструкция фильтров надёжна и удобна в эксплуатации. Благодаря применению коррозийно-стойких материалов, обеспечивается длительный  срок службы фильтра. Остаточное содержание масла: 0,5 мг/м3
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	Осушитель DRYAIR DA 680 16 Бар
Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа , предназначен для удаления из сжатой среды лишней влаги с помощью адсорбента. Осушитель серии DA обеспечивает низкое значение точки росы до -40 С (опционально -70 С) и максимальное давление до 10 бар. Использование осушителя позволяет предотвратить коррозию в пневматическом оборудовании , избежать образования частичек льда при низких температурах, увеличить срок службы техники, а также повысить качество работы подключенного оборудования
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	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА

	1
	Максимальное давление (бар)
	16

	

	2
	Рабочее давление (бар)
	13

	3
	Производительность (м3/мин)
	11,33

	4
	G-Выход сжатого воздуха (дюйм)
	2"

	5
	Напряжение (В)
	400V 50Hz

	6
	Фильтр в составе осушителя
	GO851 MX-MY-MP

	7
	Максимальная температура окружающей среды (ºC)
	50

	8
	Габаритные размеры (мм)
	960х680х2216 (ДхШхВ)

	9
	Масса (кг)
	525

	10
	Адсорбент
	оксид алюминия

	11
	Страна производитель
	Турция

	12
	Описание
	Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа , предназначен для удаления из сжатой среды лишней влаги с помощью адсорбента. Осушитель серии DA обеспечивает низкое значение точки росы до -40 С (опционально -70 С) и максимальное давление до 10 бар. Использование осушителя позволяет предотвратить коррозию в пневматическом оборудовании , избежать образования частичек льда при низких температурах, увеличить срок службы техники, а также повысить качество работы подключенного оборудования
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ЦЕНА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Благодарим Вас за то, что обратились к нам. Компания DALGAKIRAN, имея за плечами более чем 50-летний опыт в производстве и обслуживании ком- прессорного оборудования, является одним из лидеров мирового рынка. Согласно Вашему запросу мы можем предложить Вам оборудование в сле-дующей комплектации:
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ С НДС, ЕВРО
	КОЛ-ВО
	СКИДКА
	СТОИМОСТЬ С НДС, ЕВРО

	
Компрессор винтовой DVK 125-13
	
39980,00
	
2,00
	
0,00
	
79960,00

	Осушитель DK 120
	6990,00
	1,00
	0,00
	6990,00

	Ресивер РВ 500.16
	905,00
	5,00
	0,00
	4525,00

	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO851 R2" Y
	340,00
	2,00
	0,00
	680,00

	Магистральный фильтр сжатого воздуха GO851 R2" X
	340,00
	2,00
	0,00
	680,00

	Осушитель DRYAIR DA 680
	18 100,00
	1,00
	0,00
	18 100,00



	ИТОГО: 110 935,00



Возможные услуги и расходные материалы:
Расходные материалы — согласовываются с Заказчиком.
Пуско-наладочные работы — выезд специалиста оплачивается дополнительно по согласованию с Заказчиком.
Пневмоаудит — специалисты АО «Далгакыран-М» готовы провести анализ системы сжатого воздуха, дать рекомендации по соответствию качества сжатого воздуха, энергосбережению, общему снижению затрат на его производство, провести подбор необходимого оборудования в зависимости от требований Заказчика.
Сервисные пакеты — стоимость выезда, стоимость работ по обслуживанию компрессора согласно наработки моточасов, масло, фильтрующие элементы и другие расходные материалы предусмотрено инструкцией по эксплуатации.
СРОКИ И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ
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	Условия оплаты: 30% предоплата, 70% по факту прихода оборудования на склад Поставщика. Также существуют индивидуальные условия оплаты.
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	Условия поставки: Самовывоз со склада Поставщика в РФ по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, деревня Андреевское, территория индустриальный парк «Андреевское». Возможна доставка оборудования по условиям DAP
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	Сроки поставки: В течение 8-10 недель

	
	

	[image: ]
	Гарантия на оборудование: Гарантия на компрессор составляет 15 месяцев с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика, но не более 12 месяцев с даты запуска. При самостоятельном пуске оборудования в эксплуатацию гарантия на оборудование не предоставляется.
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	Мы всегда готовы к обсуждению всех деталей контракта для предоставления Вам наиболее удовлетворяющих условий в плане цены, условий оплаты и поставки, предоставления расширенной гарантии на оборудование.
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	Пуско-наладочные работы: возможно проведение пуско-наладочных работ компрессорного оборудования с учетом особенностей производственного и технологического процесса, пробный запуск оборудования, проверка его в различных режимах и ввод оборудования в эксплуатацию

	
	



КОНТАКТЫ
[image: ]
Вы можете обратиться к нам по любым вопросам, касающимся производства и использования сжатого  воздуха, и получить техническую поддержку в реализации ваших планов экономии финансов предприятия.
Торговую деятельность от лица компании DALGAKIRAN осуществляет торговый дом ООО "ГИС"
Более подробную информацию Вы можете получить на наших сайтах:
www.dalgakiran.su
www.hertz.energy
www.angara.su
С уважением,
ООО "ГИС"
Малышев Алексей Игоревич
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	8 925 203-40-79

	
	

	[image: ]
	4053

	
	

	[image: ]
	aleksey.malyshev@dalgakiran.com
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OMUCAHUE

Bo3AylHble BUHTOBbIE MACTOHANONHEHHbIE KoMNpeccops! cepii DVK

HagexHocTs, BuicotMe nokasaTenu npn  mioGeix
PEXUMEX SKCNYaTaLyW, FaPEHTUDOBAKHOE KAUECTEO
— OTAUMMTENLHLIE OCOGEHHOCTH KOMMDECCOPO Cepiit
DVK. [lasas Cepin MaCTOHAMOMHEHHSIX SHHTOBSIX
KOMMPECCOPOE MOXET GuiTo NpuMeHeHa & MioGo
ofnacTH MpoWsEOACTEA, rhe HEOGXOMMM  CXATHi

s03ayx Vicnons3osasie TpexuepHoro
NPOSKTUPOBAHAR,  MOCTIEAHAX  KOHCTDYKTUBHSIX
WHHOBAUWA,  KOMPMeKTyOUMX  OT  Beayux

eBpONENCKAX NPOWIBORNTENER, KOHTPONS KauecTea
cBopKn Ha KaXgow 3Tane  nMpOMIBOACTEEHHOTO
npouecca  obecnewmsaiT  cooTeeTCTEMe  Bcem
MUDOBLIM CTaHAapTam Kadectea 0GOpYmOBaHMA
opraiusaLi Npou3soACTE

N sv+rosoit BRok

* Hosoe nokonewwe  eMsToEbX  Grokos,
OTNUNEETCA  BHCOOM  SDDEKTHEHOCTBH,
HANEXHOCTBO W HMIAM  noTpeGnesem
anexTposkeprin

+ TlOAWMTHUKY CHOHCTPYMPOBaHY! AN PABOTH! C
MaKCUMAnHLIMM  HATDY3KaMU U uMeRT
ANWTENGHNIE  WHTEDBANL  TEXHMMECKOrD
oBcnyxeaHus

« Braronapa  Hosomy  3anatewTosaHHOMy
fpodunio  poTopos  EwwTosoro  Gnoka
YMeHblLHS OTepU EO3AYXA NPH CHATMM
TpeByemsiii KpyTALYNT MOMEHT.

ﬂ CUCTEMA MPMBOJIA

* Bucorospdextisnan w  Hagewsan  ©
aKcyaTaUM pemeHHan nepenaya

« Mpocran u yaobwas cicrema waTAKenn
peueit





image7.jpeg
OMUCAHUE

JEY snexTPUuECKAR YACTS

* Bnexpaueckii wkad ¢ cucremoii sanycka
«ameana-TpeyronsHuks w KM obecneunsaior
3AWHTY KOMNPECCOpa MO BCeN napameTpan,
anmeso:

- Temneparypa
- nasnenue
- Hanpaxene

- aswocts

* MK obecneunsaet.

- ynpasnesse  pabowmn  mpoueccan
+ounpeccopa:

- KowTpons u oToBpaxenme paGounx napa-
meTpos:

- Talimep CepEHCHLIX HHTEPEANOB MO KaXAOMY
anewmenty:

- asTomaTauecki nyclcTon Kownpeccopa ¢
OMOLEH0 hyHKLM HeAEnbHLIN TaMep,

- ocrawosky komnpeccopa C oToBpaxenem
‘aBapwiiLix carHanos:

- BLiB0R NPeAyNpEXAGIOLX CUTHANOS;

- mepegauy AaHHLIX Ha yaANEHHLI KOMNOTED
nocpencreom  wwTepdeica RS 485,
npotoxonos MODBUS:

* Ocwoewoit  anekTpoasraTens ¢ knaccom
aneproadbextuerocTy IE3, knace u3onmum
F, crenens sausi IP 55

CUCTEMA MACMNOCENAPALMK

BuiecesHuil cenapaTop nerko same- HATS
& npouecce oBcnyxwsaknA

MacnoBax, ~paspaGorasssii ¢ npue-
HeHUEM HOBENIWWX  KOMMSIOTEHLX
nporpam,  obecriewsaeT  Hanmensiee
noTepn Aasnewun, ewicoryo  adiexTue-
HOCTS OTAENEHWA MACTE U HAKWI YpO- BeHb
wywa

3-crynewuatan cxema cenapaumn  oGe-
CEWNBBET  MUHWMANLHOE  COMSpXaHME
macna & cxarom eo3ayxe (53 urii3).
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OMUCAHUE

B CUCTEMA BCACBLIBAHUS BO3AYXA

* [leyxnosuumonHe BcackiBaoLA kna- nas ¢
N0E0pOTHO/ 38CTIONKO/

* Kowcrpycusn  knanawa  obecneunsaet
opvoHanpasnenHoe noToxy s03myxa no-
OXEHME KNaNaHa & MOMEHT €ro OTKpL- THA,
YEEMMuMEAETCA NpoNyCKHAR CO- COGHOCTS,
CHIKAIOTCA NoTepW AGENEHNA

* CrexnosonokoHHuil  nawenshu  unsTp
0eCreumEaET NPeasapuTENbHYD OUNCT- Ky,
soamyxa  nepea  nocrynnewuem &
¥omnpeccop

* Boaaywwii TP Ha EMKTOBOM Grio- ke He
Tpebyer  uacroro obcayxmeanuz,
GberTUEHOCTE yAAneHMA nbm COCTaE-
et 99%

B CUCTEMA OXNAXKIEHUS

* dxonoso  TepwocraTwuecknii  knanaw
ofecneunsaeT  paGoTy  BCEX  BUMTOBKX
rounpeccopos DALGAKIRAN e

OMTUMANLHSIX TEMNEPATYPHAIX YCTIOBUAX.

* TipAMexeHUe TepUOCTaTAUSCKOMD  Knanaa

nossoneT  MoewicuTs  achberTUBHOCTS
oXnaxaewsn Koumpeccopa W uckmiouaet
ONACHOCTS  KOWAEHCALWM  Bnam  BHYTDM
wmacnobaka

* Aniouummessi  nnacTuwaTeil  Tenno-
OGMEHHUK, U3TOTOBNEHHSI| METOAOM Najikn &
saKyyme,  oBecrewdsaeT  ELICOKyIO
aderTuEROCTs  OXnaxaeHuR W MmeeT
AnWTENHSI CPOK CIY S

TennooGHeHHka  ox-
CxaTwi - B03AYX,

* B asyx
naxaaetca  macno  n
ofecneunsan  aWauesde  TemnepaTypul
cxatoro sosmyxa Wa sexome + 7 K
TemnepaType okpy¥aEn Cpeas!

cerumAx

Manowymse 1

sHeprosdexTHHsie
Ocesuie oXnaxgaoume EBEHTUATODH  C
HeaasuCHMEiI anexTponsuraTenem
BKNOUAOTCA & PABOTY B 3ABUCAMOCTU OT
1I0KA3aHUR TEMNEPATYPHOTO AATUMKA

Kowcrpykuua npodpunz nonacreii
BeTANATOpa  OBeCrEWHSAET  BHICOKYKD
aspounammeckyio adpeberTueHoCTs,
MUHUMANHLR BEC, WA ypOBEHS WymMa
npu  epawewmu. B couerawm  C
BLICOOI(EKTUEHSINN  COBDEMEHHLIMA
NIPUEOAAMM AOCTATEIITCH HUSKAE NOKE3ATENM
NOTPEBNeHUA 3NeKTPOSHEPTH W BHiCOKAR
npou3BOaUTENLHOCTS.
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OMUCAHUE

KOHCTPYKTUBHbBIE
‘OCOBEHHOCTU

Onmimnsawis  coepumenwih  mexay
OCHOBHLIMM  SMEMEHTAMM,  yMeHSWEHUE

ATUHE! LINGHTOB, CHIKSHUE TWADABNMYECKAX
notep

Buigenenme <ropaueity M <XomogHOi>
04, EwyTpA  Kopnyca  nossommer
sdertusien  oprawnzosats  mpoyecc
oTeona Tenna

Sdpbertuenan aspoaMHaMIKa KOPECCOpa

oBecneunsact paeHouepHoe
pacnpegenesve noToxa  oxnaxaawoiero
BO3AyXa, 4TO MPMEOMMT K YBEMHdEHWO
SOEKTUSHOCT  OXNaXaEHNA  OCHOBHEIX

YaNOB, CHAEHWO TeMNepaTypsl  EBHYTPM
KOMIpeccopa, CHinKeHite YposHS Wwyma

Yetawoska  meTannuuecknx  wnawros
MaCnoBO3AyWHO CecH OT macnoBaka K
panuatopy  NDUBOMMT K yBemudeHmo
HAAEXHOCTH CHCTEMb! LHDKY ALY MaCTa

Yeranoera nonepeutsix peSep
NLneoTEOMMAKA HA OKHE ECACHBAHHA ©
COBOKYMHOCTH € MOWUIMMCA  NaHensHAM
DUILTPOM  ynyuwaeT KauecTeo  CxaTOro
B037yXa Ha EXOAE © KOMMDECCOP, @ TaKKe
yeenwuwsaeT cpok cryxGei dunkTpa 0 8000
wacoe

Vicnonssosasie oL
KOMTIEHCATOPOB M03BONIAET KOMMeHCHPOBaTS
‘nechopuaLyn v enGpaLm

SprowomuuHLIA  Kopnyc  Komnpeccopa ¢
RETKOCHeMHLIMN  NaHenAMM OBecnednsaeT
npocToR  mocTYyn K Kkaaoi  uactu
KOMTpeccopa AnA yAOBCTER TeXHHIECKOTO
oBcnyxusatus

B onuum

Crcrena sogaworo oxnaxaenna
Cucrema pexynepaiyan Tenna

VeTpoiicrao nnagkoro nycka

Cucrema  noporpesa  wacna  ana
akcnnyataymn  npu oM EHHLIX
Temnepatypax.

Mpunerenme & kauectee rnasworo npusoaa
neuraTens ¢ knaccom adeTueHoCTH IE4

BCTpoenHuil  WAKNOHHLI  cenapatop
GBTOMATHYECKM KOHAGHCATOOTBORUMKOM
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ONMUCAHUE

PedpurkepaTopHble ocylIMTENM cEpUM

D

RYAIR DK

BbICOKAS
3HEPFO30®EKTUBHOCTH

BHICOKOMPOU3BOAMTENHEIA  CMpanBHBI
Komnpeccop (DRYAIR DK120) ofecrieuneaer
B5ICOKyH0 IHEPrO3ddeKTUBHOCTD NpoLIeCca.

Mpumerene  CMpansHBX  KOMMpECCopos
0BYC/0B/EHO WX BbICOKOM  HepreTAUeCKOM
s0deKMBHOCTHO M CTOFiKOCTBIO K
fuapaB/MueCKMMYAaPaM.

PABOTA MPU TAXE/IbIX
YCNIOBUAX SKCMNNYATALUMM

Ocywwrenn  nemo  pabotalor  npn
TemnepaType CKaToro B03AYXa Ha Exode B
ocywutens no  60°C u Temnepatype

OKpyMaroLEro B03ayKa A0 S0°C 6naroaapa
ucnonssosaHMio xtagarenta R134a (a1
Bcex momerneli) W nepepasmepenteix
noBepXHOCTEliTenN00GMeHa. .

Pechpuxepamoprsie ocywumenu cepuu DRYAIR
DK ofecrieuusaiom cmabunstoe  3nauenus.
mouku poce: +30C Oaxe rpu MAXEnsX yCroausX
swonnyamauuu.

Ocywumenu o6opydosares deyus
MaeuCmpans LMy unsmpaMy  2pyBol U
mokoll ouucKu Ons ouucmKy e03dyxa om
Macna u  epyfex  uacmuy  (ocmamouroe
codepatiue ke Gonee 0,01 w2/3).

ﬂ HU3KME MOTEPM AABNEHUA

* 3anaTenTosaHMan KOHCTDYKUMA <3 B 1>
anomnHesoro Teroo6meHHIKa,
OBECreunBasT  KOMMAKTHOCTS,  HU3KHE

noTepu AsenesuA nopaaka 100 MBap M
FAPAHTUDOBaHHY#O TOUKY POCHI +3°C.

n onumum

= 3nexTpOHHBIF KOHTPONNED AR MORENei A0
DRYAIR DK 140.

= CeHcopHBI KOHASCATOOTEOAUMK ZERO-LOSS.

= BoasHoe oxnaxaCHYeE..
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ONMUCAHUE

a

KOMMAKTHAA KOHCTPYKUUA

Kopnyc  ocywiTensi crpoekTuposan c
Y4ETOM  Hauonee  ONTUMENsHOTO
DACTIONOKEHIA OCHOBHBIX SMEMEHTOB 1
otcytcema Heucnonbayemoro
npocTpancTea

naxenn
AoCTYNK

Nero  oTkpuisaupieca
ofecnewmsaioT  npocToit
KOMMOHEHTaM ocywiTen

Ocywntens yxe oBopyAosaH AsyMA
BCTPOEHHBIMI MarCTpansHAIMI
duneTpamn, uTo uaenser Bac ot
HEODXOMUMOCTU _ CaMOCTOATENSHOTO
MOHTEXa AGHHOT 0GOpYAOBAHIA

QunoTpel
sarprsHerooCTH,

0BopynoBaHel  AaTH/KOM
MpeAyTpeXAato-LMit
cHrHan o HeoBXomuMoit  3aMeHe
KapTpKa  (UNLTPa  BLIBOAWTCA Ha
NaHens ynpasneHis.

¥ >rexrenseckui wkao ¢ nak

Ocywirens 050pyn0BaH INeKTpOHHLIM
Korponrepon (ot DRYAIR DK140) ¢

BOSMOKHOCTHIO  BHIODE  PERIMOB
SKOHOMUM M BLIBOPOM  ABAPHTI-HbIX
curHanos

SnexTpuseckiii wkah  HaxoquTca 8
OTAEnbHOM  MIOMMpOBaHHOM  OTCEKe
ocywrens

Nero  oTkpiBanupiec  nawenn

oBecnewmsaloT NpocToi AOCTYN K Kok~
TIOHEHTaM 3MEKTPUHECKOTO LKa(a

BMEKTPOHHLI  KOHAEHCATOOTBOUHK
OBeCnewNBaeT aBTOMATUMECKM 0TBOA
KoMgeHcaTa 3 GNOKA OXTAXAeHHs i
dunsTpoS
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ONMUCAHUE

MarucTpanibHble pUNBLTPbI CXKaTOro Bosayxa
cepuu GO

Todasaewiti komnpeccopow & Batuy cucmeny 603dyx,
MOXEIm COOEpXame MaKue HexXenamensHsie MpuMECt,
KaK XUMUSECKUE U MEXBHUYEGKUE 3aepAsHUmen,
MelKue  uaGTUUSl  MbITy,  He  ynaenueaembie
dunsmpamu Komnpeccopa, a makxe dpaxuuu Macna
u enaey.

Mnoxoe kauecmeo cxamozo eoadyxa oxassieaem
Heeamueroe  enusHue Ha  paBomocriocobHoC
obopydosanus u_Geolicmea KoHeuH020 mpodyKma.

Qunsmper cepuu GO, ¢ MponycK#ol GroGoBHOG k0 00
45 M3WuH, Mpedkaskauetsi ONF OUUCTIKU GXAMO0Z0
s0sdyxa ¢ Oaeneuem 00 16 bap om eseelueHHbX
wacmuy, Macna u enaeu.

Bl vovcTPyKTBHSIE NPEMMYILECTBA

= OwmbTpsl cxaToro B03ayKa DALGAKIRAN paspaGoTasi C YUETOM CO-BpemerkbiX Tpe6osanwi,
NpeBARIACMBIX K KOMAPECCODHOMY OGODYAOBAHWN. 3TM QWASTDbI Hanbosee yaoGHsI &
SKCMNYaTaLMM, 4OTOBEUHB! M 3DOEKTHBHEI, MMEIOT HUZKOR THAPABNHECKOE COMPOTUEnEHME.

= MarvicrpansHsie G/IsTps! O6ecTeuMBaioT yaanesie YacTaLy 40 0,01 MK 1 OCTATOUHOR COREpaHHE
MaCnAHbIX GPaKUMI A0 0,003 Mr/M3.

* OWIST  CTaHAGPTHO  OCHAWAKTCA  3AWMIIEHHBIM  ABTOMATAUECKMM  MOMIGEKOBBIM
KOHIEHCATOOTBOAMKOM 1A HAZIEHHOTO OTE0A CKOMAGHCHPOBABLLEIICA B/13T G&3 N0Tepb CATOT
8o3nyxa.

= OWITDbI OCHALLEHS AGTUMKAMM JATPASHEHHOCTH, UTO YIOLIAET TEXHUNECKOR OBCAYAMBaHNE U
MOBBILIZET SHEPreTAMECKYi0 SPPEKTUEHOCTS.

= B/1aronaPA MPMMEHEHO BECrIOPHCTOTO A/IOMMHMA BbICOKO/ CTENEHU UACTOTSI U 3HOCOCTOMKOM
SMOKCUIHO/ NOPOWKOEOK KPACKM & KAUeCTBe BEPXHErO CIOA MOKDBITUA B COUETAHWM C
KOPPOSMOHHO-CTOTKAM BHYTDEHHAM MOKDBITWEM OGECNEUNBAETCR ATMTE/bHBIA CPOK CRYGbI
dunstpa

= AHOOMpOBAHWE MOBEPXHOCTA KOPMYCa GWISTDA OGSCMEWMBET ACMOHMTENBHYIO 32Ty OT
Koppo3nM.

= KOHCTPYKUMA KOpryCa QunsTpa Ofecnieunsaet nerkwii AOCTYn K GWiTDyiowemy nemerty,
6nar0AapA HAZEKHOMY Pe3BOOBOMY COSAMHEHMIO. QWIBTDYIOLIE JMEMEHT NIETKO MEHASTCA Ge3
WCTI0NB3082HAA CNELMBNBHORO MHCTDYMEHTS.
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ONMUCAHUE

BesHarpeBHble aiCOpGLNOHHbIE OCYLINTENM CKATOro BO3AYXa
cepuy DRYAIR DA

Aacopbuponeil  ocywwrens  c  Xonogwoi
perevepauyeii cepnn DA npegwaseaued  Ana
OCywewus notoka  cxaroro Eo3iyxa, Gnaronapa
npoueccy normoleHws Bnart aacopeHTom

Ocyuwwrenu cepmn DA obecnewnsaior  Huskue
aHaueHns Touk pockl 40 T0°C AaKe NpH TAXEMX
YCROBUAX 3KCTYaTALMM W MOTYT HCTOM30BATHCA &
MPOUECCaX C CaMbiMM BHCOKNMH TEGOBAHMAMM K
KauecTey CKaroro Bo3ayXa

n KOHCTPYKTUBHBIE NPEVUMYLLIEC TBA

= Mpouece ocywenns MPoTeKaET B onHOii KOMOHE OCYWNTENA, & TO BPEMA KaK & APYTOil BNAXHii
aACOpBEHT PereH epUpyYETCA HEGOMLLLINM KOMWIECTEOM OCYLLIEHHOTO B03AYXa. [TpOECC pereHepaLyii
peanuayerca Gea nonsona renna. Bo3ayX ANA MPOLECCA pEredepaLii MOAAETCA MOTUBOTOKOM
Uepes ancoplenT, yaanaA u3 Hero BCio AACOPBUPOEAHHYIO Bnary.

= Cucrema ynpasnenus ocywnens DA 0BecnieunBasT BupaBHUBAHHE AGBNEHHA B KOMOHHAX Nepen
nepeKmiousHien. 310 NPEAYNDEXAAET NYMLCALMM AGBMEHNA B MUHAN W MUKUMM3WDYET HIHOC
ancopbenra

= Mpumenenue sucoronanexuix MK oBecneunsaer GesoTkaskyo pagory ocywmtens e Tedesne
BCET0 CpOKa CryXGbi. Ha CEHCOpHAII1 3KpaH CHCTEMs! yNABNEHHS BLBOARTCH OCHOBHHE paboune
NAAMETDH OCYLINTENA, GBADWIIHLIE CHTHANL, MOMOXEHUA KNANZHOB, EM3YAMMIWDYETCA MpolECC
paBoTH B peanHoM BpemeHi. Kpowe 3T0r0, Ha AWCTNEE YK3LIBAETCH TeMnepaTypa TOuKM pocs!
BoswokHa yaane Hsas nepefaua AaHHuIX noCpEACTBOM nuTepdeiica RS 485, npotokonoa MODBUS,
Entemet. pamenedne yaobHoro AnA nonesosarens MIK C pycckomssidbiM _WHTepeiicom
NI03B0MAET KOHEW HLIM NOMIb30BATENAM NETKO YCTPaHATL MOGHIE MPOGNEMSI C CHCTEMOF ynpaBneHia
B ycnoBuAX sKkcnnyaTaLm

= TpH MarUCTPANeHSX BUNILTPA ANA OUNCTKN CKATOTO BO3AYXA HA EXOAE W BHXOAE 3 OCYWINTENH
BX0AAT B KOMAREKT noCTaBKH

= KoMCTpyKTHEHie 0COGEHHOCTU BMCKHWX KNGNEHOB W BLIXOAHOTO Kommextopa ocywmreneii DA
OBeCneuNEaIOT HanBonee HIIKHE NOTEpH AGBMEHNR, CHIKER SHEpronoTpeneHHe
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OMUCAHUE
ﬂ ANCOPEEHT

= B OCYWMTENsX HCOML3yKOTCH BLICOKOKAUECTBEHKHE AACOPBEHTL, UTO MDIBONAET NOAAE PKHEATL
CTabuneHylo TEMNEPATYPy TOMKH POCH MW PAIHLIX YCOBMAX SKCTMyaTaum. B 3aBMCHMOCTH OT
YCROBMIT SKCANYaTALMN W TPEBYEM X NBDAMETPO MOTYT HCOML30BATLCA BKTHEWPOBAHH il OKCHA
BNOMIHIR, MOMEKYTIADHOE CHTO, CHTMKAIeN, @ TAKKE WX CMECH § PA3THUHLIX MPONOPUIAX.

B omum

= Wcnonesme Ha Touky pocst 70°C

= amun TouKn pocs 1 MporpamiKoe o6ecneverne
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