Утверждаю: 
Директор по эксплуатации и 
безопасности производственной деятельности
______________________________ Степанкевич В.С.


Ведомость объемов работ
Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».


Инв. № 460000595
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переезд №30 (путь №7А)
	

	
	
	Демонтажные работы
	

	1. 
	
	Резка асфальтобетонных покрытий 
	м/м2
	32/48
	
	16*2=32

	2. 
	
	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм)
	м3
	2,4
	
	48*0,05=2,4

	3. 
	
	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)
	м3
	7,2
	
	48*0,15=7,2

	4. 

	
	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную
	м3
	9,69
	
	

	5. 
	
	Очистка  пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную
	м3
	9,69
	
	

	6. 
	
	Демонтаж железобетонных шпал
	шт./м пути
	15/8
	
	

	7. 
	
	Демонтаж рельс 12,5м
	шт
	2
	
	

	8. 
	
	Демонтаж скрепления КБ-65
	шт
	16
	
	

	9. 
	
	Погрузка строительного мусора, вручную
	т
	1,44
	
	Демонтированное асфальтовое покрытие:
2,4*1,8=4,32т;
Демонтированное щебеночное основание: 
7,2*1,4=10,08т.
4,32+10,08=14,4т

	10. 
	
	Погрузка строительного мусора, механизировано
	т
	12,96
	
	

	11. 
	
	Погрузка железобетонных шпал, механизировано
	т
	3,75
	
	250кг*15=3750кг/3,75т, Передача Заказчику

	
	
	Строительные работы
	

	12. 
	
	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65
	шт/м пути
	15/8
	
	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ-65

	13. 
	
	Балластировка ж/д путей
	м3
	10,75
	
	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60

	14. 
	
	Установка скреплений КБ-65 на сущ.жб шпалы
	Компл/шт
	8/16
	
	Давальческий материал

	15. 
	
	Монтаж рельс Р65 12,5м
	шт/м
	2/25
	
	Давальческий материал

	16. 
	
	Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах
	м пути
	25,0
	
	

	17. 
	
	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м
	переезд
	1
	
	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м

	18. 
	
	- укладка плиты внутренней  ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)
	шт
	2
	
	

	19. 
	
	- укладка плиты наружней ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)  
	шт
	4
	
	

	20. 
	
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит
	шт
	8
	
	

	21. 
	
	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит
	шт
	8
	
	

	22. 
	
	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит
	шт
	2
	
	

	
	
	Устройство асфальтового покрытия на подходах к переезду:
	м2
	48
	
	

	23. 
	
	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм 
	м3
	4,8
	
	48*0,1=4,8,
 Песок карьерный

	24. 
	
	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм
	м2/м3
	48/7,2
	
	Щебень известняковый М600 фр. 20/40

	25. 
	
	Розлив битума
	м2/т
	  48/0,041
	
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,84кг/м2, 48*0,84=40,32кг

	26. 
	
	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см
	м2
	48
	
	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка II, 2,35*48*0,06=6,77т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	27. 
	
	Розлив битума
	м2/т
	48/0,021
	
	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
0,42кг/м2, 48*0,42=20,16кг


	28. 
	
	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см
	м2
	48
	
	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка II, 
2,35*48*0,04=4,51т
Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013

	
	
	Непредвиденные расходы-3%
	
	
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве.

