Приложение № 2 к Техническому заданию.
[bookmark: _GoBack]Состав единичной расценки.
В единичную расценку включены все работы, включая, но не ограничиваясь:							
•            Подготовительные работы: доставка необходимых материалов, изделий, инструмента и приспособлений, устройство освещения при необходимости;							
•            Все необходимые расходные материалы с учетом их доставки;							
•            Предоставление сертификатов на изделия и материалы;							
•            Поставка всех ресурсов и проведение сопутствующих мероприятий, необходимых для выполнения единицы работ;							
•            Все проверки ОК/КК согласно проектным требованиям;							
•            Уборка рабочей территории;							
•            Эстакада представляет собой пространственную рамную металлоконструкцию, предназначенную для использования, главным образом, для поддержки трубопроводов и кабелей. В некоторых случаях эстакады могут служить опорой для аппаратов воздушного охлаждения и (или) другого технологического оборудования. Изготавливаются из поперечных и продольных элементов, таких как колонны, балки, подвески, распорки, стойки, консоли, горизонтальные и вертикальные связи, опорные плиты, включая различные элементы жесткости и соединения, работающие на срез, а также всех компонентов, отраженных в Рабочей документации переданной в производство работ, стандартах и документации полученной от ИЗГОТОВИТЕЛЯ. Все элементы, изготавливаемые из проката, соединяются друг с другом болтовыми, а в исключительных случаях сварными соединениями.							
•            Включено антикоррозийное покрытие сварных швов, а также восстановление антикоррозийного защитного слоя конструкций;							
•            Норматив включает опорные элементы для проходных мостков, рабочих площадок и площадок обслуживания;							
Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование, Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м, Монтаж нащельников							
•            Все элементы, изготавливаемые из проката, соединяются друг с другом болтовыми, а в исключительных случаях сварными соединениями;							
•            Включает опорные элементы для проходных мостков, рабочих площадок и площадок обслуживания;							
•            Технологическая конструкция представляет собой надземную одноуровневую или многоуровневую пространственную рамную металлоконструкцию, предназначенную, главным образом, для поддержки установленного на определенных высотных отметках оборудования и (или) рабочих площадок и площадок обслуживания. Они изготавливаются из поперечных и продольных элементов, таких как колонны, балки, подвески, распорки, стойки, консоли, горизонтальные и вертикальные связи, опорные плиты, включая различные элементы жесткости и соединения, работающие на срез, а также всех компонентов, необходимых для выполнения систем, как показано на чертежах с пометкой «Выпущено для строительства» и (или) в стандартах и рабочей проектной документации ИЗГОТОВИТЕЛЯ;							
•            Включает в себя монтаж одиночной или двойной стойки, поддерживающей трубопроводы и (или) кабели. В дополнение к перечисленному норматив включает стальные прутки круглого и (или) квадратного сечения, приваренные к верхней части балок для опор трубопроводов (если таковые имеются);							
•            Включает монтаж стальных воронок, металлических навесов и подопорных конструкций трубопроводов, устройство нащельников и всей фурнитуры (при необходимости);							
•            Также включают стальные укрытия и (или) стальные здания и все опоры для трубопроводов и (или) оборудования, монорельсы, подкрановые пути, балки для мостовых кранов, опорные элементы для путей доступа, проходные мостки, рабочие площадки и площадки обслуживания, расположенные на уровне земли или над уровнем земли внутри укрытия.							
•         Монтаж стационарных или съёмных прямых, наклонных перил, поручней, ограждений, а также опор, бортика и всего необходимого для установки перил в соответствии со строительными чертежами; Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением							
•         Монтаж ступеней лестницы из решетчатой панели с видимой защитной оковкой, платформ, укрытий в соответствии с типовыми чертежами, а также крепежи;							
•         Включено антикоррозийное покрытие сварных швов, а также восстановление антикоррозийного защитного слоя конструкций, в случае повреждения при монтаже.							
•         При монтаже окрашенных конструкций крепеж должен выполняться на основании требований рабочей документации (ботовое либо сварочное соединение).							
•         Монтаж стального сплошного настила для прямых или многоугольных настилов пола для конструкций, бетонных поддонов, и т.д., а также крепёжные болты и скобы. Подгонка панелей к конструкциям;							
•         Монтаж стального решетчатого настила для прямых или многоугольных настилов пола для конструкций, бетонных поддонов, и т.д., а также крепёжные болты и скобы. Подгонка панелей к конструкциям;							
•         При монтаже окрашенных конструкций крепеж должен выполняться на основании требований рабочей документации (болтовое либо сварочное соединение)							
