[bookmark: _GoBack]Переустройство внутриплощадочных железнодорожных путей и инженерных сетей:
1. переукладка железнодорожных путей этапа 1.1. со строительством съездов в районе трансбордера;
2. строительство дополнительного ж. д. пути № 9 для выставления вагонов с аммиаком, а также переустройство ж. д. пути №10 – соединительного пути, в сторону фронта выгрузки (слива) аммиака.;
3. удлинение пути № 8 с укладкой дополнительного съезда на путь № 7;
4. переустройство пожарного проезда с твердым покрытием по границе пути № 8;
5. установка системы радиационного контроля железнодорожного подвижного состава с учетом строительства второго соединительного пути;
6. монтаж стрелочных переводов на ручном управлении; 
7. электрообогрев стрелочных переводов;
8. перенос КПП-1;
9. реконструкция смотровой железнодорожной эстакады;
10. вынос инженерных сетей, попадающих в зону реконструкции железнодорожных путей;
11. устройство весов, системы АСКО СВ и АСКИН с интеграцией между собой;
12. оснащение территории техническими средствами транспортной безопасности
13. разработка технического паспорта ж. д. пути необщего пользования (при необходимости).

