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	Системы вентиляции. Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	ПВ2
	1.  Приточная установка в комплекте с КИПиА: 
Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 60-4.0 (для 1-го водяного нагревателя);
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В;
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала);
Блок управления CHU UV-W-3R3R JW.
	UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – левая, правая
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	ПВ3
	2.  Приточная установка в комплекте с КИПиА: 
Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя);
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В;
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В;
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала);
Блок управления CHU UV-W-3R1R JW.
	UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-1.1x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – правая
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Системы вентиляции. Оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	ПВ2
	1.  Приточная установка в комплекте с КИПиА: 
Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 60-4.0 (для 1-го водяного нагревателя);
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В;
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала);
Блок управления CHU UV-W-3R3R JW.
	UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – левая, правая
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	ПВ3
	2.  Приточная установка в комплекте с КИПиА: 
Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 40-4.0 (для 1-го водяного нагревателя);
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В;
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В;
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала);
Блок управления CHU UV-W-3R1R JW.
	UTR 70-40 V1.31-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.31-1.1x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – правая
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	ПВ4
	3.  Приточная установка в комплекте с КИПиА:
Термостат 6 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 60-6.3 (для 1-го водяного нагревателя);
Частотный преобразователь 3 кВт 380 В;
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.)
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала);
Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. выт. канала);
Блок управления CHU UV-W-3R3R JW.
	UTR 90-50 V1.35-3x30.R + UTR 90-50 V1.35-3x30.R [Напольная]; сторона обслуживания – левая
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	ПВ6
	
4.  Приточная установка в комплекте с КИПиА:
Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя);
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В;
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.);
Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. прит. канала);
Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала);
Блок управления CHU UV-W-1R1R JW.


	UTR 50-30 V1.28-1.1x30.R + UTR 50-30 V1.28-1.1x30.R [Напольная], сторона обслуживания – правая
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	ПВ8
	
5.  Приточная установка в комплекте с КИПиА: Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя);
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В;
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на вытж. фильтр);
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на пл. рек.);
Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. прит. канала);
Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала);
Блок управления CHU UV-W-1R1R JW.


	UTR 60-35 V1.31-1.1x30.R + UTR 60-35 V1.31-1.1x30.R [Напольная]
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	П1
	6.  Приточная установка канальная в сборе:   Воздухонагреватель водяной двухрядный (нерж.);
Заслонка с приводом взрывозащищенная; 
Фильтр кассетный;
Вставка кассетная фильтрующая взрывозащищенная;
Шумоглушитель взрывозащищенный коррозионностойкий);
Гибкая вставка взрывозащищенная коррозионностойкая ;
Вентилятор взрывозащищенный.
Комплект КИПиА: 
Датчик защиты от замораживания взрыво -защищенный 3м ExBin-FR3;
Установочный набор 1.3 для датчика защиты от замораживания ExBin-FR3 Kit 1.3;
Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В;
Термопреобразователь сопротивления(-50...+100С) ДТС105Д-Рt100.0,5.200.ЕХD-Т6[12];
Термопреобразователь сопротивления(-50...+100С) ДТС105Д-Рt100.0,5.60.ЕХD-Т6[12];
Датчик давления для зоны 1, 2, 21, 22 0…500 Па ExBin - P500;
Комплект для датчика ExBin-P-…, включает шланг 6 мм, 2 пластиковых фитинга Kit 2;
Циркуляционный насос DAB VA 35/130 (230В) 60182186H;
Регулирующий клапан с приводом взрывозащищенным аналоговым KM127Ф-015-0,6/ExRun-5.10-Y;
Комплект гаек DAB 1" (547121060);
Блок управления CHU CR3-W-3R3R EX/N.
	WNP.С 50-30/22.2D (II Gb IIC T4) [Подвесная]
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	П9
	
7.  Приточная установка канальная в сборе: 
Вентилятор (выхлоп прямо);Фильтр кассетный (нерж.);
Заслонка регулирующая (нерж.);
Воздухонагреватель водяной двухрядный (нерж.);
Шумоглушитель (нерж.);
Вставка гибкая (нерж.);
Заслонка регулирующая (нерж.);
Комплект КИПиА: 
Блок управления CHU UV-W-1R0;
Термостат 3 м (для 1-го водяного нагревателя);
Смесительный узел SURP 40-1.0 (для 1-го водяного нагревателя);;
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В
Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.);
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3;
Датчик температуры воды погружной WTP-3;
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр);
Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. прит. канала).
	Вентилятор WNP 50-30/25.2D (нерж.) [Подвесная]
	
	КОРФ
	комп.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	В1
	8. Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор DO-450/500; Вставка гибкая CLKR-450/500-EX-KR; Вставка гибкая CLPR-450-EX-KR
Комплект КИПиА: Комплект частотного преобразователя VL-A-2,2/400 (2,2 кВт, 5,3 А, 400 В); Щит управления вентилятором CHU-V5
	KLR-45A-0,75х15-EX.C-KR-L0-У2
	
	КОРФ
	шт.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	В1.1
	9. Вентилятор вытяжной, комплектно с: комплект виброопор DO-450/500; Вставка гибкая CLKR-450/500-EX-KR; Вставка гибкая CLPR-450-EX-KR
Комплект КИПиА: Комплект частотного преобразователя VL-A-2,2/400 (2,2 кВт, 5,3 А, 400 В);
	KLR-45A-0,75х15-EX.C-KR-R0-У2
	
	КОРФ
	шт.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	В2, В3
	30. Вентилятор бытовой  
	НСМ-150N
	
	Soler&Palau
	шт.
	2
	
	

	В4
	10. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка регулирующая..
Комплект КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5; Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала);
Щит управления вентилятором CHU-V1,2-TK1.
	WNK 160/1 [Подвесная]
	
	КОРФ
	Компл.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	В6
	11. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка регулирующая.
Комплект КИПиА: Регулятор скорости STY-1,5;
Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала); Щит управления вентилятором CHU-V1,2-TK1 .
	WNK 160/1 [Подвесная]
	
	КОРФ
	Компл.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	В7
	12. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка регулирующая..
Комплект КИПиА: 
Регулятор скорости STY-1,5;
Привод воздушной заслонки PAF 02/230.D (для засл. выт. канала);
Щит управления вентилятором CHU-V1,2-TK1.
	WNK 200/1 [Подвесная]
	
	КОРФ
	Компл.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	В7.1
	13. Осевой вентилятор
	ТВ12
	
	О.ERRE
	шт
	1
	
	

	В8
	14. Вытяжная установка комплектно: Шумоглушитель 600 мм; Вентилятор (выхлоп прямо); Хомут соединительный – 2шт; Заслонка торцевая.
Комплект КИПиА: Блок управления: Шкаф автоматики CHU с контроллером; Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200; Привод воздушной заслонки GQD326.1A
	WNK 315/1 [Подвесная]
	
	КОРФ
	Компл.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	В9
	15. Вытяжная установка комплектно: 
Вентилятор взрывозащищенный WNP.С 50-30/22.2D (нерж.) (выхлоп прямо); Заслонка с приводом взрывозащищенная; 
Гибкая вставка взрывозащищенная коррозионностойкая 2 шт. 
 Комплект КИПиА: Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В
	WNP.С 50-30/22.2D (II Gb IIC T4) [Подвесная]
	
	КОРФ
	Компл.
	1
	
	КП № KR22-018299/3

	ВЕ1/В5
	16. Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-3,15-(I)-У1; Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3; Датчик скорости потока воздуха VAVT
	VDD-3,15-6-У1 (0,055/1000)
	
	VENTZ
	Компл.
	1
	
	

	ВЕ2/В9
	17. Дефлектор статодинамический в комплекте: Монтажный стакан SM-4-(I)-У1; Контрольно-пусковой шкаф SHUV-VDD-1x0,75/380-CH-IP65-УХЛ3 – 1шт; Датчик скорости потока воздуха VAVT-2шт
	VDD-4-6-У1 (0,108/1000)
	
	VENTZ
	Компл.
	2
	
	

	ДП1-ДП6
	18. Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x2,2/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3
	PPO-056C-2-(I)-02(220)-У1 (2,2/3000)
	
	VENTZ
	Компл.
	6
	
	

	ДП7, ДП8
	19. Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3
	PPO-056J-2-(I)-02(220)-У1 (7,5/3000)
	
	VENTZ
	Компл.
	2
	
	

	ДП11, ДП12
	20. Вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x11/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3
	PPO-063J-2-(I)-02(220)-У1 (11/3000)
	
	VENTZ
	Компл.
	2
	
	

	ДП9, ДП10
	21. Крышный вентилятор подпора комплектно со шкафом управления SHKOP-DP-1x7,5/380-K-1xBLE/220-IP54-УХЛ3
	PKO-080E-2-(I)-02(220)-У1 (7,5/3000)
	
	VENTZ
	Компл.
	2
	
	

	
	22. Люк для дымоудаления
(двухстворчатый) MCR Prolight (DVP (двухстворчатый), 2 800х2 200, заполнение 4х-камерный, поликарбонат 20мм, Прозрачный, основание прямое стальное, 500, подготовка под ПВХ мембрану, термоизоляция основания минвата 40мм, 2 электрических привода на 24 В с преобразователем 230В, 2*4А)
	
	
	VENTZ
	шт.
	6
	
	

	
	23. Центральный пульт управления, 2201AC 220V без резервного питания, 1 плата расширения
	NRD-02
	
	VENTZ
	шт.
	4
	
	

	
	24. Кнопка дымоудаления 
	RPO-1
	
	VENTZ
	шт.
	4
	
	

	О1 (поз.11.12)
	25. Стол сварщика модернизированный в комплекте с вытяжным устройством и встроенным компрессором 
	ССМ-1200-K-Т12
	
	«СовПлим»
	шт
	2
	
	КП 9997

	О2-О4
	26. Система местного отсоса в комплекте: Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500; Вентилятор центробежный FUA-3000; Пускатель в корпусе NQ3-5.5P 2.5-4A AC380В IP55 496047/496442; Напорный переходной раструб 90 NPR-90 F/Fp-3000-4000
	
	
	«СовПлим»
	компл
	3
	
	

	О5
	27. Система местного отсоса в комплекте: Катушка вытяжная с э/п и вентилятором MERF-P-150-12,5; Вытяжной шланг (+300С) d=150 EF-150 EF-150, 12,5м; Хомут спиральный левый для шлангов EG, EF, HT Clip-Grip 140-160; Газоприемная насадка MEN 150-200; Напорный переходник для вентиляторов OL2-250
	
	
	«СовПлим»
	компл
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Системы кондиционирования 
	
	
	
	
	
	
	Предложение       № KR23-042419/1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К
	1.   Наружный блок ODU1
	KF-OH-400B-PRO
	
	"КОРФ"
	шт
	1
	275
	

	К1.1;
К1.2; К1.3
К1.11;
К2.5; К3.1
К3.3;
К3.5; К3.6
К3.7
	2. Внутренний блок кассетный компактный 
	KF-IS-22С-VA
	
	"КОРФ"
	шт
	10
	
	

	К2.2
К2.4
К3.4
	3. Внутренний блок кассетный компактный 
	KF-IS-28С-VA
	
	"КОРФ"
	шт
	3
	
	

	К3.2
	4. Внутренний блок кассетный компактный
	KF-IS-36С-VA
	
	"КОРФ"
	шт
	1
	
	

	К2.1
К2.3
	5. Внутренний блок кассетный компактный
	KF-IS-45С-VA
	
	"КОРФ"
	шт
	2
	
	

	
	6. Пульт управления беспроводной в комплекте с панелью
	RC-SLIM
	
	"КОРФ"
	шт
	16
	
	

	
	7.  Декоративная панель
	KF-IS-1С
	
	"КОРФ"
	шт
	16
	
	

	
	8. Рефнет  
	KF-REF-03-PRO
	
	"КОРФ"
	шт
	1
	
	

	
	10. Рефнет  	                          
	KF-REF-01-PRO
	
	"КОРФ"
	шт
	13
	
	

	
	11. Рефнет  
	KF-REF-02-PRO
	
	"КОРФ"
	шт
	1
	
	

	
	12. Дозаправка хладагентом
	
	
	
	кг
	5,36
	
	

	
	13. Труба медная Ø 6,35
	
	
	
	м
	53,5
	
	

	
	14. Труба медная Ø 9,52
	
	
	
	м
	96,5
	
	

	
	15. Труба медная Ø 12,7
	
	
	
	м
	8,0
	
	

	
	16. Труба медная Ø 15,88
	
	
	
	м
	51,4
	
	

	
	17. Труба медная Ø 19,05
	
	
	
	м
	1,0
	
	

	
	18. Труба медная Ø 22,2
	
	
	
	м
	3,6
	
	

	
	19. Труба медная Ø 28,58
	
	
	
	м
	5,0
	
	

	
	20. Общее кол-во фреона R410А
	
	
	
	кг
	20
	
	

	
	21. Трубки Energoflex® Black Star 2 м толщиной 6 мм :
	
	
	
	
	
	
	

	
	на трубу Ø6,35 мм
	6/6-2
	
	Energoflex
	м
	56
	
	

	
	то же на трубу Ø 9,52 мм
	10/6-2
	
	
	м
	100
	
	

	
	то же на трубу Ø 12,7 мм
	12/6-2
	
	
	м
	8,5
	
	

	
	то же на трубу Ø 15,88 мм
	15/6-2
	
	
	м
	54
	
	

	
	то же на трубу Ø 19,05 мм
	22/6-2
	
	
	м
	1,2
	
	

	
	то же на трубу Ø 22,2 мм
	22/6-2
	
	
	м
	4,0
	
	

	
	то же на трубу Ø 28,6 мм
	28/6-2
	
	
	м
	6,0
	
	

	
	22.  Лента армированная Energoflex для монтажа изоляции
	
	
	
	шт
	20
	
	

	
	23.  Крепление труб
	
	
	
	кг
	160
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24.  Крепление воздуховодов
	
	
	
	кг
	330
	
	

	
	25. Болты с гайками и шайбами (оборудование для монтажа)
	
	
	
	кг
	73
	
	

	
	26. Прокладки резиновые (оборудование для монтажа)
	
	
	
	кг
	108
	
	

	
	27. Материал для заделки отверстий 
	МБОР-5Ф
	
	
	м2
	5
	
	

	
	28. Тоже  
	МБОР-13Ф
	
	
	м2
	0,5
	
	

	
	29. Огнезащитный терморасширяющийся герметик 
	ОГНЕЗА-ГТ
	
	
	кг
	5
	
	

	
	30. Крепление труб
	
	
	
	кг
	167
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