[bookmark: _GoBack]Чек-лист осмотра Автогидроподъёмника 
(АГП)/Самоходного подъемника.
Данный чек-лист должен быть дополнением к чек-листу осмотра ТС/СМ. 
	1. Информация о технической инспекции
	2. Регистрационные данные ТС/СМ

	Дата технической инспекции
	
	Регистрационный знак 
	Гос № 9038 РВ 77

	Наименование Подрядчика
	
	Марка модель ТС/СМ
	HAULOTTE 

	Представитель Подрядчика (Должность, Ф.И.О.)
	
	Модель оборудования
	HA 32 RTJ PRO

	Дата следующего ЧТО/ПТО
	21.08.2026/21.08.2026
	Учетный номер Ростехнадзора
	10846


Фиксация результатов осмотра
(в случае если требование не применимо, то в графе «Примечание» ставится отметка НП)
	Параметры контроля
	Имеется / Соответствует
	Отсутствует / Не соответствует
	Примечание

	3. Наличие документации

	Паспорт ПС:
- местонахождение;
- лицо, ответственное за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- сведения о ремонтах;
- решение о пуске в работу ПС).
	имеется
	
	

	Приборы безопасности соответствуют указанным в паспорте
	соотв
	
	

	Регистрация в РТН
	
	
	

	Сведения о ЧТО ПТО
	имеется
	
	

	Сертификат соответствия ПС требованиям Технического регламента ТС
	имеется
	
	

	Руководство по эксплуатации ПС (письменное ознакомление машиниста)
	
	
	

	Свидетельство регистрации ОПО
	имеется
	
	

	Сведения, характеризующие ОПО (перечень ТУ)
	имеется
	
	

	Страховой полис ОПО
	имеется
	
	

	Срок службы не истек либо проведена экспертиза ПБ (внесена в единый реестр РТН)
	соотв
	
	

	Наличие приказа о допуске персонала к самостоятельной работе (о назначении машинистов ПС, рабочих люльки для обслуживания ПС)
	
	
	

	Производственная инструкция машиниста ПС, письменное ознакомление
	
	
	

	Приказ по организации о назначении ИТР:
- ответственный за осуществление производственного контроля;
- ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
- ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
	
	
	

	Аттестация ответственных ИТР по промышленной безопасности
	
	
	

	Вахтенный журнал в наличии, заполнен
	
	
	

	Квалификационное удостоверение машиниста ПС, обучение требованиям ОТ
	
	
	

	Путевой лист в наличии, заполнен
	
	
	

	4. Техническое состояние

	Ограничитель г/п исправен
	
	
	

	Устройство ориентации пола люльки подъемника (вышки) в горизонтальном положении во всей зоне обслуживания
	соотв
	
	

	Целостность ограждения, пола люльки подъемника (вышки)
	соотв
	
	

	Устройство аварийного опускания люльки подъемника (вышки) при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса
	соотв
	
	

	Подкладки под аутриггеры исправны
	
	-
	Не требуется

	Отсутствие утечек гидравлической жидкости, масла
	
	
	

	Обозначение рычагов управления, кнопок, тумблеров на русском языке
	
	
	

	Отсутствие трещин, повреждений металлоконструкций
	
	
	

	Наличие дополнительной блокировки в виде дублирующей педали, при отсутствии возможности управления люлькой с пульта управления непосредственно машинистом подъемника (вышки)
	
	
	

	Кабина машиниста не загромождена, видимость не ограничена
	
	
	

	Наличие таблички на ПС (зав. №, рег.№, разреш. г/п, ЧТО, ПТО)
	
	
	


	Данный Автогидроподъёмник/Самоходный подъемник соответствует минимальным требованиям Заказчика
	ДА
	НЕТ

	
	
	


Примечание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	
	
	
	
	

	Лицо  Заказчика , проводившее осмотр (при необходимости)
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	Лицо  Подрядчика , проводившее осмотр
	
	Подпись
	
	Расшифровка подписи





