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	Пози-цияФорматА4

	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Стены и перегородки из газосиликатных блоков, полнотелых бетонных блоков

	Тип 8

	1. 
	Парапет из газосиликатных блоков шириной 100 мм под витраж на высоту фальшпола, в т.ч.:
	м3
	9,46
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	2. 
	·  6 этаж
	м3
	0,42
	

	3. 
	·  7 этаж
	м3
	0,76
	

	4. 
	·  8 этаж
	м3
	1,04
	

	5. 
	·  9 этаж
	м3
	1,04
	

	6. 
	· 10 этаж
	м3
	0,91
	

	7. 
	· 12 этаж
	м3
	0,57
	

	8. 
	· 13 этаж
	м3
	0,61
	

	9. 
	· 14 этаж
	м3
	1,63
	

	10. 
	· 15 этаж
	м3
	0,9
	

	11. 
	· 16 этаж
	м3
	0,29
	

	12. 
	· 17 этаж
	м3
	0,36
	

	13. 
	· 18 этаж
	м3
	0,31
	

	14. 
	· 19 этаж
	м3
	0,19
	

	15. 
	· 20 этаж
	м3
	0,36
	

	16. 
	· 21 этаж
	м3
	0,07
	

	Тип 12

	17. 
	Полнотелый бетонный блок 390х140х190(h), в т.ч.:
	м3
	7,05
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	18. 
	· 22 этаж
	м3
	3,47
	

	19. 
	· 23 этаж
	м3
	3,58
	

	Тип 13

	20. 
	Полнотелый бетонный блок 390х190х190(h), в т.ч.:
	м3
	7,52
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	21. 
	· 6 этаж
	м3
	2,61
	

	22. 
	· 17 этаж
	м3
	1,2
	

	23. 
	· 18 этаж
	м3
	1,26
	

	24. 
	· 19 этаж
	м3
	1,26
	

	25. 
	· 20 этаж
	м3
	1,19
	

	Перегородки поэлементной сборки

	Тип 1

	26. 
	Перегородка С112 по системе КНАУФ с двуслойными обшивками из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 75х40 и ПС 75х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 75 мм. Шаг стоек каркаса 300-600 мм, в т.ч.:
	м2
	17136,80
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	27. 
	· 5 этаж
	м2
	194,4
	

	28. 
	·  6 этаж
	м2
	1445,3
	

	29. 
	·  7 этаж
	м2
	1289,2
	

	30. 
	·  8 этаж
	м2
	1356,7
	

	31. 
	·  9 этаж
	м2
	1368,6
	

	32. 
	· 10 этаж
	м2
	509,1
	

	33. 
	· 12 этаж
	м2
	912,4
	

	34. 
	· 13 этаж
	м2
	1007,9
	

	35. 
	· 14 этаж
	м2
	1053,6
	

	36. 
	· 15 этаж
	м2
	1259,4
	

	37. 
	· 16 этаж
	м2
	1812,0
	

	38. 
	· 17 этаж
	м2
	954,2
	

	39. 
	· 18 этаж
	м2
	988,9
	

	40. 
	· 19 этаж
	м2
	1189,0
	

	41. 
	· 20 этаж
	м2
	986,1
	

	42. 
	· 21 этаж
	м2
	251,1
	

	43. 
	· 22 этаж
	м2
	296,7
	

	44. 
	· 23 этаж
	м2
	262,2
	

	Тип 4

	45. 
	Офисная перегородка, высотой 2 м от ур.ч.п., в т.ч.:
	м2
	80,7
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	46. 
	· 10 этаж
	м2
	80,7
	

	Тип 5.1

	47. 
	Облицовка С623 по системе КНАУФ с однослойной обшивкой из листов ГСП-DF, на каркасе из металлических профилей ПП 60х27, ПН 28х27 и прямых подвесов 60х27, в т.ч.:
	м2
	108,70
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	48. 
	· 14 этаж
	м2
	14,3
	

	49. 
	· 15 этаж
	м2
	16,5
	

	50. 
	· 16 этаж
	м2
	12,1
	

	51. 
	· 17 этаж
	м2
	9,4
	

	52. 
	· 18 этаж
	м2
	4,3
	

	53. 
	· 19 этаж
	м2
	5,1
	

	54. 
	· 20 этаж
	м2
	4,3
	

	55. 
	· 23 этаж
	м2
	42,7
	

	Тип 6

	56. 
	Алюминиевая легкая перегородка (внешний вид по дизайн-проекту), в т.ч.:
	м2
	18,20
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	57. 
	·  8 этаж
	м2
	3,8
	

	58. 
	·  9 этаж
	м2
	3,8
	

	59. 
	· 17 этаж
	м2
	5,3
	

	60. 
	· 20 этаж
	м2
	5,3
	

	Тип 7

	61. 
	Мобильная перегородка с шумоизоляцией. Отделка по внешнему виду и фактуре по дизайн-проекту, в т.ч.:
	м2
	287,30
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	62. 
	·  5 этаж
	м2
	87,7
	

	63. 
	·  6 этаж
	м2
	14,7
	

	64. 
	·  7 этаж
	м2
	14,7
	

	65. 
	·  8 этаж
	м2
	24,80
	

	66. 
	·  9 этаж
	м2
	24,80
	

	67. 
	· 10 этаж
	м2
	15,3
	

	68. 
	· 12 этаж
	м2
	15,6
	

	69. 
	· 13 этаж
	м2
	15,5
	

	70. 
	· 14 этаж
	м2
	14,7
	

	71. 
	· 15 этаж
	м2
	14,7
	

	72. 
	· 16 этаж
	м2
	14,7
	

	73. 
	· 22 этаж
	м2
	13,7
	

	74. 
	· 23 этаж
	м2
	16,4
	

	Тип 9

	75. 
	Перегородка С361 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГВЛ НГ, толщина одного листа 12,5 мм, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 75х40 и ПС 75х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 50 мм, плотностью 37 кг/м3. Шаг стоек каркаса 600 мм, в т.ч.:
	м2
	650,00
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	76. 
	·  5 этаж
	м2
	33,4
	

	77. 
	·  6 этаж
	м2
	56,5
	

	78. 
	·  7 этаж
	м2
	51,9
	

	79. 
	·  8 этаж
	м2
	67,50
	

	80. 
	·  9 этаж
	м2
	67,50
	

	81. 
	· 10 этаж
	м2
	55,3
	

	82. 
	· 12 этаж
	м2
	40,1
	

	83. 
	· 13 этаж
	м2
	40,2
	

	84. 
	· 14 этаж
	м2
	47,8
	

	85. 
	· 15 этаж
	м2
	56,0
	

	86. 
	· 16 этаж
	м2
	38,2
	

	87. 
	· 17 этаж
	м2
	19,6
	

	88. 
	· 18 этаж
	м2
	21,5
	

	89. 
	· 19 этаж
	м2
	21,1
	

	90. 
	· 20 этаж
	м2
	33,4
	

	Тип 11

	91. 
	Перегородка С112 по системе КНАУФ с двуслойными обшивками из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 100х40 и ПС 100х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 100 мм. Шаг стоек каркаса 600 мм, в т.ч.:
	м2
	63,80
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	92. 
	· 5 этаж
	м2
	21,6
	

	93. 
	· 6 этаж
	м2
	4,4
	

	94. 
	· 7 этаж
	м2
	4,4
	

	95. 
	· 8 этаж
	м2
	4,4
	

	96. 
	· 9 этаж
	м2
	4,4
	

	97. 
	· 10 этаж
	м2
	4,4
	

	98. 
	· 14 этаж
	м2
	4,4
	

	99. 
	· 15 этаж
	м2
	4,4
	

	100. 
	· 16 этаж
	м2
	4,4
	

	101. 
	· 22 этаж
	м2
	3,2
	

	102. 
	· 23 этаж
	м2
	3,8
	

	Облицовки поэлементной сборки

	Тип 2

	103. 
	Облицовка С626 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 50х40 и ПС 50х50, без утеплителя. Шаг стоек каркаса 300 мм. Высота зашивки начинается на +2400 мм от ур.ч.п. над шкафами, в т.ч.:
	м2
	928,40
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	104. 
	· 5 этаж
	м2
	20,5
	

	105. 
	·  6 этаж
	м2
	29,4
	

	106. 
	· 7 этаж
	м2
	82,8
	

	107. 
	·  8 этаж
	м2
	80,4
	

	108. 
	·  9 этаж
	м2
	80,3
	

	109. 
	· 10 этаж
	м2
	47,8
	

	110. 
	· 12 этаж
	м2
	73,2
	

	111. 
	· 13 этаж
	м2
	70,7
	

	112. 
	· 14 этаж
	м2
	37,9
	

	113. 
	· 15 этаж
	м2
	34,5
	

	114. 
	· 16 этаж
	м2
	102,9
	

	115. 
	· 17 этаж
	м2
	69,7
	

	116. 
	· 18 этаж
	м2
	51,4
	

	117. 
	· 19 этаж
	м2
	43,9
	

	118. 
	· 20 этаж
	м2
	77,1
	

	119. 
	· 21 этаж
	м2
	2,6
	

	120. 
	· 22 этаж
	м2
	12,5
	

	121. 
	· 23 этаж
	м2
	10,8
	

	Тип 3

	122. 
	Облицовка С626 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 50х40 и ПС 50х50, с заполнением полости каркаса минеральной ватой, толщиной 50 мм. Шаг стоек каркаса 300 мм, в т.ч.:
	м2
	378,40
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	123. 
	· 5 этаж
	м2
	15,9
	

	124. 
	·  6 этаж
	м2
	22,6
	

	125. 
	· 7 этаж
	м2
	10,1
	

	126. 
	·  8 этаж
	м2
	56,3
	

	127. 
	·  9 этаж
	м2
	61,9
	

	128. 
	· 10 этаж
	м2
	13,5
	

	129. 
	· 12 этаж
	м2
	13,4
	

	130. 
	· 13 этаж
	м2
	27,4
	

	131. 
	· 14 этаж
	м2
	10,1
	

	132. 
	· 15 этаж
	м2
	15,6
	

	133. 
	· 16 этаж
	м2
	17,0
	

	134. 
	· 17 этаж
	м2
	22,7
	

	135. 
	· 18 этаж
	м2
	16,1
	

	136. 
	· 19 этаж
	м2
	12,3
	

	137. 
	· 20 этаж
	м2
	22,8
	

	138. 
	· 21 этаж
	м2
	0,7
	

	139. 
	· 22 этаж
	м2
	3,1
	

	140. 
	· 23 этаж
	м2
	36,9
	

	Тип 10

	141. 
	Облицовка С665 по системе КНАУФ с двуслойной обшивкой из листов ГВЛ НГ, толщина одного листа 12,5 мм, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 75х40 и ПС 75х50. Шаг стоек каркаса 300 мм, в т.ч.:
	м2
	621,20
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	142. 
	·  5 этаж
	м2
	21,8
	

	143. 
	·  6 этаж
	м2
	45,6
	

	144. 
	·  7 этаж
	м2
	41,2
	

	145. 
	·  8 этаж
	м2
	52,50
	

	146. 
	·  9 этаж
	м2
	52,30
	

	147. 
	· 10 этаж
	м2
	41,3
	

	148. 
	· 12 этаж
	м2
	52,5
	

	149. 
	· 13 этаж
	м2
	51,6
	

	150. 
	· 14 этаж
	м2
	35,5
	

	151. 
	· 15 этаж
	м2
	38,3
	

	152. 
	· 16 этаж
	м2
	45,7
	

	153. 
	· 17 этаж
	м2
	33,3
	

	154. 
	· 18 этаж
	м2
	31,1
	

	155. 
	· 19 этаж
	м2
	35,2
	

	156. 
	· 20 этаж
	м2
	30,3
	

	157. 
	· 22 этаж
	м2
	6,4
	

	158. 
	· 23 этаж
	м2
	6,6
	

	Черновые полы 

	Тип 1

	159. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	160. 
	2. Панель фальшпола, толщиной 33 мм, в т.ч.:
	м2
	19600,5
	

	161. 
	·  5 этаж
	м2
	366,6
	

	162. 
	·  6 этаж
	м2
	1437,5
	

	163. 
	·  7 этаж
	м2
	1452,1
	

	164. 
	·  8 этаж
	м2
	1392,30
	

	165. 
	·  9 этаж
	м2
	1390,30
	

	166. 
	· 10 этаж
	м2
	1528,1
	

	167. 
	· 12 этаж
	м2
	1486,5
	

	168. 
	· 13 этаж
	м2
	1484,9
	

	169. 
	· 14 этаж
	м2
	1425,8
	

	170. 
	· 15 этаж
	м2
	1423,8
	

	171. 
	· 16 этаж
	м2
	1218,1
	

	172. 
	· 17 этаж
	м2
	1116,4
	

	173. 
	· 18 этаж
	м2
	1088,5
	

	174. 
	· 19 этаж
	м2
	968,3
	

	175. 
	· 20 этаж
	м2
	1115,7
	

	176. 
	· 21 этаж
	м2
	298,5
	

	177. 
	· 22 этаж
	м2
	177,6
	

	178. 
	· 23 этаж
	м2
	229,5
	

	179. 
	3. Стойка фальшпола, высотой 112 мм, в т.ч.:
	м2
	19600,5
	

	180. 
	·  5 этаж
	м2
	366,6
	

	181. 
	·  6 этаж
	м2
	1437,5
	

	182. 
	·  7 этаж
	м2
	1452,1
	

	183. 
	·  8 этаж
	м2
	1392,30
	

	184. 
	·  9 этаж
	м2
	1390,30
	

	185. 
	· 10 этаж
	м2
	1528,1
	

	186. 
	· 12 этаж
	м2
	1486,5
	

	187. 
	· 13 этаж
	м2
	1484,9
	

	188. 
	· 14 этаж
	м2
	1425,8
	

	189. 
	· 15 этаж
	м2
	1423,8
	

	190. 
	· 16 этаж
	м2
	1218,1
	

	191. 
	· 17 этаж
	м2
	1116,4
	

	192. 
	· 18 этаж
	м2
	1088,5
	

	193. 
	· 19 этаж
	м2
	968,3
	

	194. 
	· 20 этаж
	м2
	1115,7
	

	195. 
	· 21 этаж
	м2
	298,5
	

	196. 
	· 22 этаж
	м2
	177,6
	

	197. 
	· 23 этаж
	м2
	229,5
	

	198. 
	4. Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.:
	м2
	19600,5
	

	199. 
	·  5 этаж
	м2
	366,6
	

	200. 
	·  6 этаж
	м2
	1437,5
	

	201. 
	·  7 этаж
	м2
	1452,1
	

	202. 
	·  8 этаж
	м2
	1392,30
	

	203. 
	·  9 этаж
	м2
	1390,30
	

	204. 
	· 10 этаж
	м2
	1528,1
	

	205. 
	· 12 этаж
	м2
	1486,5
	

	206. 
	· 13 этаж
	м2
	1484,9
	

	207. 
	· 14 этаж
	м2
	1425,8
	

	208. 
	· 15 этаж
	м2
	1423,8
	

	209. 
	· 16 этаж
	м2
	1218,1
	

	210. 
	· 17 этаж
	м2
	1116,4
	

	211. 
	· 18 этаж
	м2
	1088,5
	

	212. 
	· 19 этаж
	м2
	968,3
	

	213. 
	· 20 этаж
	м2
	1115,7
	

	214. 
	· 21 этаж
	м2
	298,5
	

	215. 
	· 22 этаж
	м2
	177,6
	

	216. 
	· 23 этаж
	м2
	229,5
	

	Тип 1.1

	217. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	218. 
	2. Панель фальшпола – 33мм, в т.ч.:
	м2
	126,3
	

	219. 
	· 16 этаж
	м2
	34,5
	

	220. 
	· 17 этаж
	м2
	18,2
	

	221. 
	· 19 этаж
	м2
	38,3
	

	222. 
	· 20 этаж
	м2
	18,2
	

	223. 
	· 23 этаж
	м2
	17,1
	

	224. 
	3. Стойка фальшпола – 82 мм, в т.ч.:
	м2
	126,3
	

	225. 
	· 16 этаж
	м2
	34,5
	

	226. 
	· 17 этаж
	м2
	18,2
	

	227. 
	· 19 этаж
	м2
	38,3
	

	228. 
	· 20 этаж
	м2
	18,2
	

	229. 
	· 23 этаж
	м2
	17,1
	

	230. 
	4. Обеспыливающая пропитка – 1 слой, в т.ч.:
	м2
	126,3
	

	231. 
	· 16 этаж
	м2
	34,5
	

	232. 
	· 17 этаж
	м2
	18,2
	

	233. 
	· 19 этаж
	м2
	38,3
	

	234. 
	· 20 этаж
	м2
	18,2
	

	235. 
	· 23 этаж
	м2
	17,1
	

	Тип 2

	236. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	237. 
	2.  Панель фальшпола, толщиной 33мм, в т.ч.: 
	м2
	1162,6
	

	238. 
	· 6 этаж
	м2
	7,4
	

	239. 
	· 7 этаж
	м2
	101,9
	

	240. 
	· 8 этаж
	м2
	117,10
	

	241. 
	· 9 этаж
	м2
	117,00
	

	242. 
	· 10 этаж 
	м2
	74,5
	

	243. 
	· 12 этаж
	м2
	105,6
	

	244. 
	· 13 этаж
	м2
	85,8
	

	245. 
	· 14 этаж
	м2
	123,6
	

	246. 
	· 15 этаж
	м2
	139,2
	

	247. 
	· 16 этаж
	м2
	47,3
	

	248. 
	· 17 этаж
	м2
	32,4
	

	249. 
	· 18 этаж
	м2
	67,0
	

	250. 
	· 19 этаж
	м2
	100,9
	

	251. 
	· 20 этаж
	м2
	42,9
	

	252. 
	3. Стойка фальшпола, высотой 112мм, в т.ч.:
	м2
	1162,6
	

	253. 
	· 6 этаж
	м2
	7,4
	

	254. 
	· 7 этаж
	м2
	101,9
	

	255. 
	· 8 этаж
	м2
	117,10
	

	256. 
	· 9 этаж
	м2
	117,00
	

	257. 
	· 10 этаж 
	м2
	74,5
	

	258. 
	· 12 этаж
	м2
	105,6
	

	259. 
	· 13 этаж
	м2
	85,8
	

	260. 
	· 14 этаж
	м2
	123,6
	

	261. 
	· 15 этаж
	м2
	139,2
	

	262. 
	· 16 этаж
	м2
	47,3
	

	263. 
	· 17 этаж
	м2
	32,4
	

	264. 
	· 18 этаж
	м2
	67,0
	

	265. 
	· 19 этаж
	м2
	100,9
	

	266. 
	· 20 этаж
	м2
	42,9
	

	267. 
	4. Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.:
	м2
	1162,6
	

	268. 
	· 6 этаж
	м2
	7,4
	

	269. 
	· 7 этаж
	м2
	101,9
	

	270. 
	·  8 этаж
	м2
	117,10
	

	271. 
	·  9 этаж
	м2
	117,00
	

	272. 
	· 10 этаж 
	м2
	74,5
	

	273. 
	· 12 этаж
	м2
	105,6
	

	274. 
	· 13 этаж
	м2
	85,8
	

	275. 
	· 14 этаж
	м2
	123,6
	

	276. 
	· 15 этаж
	м2
	139,2
	

	277. 
	· 16 этаж
	м2
	47,3
	

	278. 
	· 17 этаж
	м2
	32,4
	

	279. 
	· 18 этаж
	м2
	67,0
	

	280. 
	· 19 этаж
	м2
	100,9
	

	281. 
	· 20 этаж
	м2
	42,9
	

	Тип 2.1

	282. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	283. 
	2. Панель фальшпола – 33мм, в т.ч.:
	м2
	249,5
	

	284. 
	· 6 этаж
	м2
	22,0
	

	285. 
	· 7 этаж
	м2
	42,9
	

	286. 
	· 15 этаж
	м2
	4,7
	

	287. 
	· 16 этаж
	м2
	90,5
	

	288. 
	· 17 этаж
	м2
	23,5
	

	289. 
	· 18 этаж
	м2
	27,8
	

	290. 
	· 19 этаж
	м2
	14,6
	

	291. 
	· 20 этаж
	м2
	23,5
	

	292. 
	3. Стойка фальшпола – 82 мм, в т.ч.:
	м2
	249,5
	

	293. 
	· 6 этаж
	м2
	22,0
	

	294. 
	· 7 этаж
	м2
	42,9
	

	295. 
	· 15 этаж
	м2
	4,7
	

	296. 
	· 16 этаж
	м2
	90,5
	

	297. 
	· 17 этаж
	м2
	23,5
	

	298. 
	· 18 этаж
	м2
	27,8
	

	299. 
	· 19 этаж
	м2
	14,6
	

	300. 
	· 20 этаж
	м2
	23,5
	

	301. 
	4. Обеспыливающая пропитка – 1 слой, в т.ч.:
	м2
	249,5
	

	302. 
	· 6 этаж
	м2
	22,0
	

	303. 
	· 7 этаж
	м2
	42,9
	

	304. 
	· 15 этаж
	м2
	4,7
	

	305. 
	· 16 этаж
	м2
	90,5
	

	306. 
	· 17 этаж
	м2
	23,5
	

	307. 
	· 18 этаж
	м2
	27,8
	

	308. 
	· 19 этаж
	м2
	14,6
	

	309. 
	· 20 этаж
	м2
	23,5
	

	Тип 3

	310. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	311. 
	2.  Цементно-песчаная стяжка, толщиной 115 мм, в т.ч.:
	м2
	497,7
	

	312. 
	· 6 этаж
	м2
	49,3
	

	313. 
	· 7 этаж
	м2
	49,3
	

	314. 
	·  8 этаж
	м2
	49,30
	

	315. 
	·  9 этаж
	м2
	49,30
	

	316. 
	· 10 этаж
	м2
	50,00
	

	317. 
	· 12 этаж
	м2
	49,3
	

	318. 
	· 13 этаж
	м2
	52,3
	

	319. 
	· 14 этаж
	м2
	49,8
	

	320. 
	· 15 этаж
	м2
	49,8
	

	321. 
	· 16 этаж
	м2
	49,3
	

	Тип 4

	322. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	323. 
	2. Цементно-песчаная стяжка – 105 мм, в т.ч.:
	м2
	344,4
	

	324. 
	·  5 этаж
	м2
	10,6
	

	325. 
	·  6 этаж
	м2
	6,3
	

	326. 
	·  7 этаж
	м2
	6,9
	

	327. 
	·  8 этаж
	м2
	45,60
	

	328. 
	·  9 этаж
	м2
	45,70
	

	329. 
	· 10 этаж
	м2
	6,10
	

	330. 
	· 12 этаж
	м2
	6,7
	

	331. 
	· 13 этаж
	м2
	6,7
	

	332. 
	· 14 этаж
	м2
	8,3
	

	333. 
	· 15 этаж
	м2
	21,8
	

	334. 
	· 16 этаж
	м2
	8,3
	

	335. 
	· 18 этаж
	м2
	6,9
	

	336. 
	· 22 этаж
	м2
	119
	

	337. 
	· 23 этаж
	м2
	45,5
	

	Тип 4.1

	338. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	339. 
	2. Обмазочная гидроизоляция – 2 слоя, в т.ч.:
	м2
	27,6
	В соответствии с требованиями
п. 7.2 СП 29.13330.2011 применяется коэффициент 1,2

	340. 
	· 22 этаж
	м2
	14,16
	

	341. 
	· 23 этаж
	м2
	13,44
	

	342. 
	3. Праймер, в т.ч.: 
	м2
	27,6
	

	343. 
	· 22 этаж
	м2
	14,16
	

	344. 
	· 23 этаж
	м2
	13,44
	

	345. 
	4. Существующее основание shell&core
	м2
	23,0
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	346. 
	· 22 этаж
	м2
	11,8
	

	347. 
	· 23 этаж
	м2
	11,2
	

	Тип 5

	348. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	349. 
	2. Уклонообразующая цементно-песчаная стяжка, толщиной 105-135мм, в т.ч.:
	м2
	348,00
	

	350. 
	·  6 этаж
	м2
	89,9
	

	351. 
	·  8 этаж
	м2
	15,00
	

	352. 
	·  9 этаж
	м2
	15,00
	

	353. 
	· 15 этаж
	м2
	15,2
	

	354. 
	· 16 этаж
	м2
	143,1
	

	355. 
	· 17 этаж
	м2
	14,8
	

	356. 
	· 19 этаж
	м2
	24,4
	

	357. 
	· 20 этаж
	м2
	13,4
	

	358. 
	· 21 этаж
	м2
	6,2
	

	359. 
	· 23 этаж
	м2
	11
	

	Тип 6

	360. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	361. 
	2. Панель фальшпола, толщиной 33 мм, в т.ч.:
	м2
	549,60
	

	362. 
	·  5 этаж
	м2
	462,3
	

	363. 
	·  6 этаж
	м2
	34,9
	

	364. 
	· 8 этаж
	м2
	26,20
	

	365. 
	· 9 этаж
	м2
	26,20
	

	366. 
	3. Стойка фальшпола, высотой 102 мм, в т.ч.:
	м2
	549,60
	

	367. 
	·  5 этаж
	м2
	462,3
	

	368. 
	·  6 этаж
	м2
	34,9
	

	369. 
	· 8 этаж
	м2
	26,20
	

	370. 
	· 9 этаж
	м2
	26,20
	

	371. 
	4. Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.:
	м2
	549,60
	

	372. 
	·  5 этаж
	м2
	462,3
	

	373. 
	·  6 этаж
	м2
	34,9
	

	374. 
	·  8 этаж
	м2
	26,20
	

	375. 
	·  9 этаж
	м2
	26,20
	

	Тип 6.1

	376. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	

	377. 
	2. Панель фальшпола, толщиной 33 мм, в т.ч.:
	м2
	29,0
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	378. 
	· 19 этаж
	м2
	29,0
	

	379. 
	3. Стойка фальшпола, высотой 72 мм, в т.ч.:
	м2
	29,0
	

	380. 
	· 19 этаж
	м2
	29,0
	

	381. 
	4. Обеспыливающая пропитка - 1 слой, в т.ч.:
	м2
	29,0
	

	382. 
	·  19 этаж
	м2
	29,0
	

	Тип 7

	383. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	384. 
	2. Цементно-песчаная стяжка - 115 мм, в т.ч.:
	м2
	359,9
	

	385. 
	·  6 этаж
	м2
	25,2
	

	386. 
	·  7 этаж
	м2
	27,5
	

	387. 
	·  8 этаж
	м2
	27,40
	

	388. 
	·  9 этаж
	м2
	27,40
	

	389. 
	· 10 этаж
	м2
	27,40
	

	390. 
	· 12 этаж
	м2
	28,2
	

	391. 
	· 13 этаж
	м2
	28,2
	

	392. 
	· 14 этаж
	м2
	28,2
	

	393. 
	· 15 этаж
	м2
	28,2
	

	394. 
	· 16 этаж
	м2
	28,1
	

	395. 
	· 17 этаж
	м2
	13,4
	

	396. 
	· 18 этаж
	м2
	13,4
	

	397. 
	· 19 этаж
	м2
	13,3
	

	398. 
	· 20 этаж
	м2
	13,4
	

	399. 
	· 21 этаж
	м2
	11,3
	

	400. 
	· 22 этаж
	м2
	6,9
	

	401. 
	· 23 этаж
	м2
	12,4
	

	Тип 8

	402. 
	1. Существующее покрытие Shell&Core, в т.ч.:
	м2
	494,4
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	403. 
	·  5 этаж
	м2
	36,7
	

	404. 
	·  6 этаж
	м2
	20,5
	

	405. 
	·  7 этаж
	м2
	25,3
	

	406. 
	·  8 этаж
	м2
	20,70
	

	407. 
	·  9 этаж
	м2
	20,70
	

	408. 
	· 10 этаж 
	м2
	34,40
	

	409. 
	· 12 этаж
	м2
	47,8
	

	410. 
	· 13 этаж
	м2
	54,1
	

	411. 
	· 14 этаж
	м2
	91,1
	

	412. 
	· 15 этаж
	м2
	37,7
	

	413. 
	· 16 этаж
	м2
	52,8
	

	414. 
	· 18 этаж
	м2
	23,8
	

	415. 
	· 19 этаж
	м2
	28,8
	

	Тип 9

	416. 
	1. Отделочный слой (см. финишную отделку полов)
	-
	-
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	417. 
	2. Цементно-песчаная стяжка – 135 мм, в т.ч.:
	м2
	32,8
	

	418. 
	· 6 этаж
	м2
	4,6
	

	419. 
	· 13 этаж
	м2
	9,0
	

	420. 
	· 16 этаж
	м2
	5,6
	

	421. 
	· 23 этаж
	м2
	13,6
	

	422. 
	3. Обмазочная гидроизоляция – 2 слоя, в т.ч.:
	м2
	39,36
	В соответствии с требованиями
п. 7.2 СП 29.13330.2011 применяется коэффициент 1,2

	423. 
	· 6 этаж
	м2
	5,52
	

	424. 
	· 13 этаж
	м2
	10,8
	

	425. 
	· 16 этаж
	м2
	6,72
	

	426. 
	· 23 этаж
	м2
	16,32
	

	427. 
	4. Праймер, в т.ч.:
	м2
	39,36
	В соответствии с требованиями
п. 7.2 СП 29.13330.2011 применяется коэффициент 1,2

	428. 
	· 6 этаж
	м2
	5,52
	

	429. 
	· 13 этаж
	м2
	10,8
	

	430. 
	· 16 этаж
	м2
	6,72
	

	431. 
	· 23 этаж
	м2
	27,65
	

	Витражи

	В-1

	432. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4025х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	10/112,7
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	433. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	1/11,27
	

	434. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	2/22,54
	

	435. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	4/45,08
	

	436. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	3/33,81
	

	В-1.1

	437. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4025х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/22,54
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	438. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	2/22,54
	

	В-2

	439. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 6000х2830(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/33,96
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	440. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/16,98
	

	441. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/16,98
	

	В-3

	442. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5300х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	5/74,2
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	443. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	1/14,84
	

	444. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	2/29,68
	

	445. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/14,84
	

	446. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/14,84
	

	В-4.1

	447. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4530х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	3/38,04
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	448. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	1/12,68
	

	449. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/12,68
	

	450. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/12,68
	

	В-4.2

	451. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4530х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	3/38,04
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	452. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	1/12,68
	

	453. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/12,68
	

	454. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/12,68
	

	В-5

	455. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3255х2830(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/18,42
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	456. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/9,21
	

	457. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/9,21
	

	В-6

	458. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4050х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/22,68
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	459. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/11,34
	

	460. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/11,34
	

	В-7.1

	461. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3400х2830(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	4/38,48
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	462. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	2/19,24
	

	463. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	2/19,24
	

	В-8

	464. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2860х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/16
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	465. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/8
	

	466. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/8
	

	В-9

	467. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей 
Размер витража 2730х2800(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	4/30,58
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	468. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	2/15,29
	

	469. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	2/15,29
	

	В-10.1

	470. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2445х2830(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/13,84
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	471. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/6,92
	

	472. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/6,92
	

	В-10.2

	473. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2445х2830(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/13,84
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	474. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/6,92
	

	475. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/6,92
	

	В-11

	476. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2315х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/12,96
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	477. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/6,48
	

	478. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/6,48
	

	В-12

	479. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2160х2830(h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/12,22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	480. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/6,11
	

	481. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/6,11
	

	В-13

	482. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1710х2830 (h) мм	, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/9,68
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	483. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/4,84
	

	484. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/4,84
	

	В-14.1

	485. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	6/90,8
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	486. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	487. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	2/30,24
	

	488. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	2/30,24
	

	489. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	В-14.2

	490. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	4/60,48
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	491. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	492. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	493. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	494. 
	· 18 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	В-14.3

	495. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым и левым открыванием дверей. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/30,24
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	496. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	497. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	В-14.4

	498. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с двумя дверями левого открывания. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5400х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/15,12
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	499. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/15,12
	

	В-15

	500. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4965х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/27,8
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	501. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/13,9
	

	502. 
	· 21 этаж
	Шт/м2
	1/13,9
	

	В-15.1

	503. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4965х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/27,8
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	504. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	2/27,8
	

	В-16.1

	505. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3700х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/20,72
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	506. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/10,36
	

	507. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/10,36
	

	В-16.2

	508. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3700х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/10,36
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	509. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/10,36
	

	В-17

	510. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3150х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/17,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	511. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	2/17,64
	

	В-17.1

	512. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3150х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/17,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	513. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/8,82
	

	514. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/8,82
	

	В-17.2

	515. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3150х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/17,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	516. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/8,82
	

	517. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/8,82
	

	В-18

	518. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3400х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/19,04
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	519. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/9,52
	

	520. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/9,52
	

	В-19

	521. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3075х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	4/34,44
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	522. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	2/17,22
	

	523. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	2/17,22
	

	В-19.1

	524. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3075х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/8,61
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	525. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	1/8,61
	

	В-20

	526. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2035х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/5,7
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	527. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/5,7
	

	В-21

	528. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4100х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/11,48
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	529. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/11,48
	

	В-22

	530. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4945х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,85
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	531. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/13,85
	

	В-23

	532. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1300х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/3,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	533. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/3,64
	

	В-23.1

	534. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1300х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/3,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	535. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/3,64
	

	В-23.3

	536. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 1300х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/3,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	537. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/3,64
	

	В-24

	538. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3870х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/10,84
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	539. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/10,84
	

	В-25

	540. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4390х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/12,29
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	541. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/12,29
	

	В-26

	542. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4280х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/23,97
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	543. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	2/23,97
	

	В-26.1

	544. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4280х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/11,98
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	545. 
	· 7 этаж
	Шт/м2
	1/11,98
	

	В-27

	546. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2880х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/16,12
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	547. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/8,06
	

	548. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/8,06
	

	В-28

	549. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2730х2830 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/15,46
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	550. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/7,73
	

	551. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/7,73
	

	В-29

	552. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с двустворчатой дверью. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1800х2830 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/10,18
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	553. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/5,09
	

	554. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/5,09
	

	В-30

	555. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4700х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,16
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	556. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	1/13,16
	

	В-31

	557. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5960х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/16,69
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	558. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	1/16,69
	

	В-32

	559. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с двустворчатой дверью. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 6085х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/17,04
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	560. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	1/17,04
	

	В-33

	561. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4725х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/26,44
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	562. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/13,22
	

	563. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	1/13,22
	

	В-34

	564. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2655х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/14,86
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	565. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/7,43
	

	566. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	1/7,43
	

	В-35

	567. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2620х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/14,86
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	568. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/7,34
	

	569. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	1/7,34
	

	В-37

	570. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4430х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/24,80
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	571. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/12,40
	

	572. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/12,40
	

	В-38

	573. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4530х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	3/38,04
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	574. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	3/38,04
	

	В-40

	575. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5250х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/14,70
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	576. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/14,70
	

	В-41

	577. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 1875х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/5,25
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	578. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/5,25
	

	В-42

	579. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3365х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/9,42
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	580. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/9,42
	

	В-43

	581. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4680х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,1
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	582. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/13,1
	

	В-43.1

	583. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4680х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,1
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	584. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/13,1
	

	В-44

	585. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5565х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/15,58
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	586. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/15,58
	

	В-45

	587. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 10010х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/28,03
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	588. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/28,03
	

	В-46

	589. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 2045х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/5,73
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	590. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/5,73
	

	В-47

	591. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4010х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/11,23
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	592. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/11,23
	

	В-48

	593. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4710х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,19
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	594. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/13,19
	

	В-49

	595. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3005х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/8,41
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	596. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/8,41
	

	В-50

	597. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4200х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/11,76
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	598. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/11,76
	

	В-52

	599. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3300х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	4/36,96
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	600. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	4/36,96
	

	В-53

	601. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3800х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/10,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	602. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/10,64
	

	В-54

	603. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5585х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/15,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	604. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/15,64
	

	В-55

	605. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5175х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/14,49
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	606. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/14,49
	

	В-56

	607. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4810х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,47
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	608. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/13,47
	

	В-57

	609. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2930х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/8,2
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	610. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	1/8,2
	

	В-57.1

	611. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2930х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/8,2
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	612. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/8,2
	

	В-58

	613. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2325х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/6,51
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	614. 
	· 7 этаж
	Шт/м2
	1/6,51
	

	В-59

	615. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2575х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/7,21
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	616. 
	· 7 этаж
	Шт/м2
	1/7,21
	

	В-60

	617. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2600х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/7,28
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	618. 
	· 7 этаж
	Шт/м2
	1/7,28
	

	В-61

	619. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2850х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/7,98
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	620. 
	· 7 этаж
	Шт/м2
	1/7,98
	

	В-62

	621. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 1800х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/5,04
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	622. 
	· 6 этаж
	Шт/м2
	1/5,04
	

	В-63

	623. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2080х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/5,82
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	624. 
	· 6 этаж
	Шт/м2
	1/5,82
	

	В-64

	625. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 2100х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/5,88
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	626. 
	· 6 этаж
	Шт/м2
	1/5,88
	

	В-65

	627. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3095х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/8,67
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	628. 
	· 6 этаж
	Шт/м2
	1/8,67
	

	В-65.1

	629. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3095х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/8,67
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	630. 
	· 6 этаж
	Шт/м2
	1/8,67
	

	В-66

	631. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3335х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/18,68
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	632. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/9,34
	

	633. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	1/9,34
	

	В-67

	634. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3565х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/9,98
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	635. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	1/9,98
	

	В-67.1

	636. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3565х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/9,98
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	637. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	1/9,98
	

	В-68

	638. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3680х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/10,3
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	639. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	1/10,3
	

	В-69

	640. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 2135х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/5,98
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	641. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/5,98
	

	В-70

	642. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3140х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/8,79
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	643. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/8,79
	

	В-71

	644. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3250х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/9,1
	а

	645. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/9,1
	

	В-71.1

	646. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3250х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/18,2
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	647. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/9,1
	

	648. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	1/9,1
	

	В-72

	649. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4665х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,06
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	650. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/13,06
	

	В-73

	651. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 4720х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,22
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	652. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/13,22
	

	В-74

	653. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 4905х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/13,73
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	654. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/13,73
	

	В-75

	655. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с левым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 5050х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/14,14
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	656. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/14,14
	

	В-76

	657. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 9155х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/25,63
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	658. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/25,63
	

	В-78

	659. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3655х2830 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/20,64
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	660. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/10,34
	

	661. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	1/10,34
	

	В-79

	662. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей. Размер витража 3975х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/22,26
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	663. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/11,13
	

	664. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	1/11,13
	

	В-80

	665. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3830х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	2/21,44
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	666. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/10,72
	

	667. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	1/10,72
	

	В-81

	668. 
	Витраж индивидуального изготовления по ГОСТ 21519-2022 внутренний из алюминиевых профилей с правым открыванием двери. Высота двери по дизайн проекту 2400/2800мм. Размер витража 3230х2800 (h) мм, в т.ч.:
	Шт/м2
	1/9,04
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	669. 
	· 6 этаж
	Шт/м2
	1/9,04
	

	Двери

	Дв-3л

	670. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, двупольная, остекленная, без порога. Ширина при открывании не менее 1200мм, левая створка не менее 900мм «в чистоте». 
Габариты проема 1500x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	20/73,2
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	671. 
	·  5 этаж
	Шт/м2
	4/14,64
	

	672. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	1/3,66
	

	673. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	1/3,66
	

	674. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/3,66
	

	675. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/3,66
	

	676. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	2/7,3
	

	677. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/3,66
	

	678. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	2/7,3
	

	679. 
	· 18 этаж
	Шт/м2
	3/10,98
	

	680. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	1/3,66
	

	681. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	2/7,3
	

	682. 
	· 23 этаж
	Шт/м2
	1/3,66
	

	Дв-3

	683. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, двупольная, остекленная, без порога. Ширина при открывании не менее 1200мм, правая створка не менее 900мм «в чистоте». 
Габариты проема 1500x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	42/153,72
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	684. 
	·  5 этаж
	Шт/м2
	3/10,98
	

	685. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	3/10,98
	

	686. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	5/18,3
	

	687. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	5/18,3
	

	688. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	6/21,96
	

	689. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	6/21,96
	

	690. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	3/10,98
	

	691. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	2/7,3
	

	692. 
	· 18 этаж
	Шт/м2
	3/10,98
	

	693. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	4/14,64
	

	694. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	2/7,3
	

	Дв-4

	695. 
	Дверь металлическая противопожарная EI60, однопольная, глухая, с доводчиком, правого открывания. Ширина полотна не менее 800 мм «в чистоте». 
Габариты проема 1150x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	19/53,31
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	696. 
	·  5 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	697. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	698. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	699. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	700. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	701. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	702. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	703. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	704. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	705. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	706. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	707. 
	· 18 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	708. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	3/8,42
	

	Дв-4л

	709. 
	Дверь металлическая противопожарная EI60, однопольная, глухая, с доводчиком, левого открывания. Ширина полотна не менее 800 мм «в чистоте». 
Габариты проема 1150x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	21/58,93
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	710. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	711. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	1/2,8
	

	712. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	713. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	714. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	715. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	716. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	6/16,8
	

	717. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	2/5,6
	

	718. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	1/2,81
	

	719. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	1/2,81
	

	Дв-5

	720. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, глухая, без порога, правого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». 
Габариты проема 1100x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	195/
523,38
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	721. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	19/51,0
	

	722. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	14/37,58
	

	723. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	11/29,52
	

	724. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	12/32,21
	

	725. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	5/13,42
	

	726. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	5/13,42
	

	727. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	6/16,1
	

	728. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	7/18,79
	

	729. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	14/37,58
	

	730. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	28/75,15
	

	731. 
	· 17 этаж 
	Шт/м2
	14/37,58
	

	732. 
	· 18 этаж
	Шт/м2
	9/24,16
	

	733. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	16/42,94
	

	734. 
	· 20 этаж 
	Шт/м2
	14/37,58
	

	735. 
	· 21 этаж 
	Шт/м2
	5/13,42
	

	736. 
	· 22 этаж 
	Шт/м2
	8/21,47
	

	737. 
	· 23 этаж
	Шт/м2
	8/21,47
	

	Дв-5л

	738. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, глухая, без порога, левого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте».
Габариты проема 1100x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	132/
354,29
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	739. 
	·  6 этаж
	Шт/м2
	16/42,94
	

	740. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	9/24,16
	

	741. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	11/29,52
	

	742. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	10/26,84
	

	743. 
	· 10 этаж
	Шт/м2
	3/8,05
	

	744. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	4/10,74
	

	745. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	4/10,7
	

	746. 
	· 14 этаж
	Шт/м2
	5/13,42
	

	747. 
	· 15 этаж
	Шт/м2
	13/34,89
	

	748. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	2/5,37
	

	749. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	6/16,1
	

	750. 
	· 18 этаж
	Шт/м2
	10/26,84
	

	751. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	17/45,63
	

	752. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	6/16,1
	

	753. 
	· 21 этаж
	Шт/м2
	3/8,05
	

	754. 
	· 22 этаж
	Шт/м2
	7/18,79
	

	755. 
	· 23 этаж
	Шт/м2
	6/16,1
	

	Дв-6л

	756. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, остекленная, без порога, левого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». 
Габариты проема 1100x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	13/34,89
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	757. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/2,68
	

	758. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/2,68
	

	759. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/2,68
	

	760. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	3/8,04
	

	761. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	2/5,36
	

	762. 
	· 18 этаж
	Шт/м2
	2/5,36
	

	763. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	1/2,68
	

	764. 
	· 20 этаж
	Шт/м2
	2/5,36
	

	Дв-6

	765. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, остекленная, без порога, правого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». 
Габариты проема 1100x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	11/29,52
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	766. 
	·  7 этаж
	Шт/м2
	5/13,42
	

	767. 
	· 12 этаж
	Шт/м2
	1/2,68
	

	768. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	2/5,36
	

	769. 
	· 16 этаж
	Шт/м2
	2/5,36
	

	770. 
	· 19 этаж
	Шт/м2
	1/2,68
	

	Дв-7

	771. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, глухая, без порога, правого открывания. В составе легкой алюминиевой перегородки. 
Габариты проема 950x1800 (h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	4/6,84
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	772. 
	·  8 этаж
	Шт/м2
	1/1,71
	

	773. 
	·  9 этаж
	Шт/м2
	1/1,71
	

	774. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/1,71
	

	775. 
	· 17 этаж
	Шт/м2
	1/1,71
	

	Дв-8

	776. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, скрытого монтажа, однопольная, глухая, без порога, правого открывания. Ширина полотна не менее 900 мм «в чистоте». 
Габариты проема 1100x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	1/2,68
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	777. 
	· 13 этаж
	Шт/м2
	1/2,68
	

	Дв-9л

	778. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, однопольная, остекленная, без порога, левого открывания. Ширина полотна не менее 800 мм «в чистоте». 
Габариты проема 900x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	1/2,2
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	779. 
	·  16 этаж
	Шт/м2
	1/2,2
	

	Дв-11л

	780. 
	Дверь алюминиевая внутренняя, двупольная, глухая, без порога. Левая створка не менее 900мм «в чистоте». 
Габариты проема 1500x2440(h),
в т.ч.:
	Шт/м2
	2/7,32
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	781. 
	·  23 этаж
	Шт/м2
	2/7,32
	

	Потолки

	Тип 9 

	782. 
	Вертикальная часть зашивки потолка по системе КНАУФ с однослойной обшивкой из листов ГСП-А, на одинарном каркасе из металлических профилей ПН 28х27, без утеплителя. Шаг стоек каркаса 300 мм, в т.ч.:
	м2
	664,20
	Данные получены автоматической выгрузкой из программы Revit

	783. 
	·  6 этаж
	м2
	67,9
	

	784. 
	·  7 этаж
	м2
	45,4
	

	785. 
	·  8 этаж
	м2
	30,4
	

	786. 
	·  9 этаж
	м2
	30,4
	

	787. 
	· 10 этаж
	м2
	16,1
	

	788. 
	· 12 этаж
	м2
	23,1
	

	789. 
	· 13 этаж
	м2
	24,6
	

	790. 
	· 14 этаж
	м2
	31,5
	

	791. 
	· 15 этаж
	м2
	43,5
	

	792. 
	· 16 этаж
	м2
	71,7
	

	793. 
	· 17 этаж
	м2
	44,7
	

	794. 
	· 18 этаж
	м2
	30,4
	

	795. 
	· 19 этаж
	м2
	51,1
	

	796. 
	· 20 этаж
	м2
	44,7
	

	797. 
	· 21 этаж
	м2
	10,2
	

	798. 
	· 22 этаж
	м2
	68,0
	

	799. 
	· 23 этаж
	м2
	30,5
	

	Черновая отделка стен

	О-1 (по монолиту)

	800. 
	1. Грунтовка
2. Шпатлевка
3. Грунтовка
4. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.: 
	м2
	13281,65
	

	801. 
	· 5 этаж
	м2
	509,65
	

	802. 
	· 6 этаж
	м2
	903,96
	

	803. 
	· 7 этаж
	м2
	911,29
	

	804. 
	· 8 этаж
	м2
	1199,2
	

	805. 
	· 9 этаж
	м2
	1180,2
	

	806. 
	· 10 этаж
	м2
	975,99
	

	807. 
	· 12 этаж
	м2
	906,15
	

	808. 
	· 13 этаж
	м2
	962,06
	

	809. 
	· 14 этаж
	м2
	880,65
	

	810. 
	· 15 этаж
	м2
	937,75
	

	811. 
	· 16 этаж
	м2
	871,57
	

	812. 
	· 17 этаж
	м2
	585,24
	

	813. 
	· 18 этаж
	м2
	607,84
	

	814. 
	· 19 этаж
	м2
	581,89
	

	815. 
	· 20 этаж
	м2
	680,72
	

	816. 
	· 21 этаж
	м2
	201,3
	

	817. 
	· 22 этаж
	м2
	168,92
	

	818. 
	· 23 этаж
	м2
	217,27
	

	О-1.1 (по монолиту)

	819. 
	1. Грунтовка
2. Отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	м2
	18,01
	

	820. 
	· 6 этаж
	м2
	1,43
	

	821. 
	· 7 этаж
	м2
	1,52
	

	822. 
	· 8 этаж
	м2
	1,90
	

	823. 
	· 9 этаж
	м2
	1,70
	

	824. 
	· 10 этаж
	м2
	2,49
	

	825. 
	· 12 этаж
	м2
	1,79
	

	826. 
	· 13 этаж
	м2
	1,83
	

	827. 
	· 14 этаж
	м2
	1,29
	

	828. 
	· 15 этаж
	м2
	1,29
	

	829. 
	· 16 этаж
	м2
	1,4
	

	830. 
	· 17 этаж
	м2
	0,53
	

	831. 
	· 18 этаж
	м2
	0,36
	

	832. 
	· 20 этаж
	м2
	0,48
	

	О-1.2 (по монолиту)

	833. 
	1. Грунтовка
2. Гидроизоляция в 2 слоя
3. Отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	м2
	14,03
	

	834. 
	· 6 этаж
	м2
	2,41
	

	835. 
	· 22 этаж
	м2
	7,18
	

	836. 
	· 23 этаж
	м2
	4,44
	

	О-2 (По ГСП, ГВЛ НГ)

	837. 
	1. Грунтовка швов
2. Шпатлевка швов
3. Грунтовка
4. Шпатлевка
5. Грунтовка
6. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	м2
	39898,01
	

	838. 
	· 5 этаж
	м2
	536,5
	

	839. 
	· 6 этаж
	м2
	3270,25
	

	840. 
	· 7 этаж
	м2
	2900,97
	

	841. 
	· 8 этаж
	м2
	3578,8
	

	842. 
	· 9 этаж
	м2
	3588,6
	

	843. 
	· 10 этаж
	м2
	1341,63
	

	844. 
	· 12 этаж
	м2
	2075,79
	

	845. 
	· 13 этаж
	м2
	2250,02
	

	846. 
	· 14 этаж
	м2
	2399,79
	

	847. 
	· 15 этаж
	м2
	2751,56
	

	848. 
	· 16 этаж
	м2
	3845,04
	

	849. 
	· 17 этаж
	м2
	2178,05
	

	850. 
	· 18 этаж
	м2
	2205,25
	

	851. 
	· 19 этаж
	м2
	2615,93
	

	852. 
	· 20 этаж
	м2
	2593,51
	

	853. 
	· 21 этаж
	м2
	632,62
	

	854. 
	· 22 этаж
	м2
	628,24
	

	855. 
	· 23 этаж
	м2
	505,46
	

	О-2.1 (По ГСП, ГВЛ НГ)

	856. 
	1. Грунтовка швов
2. Шпатлевка швов
3. Грунтовка
4. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	м2
	74,76
	

	857. 
	· 6 этаж
	м2
	4,4
	

	858. 
	· 7 этаж
	м2
	8,67
	

	859. 
	· 8 этаж
	м2
	6,40
	

	860. 
	· 9 этаж
	м2
	6,30
	

	861. 
	· 10 этаж
	м2
	5,23
	

	862. 
	· 12 этаж
	м2
	8,48
	

	863. 
	· 13 этаж
	м2
	6,92
	

	864. 
	· 14 этаж
	м2
	1,78
	

	865. 
	· 15 этаж
	м2
	0,82
	

	866. 
	· 16 этаж
	м2
	5,76
	

	867. 
	· 17 этаж
	м2
	3,55
	

	868. 
	· 18 этаж
	м2
	3,25
	

	869. 
	· 19 этаж
	м2
	3
	

	870. 
	· 20 этаж
	м2
	5,7
	

	871. 
	· 22 этаж
	м2
	3,06
	

	872. 
	· 23 этаж
	м2
	1,44
	

	О-2.2 (По ГСП, ГВЛ НГ)

	873. 
	1. Грунтовка швов
2. Шпатлевка швов
3. Грунтовка
4. Гидроизоляция
  5. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	
	295,52
	

	874. 
	· 6 этаж
	м2
	14,19
	

	875. 
	· 13 этаж
	м2
	32,75
	

	876. 
	· 16 этаж
	м2
	25,68
	

	877. 
	· 22 этаж
	м2
	76,3
	

	878. 
	· 20 этаж
	м2
	146,6
	

	О-3 (По кладке)

	879. 
	1. Грунтовка
2. Штукатурка по маякам 20мм
3. Грунтовка
4. Шпатлевка
5. Грунтовка
6. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	м2
	5259,32
	

	880. 
	· 5 этаж
	м2
	304,99
	

	881. 
	· 6 этаж
	м2
	385,51
	

	882. 
	· 7 этаж
	м2
	399,61
	

	883. 
	· 8 этаж
	м2
	565,23
	

	884. 
	· 9 этаж
	м2
	574,33
	

	885. 
	· 10 этаж
	м2
	422,12
	

	886. 
	· 12 этаж
	м2
	302,79
	

	887. 
	· 13 этаж
	м2
	302,79
	

	888. 
	· 14 этаж
	м2
	272,41
	

	889. 
	· 15 этаж
	м2
	269,97
	

	890. 
	· 16 этаж
	м2
	254,3
	

	891. 
	· 17 этаж
	м2
	194,17
	

	892. 
	· 18 этаж
	м2
	204,65
	

	893. 
	· 19 этаж
	м2
	201,36
	

	894. 
	· 20 этаж
	м2
	230,57
	

	895. 
	· 21 этаж
	м2
	138,14
	

	896. 
	· 22 этаж
	м2
	170,98
	

	897. 
	· 23 этаж
	м2
	65,4
	

	О-3.1 (По кладке)

	898. 
	1. Грунтовка
2. Штукатурка по маякам 20мм
3. Грунтовка
4. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	м2
	64,19
	

	899. 
	· 6 этаж
	м2
	3,03
	

	900. 
	· 7 этаж
	м2
	5,09
	

	901. 
	· 8 этаж
	м2
	5,00
	

	902. 
	· 9 этаж
	м2
	5,40
	

	903. 
	· 10 этаж
	м2
	4,24
	

	904. 
	· 12 этаж
	м2
	3,42
	

	905. 
	· 13 этаж
	м2
	3,42
	

	906. 
	· 14 этаж
	м2
	5,08
	

	907. 
	· 15 этаж
	м2
	3,93
	

	908. 
	· 16 этаж
	м2
	3,18
	

	909. 
	· 17 этаж
	м2
	5,43
	

	910. 
	· 18 этаж
	м2
	2,15
	

	911. 
	· 19 этаж
	м2
	3,24
	

	912. 
	· 20 этаж
	м2
	4,62
	

	913. 
	· 21 этаж
	м2
	1,54
	

	914. 
	· 22 этаж
	м2
	0,72
	

	915. 
	· 23 этаж
	м2
	4,7
	

	О-3.2 (По кладке)

	916. 
	1. Грунтовка
2. Штукатурка по маякам 20мм
3. Грунтовка
4. Гидроизоляция – 2 слоя
5. Финишная отделка по дизайн проекту, в т.ч.:
	м2
	68,26
	

	917. 
	· 16 этаж
	м2
	9,06
	

	918. 
	· 22 этаж
	м2
	29,6
	

	919. 
	· 23 этаж
	м2
	29,6
	

	Финишная отделка стен

	920. 
	1. Акриловая интерьерная краска. Цвет RAL 9010. Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший., (или аналог)
марка 101.01
в т.ч.:
	м2
	42947,98
	

	921. 
	· 6 этаж
	м2
	3778,68
	

	922. 
	· 7 этаж
	м2
	3843,29
	

	923. 
	· 8 этаж
	м2
	3727,54
	

	924. 
	· 9 этаж
	м2
	3865,06
	

	925. 
	· 10 этаж
	м2
	2739,92
	

	926. 
	· 12 этаж
	м2
	2905,69
	

	927. 
	· 13 этаж
	м2
	3134,34
	

	928. 
	· 14 этаж
	м2
	3205,50
	

	929. 
	· 15 этаж
	м2
	3236,65
	

	930. 
	· 16 этаж
	м2
	3552,78
	

	931. 
	· 17 этаж
	м2
	1993,17
	

	932. 
	· 18 этаж
	м2
	2421,11
	

	933. 
	· 19 этаж
	м2
	2222,54
	

	934. 
	· 20 этаж
	м2
	1992,29
	

	935. 
	· 21 этаж
	м2
	191,0
	

	936. 
	· 22 этаж
	м2
	35,18
	

	937. 
	· 23 этаж
	м2
	103,24
	

	938. 
	2. Акриловая интерьерная краска. Цвет NCS S7000-N (графит). Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший., (или аналог)
марка 101.02
в т.ч.:
	м2
	1016,39
	

	939. 
	· 6 этаж
	м2
	65,59
	

	940. 
	· 7 этаж
	м2
	174,42
	

	941. 
	· 8 этаж
	м2
	63,16
	

	942. 
	· 9 этаж
	м2
	138,73
	

	943. 
	· 10 этаж
	м2
	87,3
	

	944. 
	· 12 этаж
	м2
	113,94
	

	945. 
	· 14 этаж
	м2
	45,63
	

	946. 
	· 15 этаж
	м2
	25,28
	

	947. 
	· 16 этаж
	м2
	127,65
	

	948. 
	· 17 этаж
	м2
	48,66
	

	949. 
	· 19 этаж
	м2
	0
	

	950. 
	· 20 этаж
	м2
	48,53
	

	951. 
	· 21 этаж
	м2
	41,42
	

	952. 
	· 22 этаж
	м2
	18,47
	

	953. 
	· 23 этаж
	м2
	8,15
	

	954. 
	3. Зеркальная поверхность. Вид обработки зеркала: Еврокромка (карандаш), матовая (шлифованная). Размер: согласно чертежу, см.листы 013-014. Окраску стены за зеркалом не производить.
(или аналог)
марка 102.01
в т.ч.:
	м2
	504,84
	

	955. 
	· 6 этаж
	м2
	10,79
	

	956. 
	· 7 этаж
	м2
	88,89
	

	957. 
	· 8 этаж
	м2
	26,39
	

	958. 
	· 9 этаж
	м2
	27,02
	

	959. 
	· 10 этаж
	м2
	28,76
	

	960. 
	· 12 этаж
	м2
	60,97
	

	961. 
	· 13 этаж
	м2
	42,04
	

	962. 
	· 14 этаж
	м2
	41,97
	

	963. 
	· 15 этаж
	м2
	23,88
	

	964. 
	· 16 этаж
	м2
	48,05
	

	965. 
	· 17 этаж
	м2
	23,05
	

	966. 
	· 18 этаж
	м2
	11,49
	

	967. 
	· 19 этаж
	м2
	9,46
	

	968. 
	· 20 этаж
	м2
	50,99
	

	969. 
	· 21 этаж
	м2
	11,09
	

	970. 
	4. Керамическая плитка KERAMA MARAZZI
Коллекция VENEZIA. Серия АКВА АЛЬТА. Артикул: SOA004 или фартук выполнить из закаленного стекла RAL 5000 (предварительно образец согласовать с Архитектором).
(или аналог)
марка 103.01
в т.ч.:
	м2
	393,05
	

	971. 
	· 6 этаж
	м2
	46,97
	

	972. 
	· 7 этаж
	м2
	30,73
	

	973. 
	· 8 этаж
	м2
	28,35
	

	974. 
	· 9 этаж
	м2
	29,25
	

	975. 
	· 10 этаж
	м2
	19,55
	

	976. 
	· 12 этаж
	м2
	23,21
	

	977. 
	· 13 этаж
	м2
	57,9
	

	978. 
	· 14 этаж
	м2
	16,33
	

	979. 
	· 15 этаж
	м2
	13,25
	

	980. 
	· 16 этаж
	м2
	0
	

	981. 
	· 17 этаж
	м2
	19,52
	

	982. 
	· 18 этаж
	м2
	17,31
	

	983. 
	· 19 этаж
	м2
	13,51
	

	984. 
	· 20 этаж
	м2
	26,76
	

	985. 
	· 21 этаж
	м2
	2,36
	

	986. 
	5. Акустические панели Kingkus Vertical Arc 3D
cube panel, 500х500мм, цвет: KP-16 Pageant Blue.
(или аналог)
марка 104.01
в т.ч.:
	м2
	255,44
	

	987. 
	· 8 этаж
	м2
	36,48
	

	988. 
	· 9 этаж
	м2
	14,59
	

	989. 
	· 13 этаж
	м2
	74,3
	

	990. 
	· 17 этаж
	м2
	61,44
	

	991. 
	· 18 этаж
	м2
	37,68
	

	992. 
	· 19 этаж
	м2
	30,95
	

	993. 
	6. Акустические панели, Kingkus Vertical Arc 3D cube panel, 500х500 мм, либо Kingkus 3D Bella, 585х585 мм, либо Kingkus Perfect Weaving 3D cube panel, 500х500 мм, либо Kingkus Arc 3D cube acoustic panel, 500х500 мм, KP-16 Pageant Blue.
(или аналог)
марка 104.02
в т.ч.:
	м2
	66,96
	

	994. 
	· 9 этаж
	м2
	66,96
	

	995. 
	7. Акустические, войлочные, гладкие панели с фаской. Толщина12 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KP-26 Sesame. Размер панели уточнить с Архитектором.
(или аналог)
марка 104.03
в т.ч.:
	м2
	10,3
	

	996. 
	· 8 этаж
	м2
	10,3
	

	997. 
	8. Войлочные панели с разделением теневой рейкой (Внешний вид соответствует: Laconistiq Classic Чёрный анодированный 8,8х10,7х3000 мм). Толщина войлока 12 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KP-44 Creamy white (светло - бежевый).
(или аналог)
марка 104.04
в т.ч.:
	м2
	1602,75
	

	998. 
	· 6 этаж
	м2
	44,11
	

	999. 
	· 7 этаж
	м2
	141,03
	

	1000. 
	· 8 этаж
	м2
	175,69
	

	1001. 
	· 10 этаж
	м2
	201,93
	

	1002. 
	· 12 этаж
	м2
	100,96
	

	1003. 
	· 13 этаж
	м2
	173,63
	

	1004. 
	· 14 этаж
	м2
	121,49
	

	1005. 
	· 15 этаж
	м2
	138,43
	

	1006. 
	· 16 этаж
	м2
	86,04
	

	1007. 
	· 17 этаж
	м2
	53,24
	

	1008. 
	· 18 этаж
	м2
	213,81
	

	1009. 
	· 19 этаж
	м2
	105,95
	

	1010. 
	· 20 этаж
	м2
	46,44
	

	1011. 
	· 21 этаж
	м2
	37.22
	

	1012. 
	9. Акустические настенные панели. Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus KCA-S Carved Polyester Acoustic Panel. Цвет: KP-10 Silver Grey. Толщина 12 мм. Размер панели: 2400х1200 мм.
(или аналог)
марка 104.05
в т.ч.:
	м2
	702,11
	

	1013. 
	· 6 этаж
	м2
	68,59
	

	1014. 
	· 7 этаж
	м2
	68,96
	

	1015. 
	· 8 этаж
	м2
	68,59
	

	1016. 
	· 9 этаж
	м2
	70,07
	

	1017. 
	· 10 этаж
	м2
	68,52
	

	1018. 
	· 12 этаж
	м2
	68,59
	

	1019. 
	· 13 этаж
	м2
	83,02
	

	1020. 
	· 14 этаж
	м2
	68,59
	

	1021. 
	· 15 этаж
	м2
	68,59
	

	1022. 
	· 16 этаж
	м2
	68,59
	

	1023. 
	10. Войлочные панели с разделением теневой рейкой. Акустические панели. Внешний вид и цвет соответсвует:  Kingkus Vertical Arc 3D cube panel, размер 500х500 мм, либо Kingkus 3D Bella, размер 585х585 мм, либо Kingkus Perfect Weaving 3D cube panel, размер: 500х500 мм, либо Kingkus Arc 3D cube acoustic panel, размер 500х500 мм.
Цвет:  KP-52 Rust. с теневовой рейкой. Толщина войлока 12 мм.   Внешний вид и цвет соответствуют: Kingkus   KP-44 Creamy white (светло - бежевый).
(или аналог)
марка 104.06
в т.ч.:
	м2
	201,97
	

	1024. 
	· 7 этаж
	м2
	31,34
	

	1025. 
	· 9 этаж
	м2
	9,37
	

	1026. 
	· 12 этаж
	м2
	59,63
	

	1027. 
	· 14 этаж
	м2
	35,73
	

	1028. 
	· 15 этаж
	м2
	31,2
	

	1029. 
	· 20 этаж
	м2
	34,7
	

	1030. 
	11. Декоративная стена из двухслойного войлока.
Нижний слой 9 мм толщиной. Kingkus KP-57 Storm.
(или аналог)
марка 104.07
в т.ч.:
	м2
	18,6
	

	1031. 
	· 9 этаж
	м2
	17,12
	

	1032. 
	· 18 этаж
	м2
	1,48
	

	1033. 
	12. Декоративная стена из двухслойного войлока.
Верхний слой 12 мм толщиной. Kingkus KP-10 Silver grey. Рисунок прорезей согласовать с Архитектором.
(или аналог)
марка 104.08
в т.ч.:
	м2
	17,12
	

	1034. 
	· 9 этаж
	м2
	17,12
	

	1035. 
	13. Войлочные панели толщиной 24 мм с
перфорацией. Внешний вид и цвет соответствуют:
Kingkus KP-44 Creamy white (светло-бежевый). Рисунок перфорации дополнительно согласовать с
Архитектором.
(или аналог)
марка 104.09
в т.ч.:
	м2
	1058,27
	

	1036. 
	· 6 этаж
	м2
	157,01
	

	1037. 
	· 8 этаж
	м2
	74,35
	

	1038. 
	· 9 этаж
	м2
	34,22
	

	1039. 
	· 12 этаж
	м2
	11,12
	

	1040. 
	· 15 этаж
	м2
	57,6
	

	1041. 
	· 16 этаж
	м2
	356,07
	

	1042. 
	· 17 этаж
	м2
	12,18
	

	1043. 
	· 18 этаж
	м2
	35,67
	

	1044. 
	· 19 этаж
	м2
	123,26
	

	1045. 
	· 20 этаж
	м2
	196,79
	

	1046. 
	14. Декоративная стена из металла. Внешний вид и цвета соответствуют: Синий – XTM2404-23 по каталогу KIBO.
(или аналог)
марка 105.01
в т.ч.:
	м2
	20,68
	

	1047. 
	· 7 этаж
	м2
	4,78
	

	1048. 
	· 8 этаж
	м2
	2,23
	

	1049. 
	· 9 этаж
	м2
	2,1
	

	1050. 
	· 15 этаж
	м2
	11,57
	

	1051. 
	15. Декоративная стена из металла с рисунком,
сделанным прорезями. Рисунок согласовать с
Архитектором. Внешний вид и цвета соответствуют: Нержавейка – XTM2404-17 по каталогу KIBO.
(или аналог)
марка 105.02
в т.ч.:
	м2
	43,91
	

	1052. 
	· 7 этаж
	м2
	12,19
	

	1053. 
	· 8 этаж
	м2
	11,96
	

	1054. 
	· 9 этаж
	м2
	12,01
	

	1055. 
	· 19 этаж
	м2
	7,75
	

	1056. 
	16. Панели стеновые отделка ламинат. Внешний
вид и цвет соответствуют: Egger. Цвет: U504 ST9
Альпийское озеро.
(или аналог)
марка 106.01
в т.ч.:
	м2
	651,18
	

	1057. 
	· 6 этаж
	м2
	11,3
	

	1058. 
	· 7 этаж
	м2
	35,35
	

	1059. 
	· 8 этаж
	м2
	80,63
	

	1060. 
	· 10 этаж
	м2
	68,27
	

	1061. 
	· 12 этаж
	м2
	43,06
	

	1062. 
	· 13 этаж
	м2
	83,32
	

	1063. 
	· 14 этаж
	м2
	32,53
	

	1064. 
	· 15 этаж
	м2
	41,76
	

	1065. 
	· 16 этаж
	м2
	49,17
	

	1066. 
	· 17 этаж
	м2
	41,15
	

	1067. 
	· 18 этаж
	м2
	55,34
	

	1068. 
	· 19 этаж
	м2
	70,09
	

	1069. 
	· 20 этаж
	м2
	39,21
	

	1070. 
	· 21 этаж
	м2
	26.24
	

	1071. 
	17. Ламинированные ЛДСП панели с фрезеровкой. Внешний вид, цвет и фактура соответствуют: Egger H180 ST86.
(или аналог)
марка 106.02
в т.ч.:
	м2
	953,17
	

	1072. 
	· 9 этаж
	м2
	42,18
	

	1073. 
	· 18 этаж
	м2
	325,22
	

	1074. 
	· 20 этаж
	м2
	585,77
	

	1075. 
	18. Декоративная штукатурка под бетон NCS S 2000-N, либо фактурная окраска по RAL 1013, RAL 9010 или RAL 9002. Внешний вид и цвет дополнительно согласовать с Архитектором.
(или аналог)
марка 107.01
в т.ч.:
	м2
	6094,73
	

	1076. 
	· 6 этаж
	м2
	619,88
	

	1077. 
	· 7 этаж
	м2
	329,08
	

	1078. 
	· 8 этаж
	м2
	340,82
	

	1079. 
	· 9 этаж
	м2
	257,69
	

	1080. 
	· 19 этаж
	м2
	19,22
	

	1081. 
	· 10 этаж
	м2
	145,86
	

	1082. 
	· 12 этаж
	м2
	250,29
	

	1083. 
	· 13 этаж
	м2
	343,62
	

	1084. 
	· 14 этаж
	м2
	151,02
	

	1085. 
	· 15 этаж
	м2
	555,32
	

	1086. 
	· 16 этаж
	м2
	840,74
	

	1087. 
	· 17 этаж
	м2
	782,58
	

	1088. 
	· 19 этаж
	м2
	771,23
	

	1089. 
	· 21 этаж
	м2
	687,38
	

	1090. 
	19. Декоративная штукатурка под деревянные панели (HPL панели Arcobaleno 2133 Акация светлая) по NCS S 2010-Y40R, либо фактурная окраска по NCS S 2010-Y40R. Внешний вид и цвет
дополнительно согласовать с Архитектором.
(или аналог)
марка 107.02
в т.ч.:
	м2
	56,08
	

	1091. 
	· 9 этаж
	м2
	56,08
	

	1092. 
	20. Акустическая система настенная. Внешний вид и цвет соответствует: BuzziBDish. Габариты 580 (D)х400х150 мм. Цвет: Kvadrat Tonus 4 508.
(или аналог)
марка НП-2.1
в т.ч.:
	шт/м2
	
	

	1093. 
	· 7 этаж
	шт
	4
	

	1094. 
	· 9 этаж
	шт
	4
	

	1095. 
	21. Акустические настенные панели. Внешний вид и цветасоответствуют: FELTOUCH Rhino Triangle DS510. Размер:400х400х50 мм.Цвета: серый –FTL05
(или аналог)
марка НП-3.1
в т.ч.:
	шт
	
	

	1096. 
	· 7 этаж
	шт
	26
	

	1097. 
	· 9 этаж
	шт
	26
	

	1098. 
	22. Акустические настенные панели. Внешний вид и цвета соответствуют: FELTOUCH Rhino Triangle DS510. Размер: 400х400х50 мм. Цвета: голубой –FLM12.
(или аналог)
марка НП-3.2
в т.ч.:
	шт
	
	

	1099. 
	· 7 этаж
	шт
	10
	

	1100. 
	· 9 этаж
	шт
	10
	

	1101. 
	23. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-26 Sesame (графитовый).
(или аналог)
марка НП-1.1
в т.ч.:
	шт
	32
	

	1102. 
	· 9 этаж
	шт
	8
	

	1103. 
	· 13 этаж
	шт
	8
	

	1104. 
	· 18 этаж
	шт
	8
	

	1105. 
	· 19 этаж
	шт
	8
	

	1106. 
	24. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-10 Silver Grey (светло-серый).
(или аналог)
марка НП-1.2
в т.ч.:
	шт
	40
	

	1107. 
	· 9 этаж
	шт
	10
	

	1108. 
	· 13 этаж
	шт
	10
	

	1109. 
	· 18 этаж
	шт
	10
	

	1110. 
	· 19 этаж
	шт
	10
	

	1111. 
	25. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-33 Regata (синий). cube panel. Цвет: KP-33 Regata.
(или аналог)
марка НП-1.3
в т.ч.:
	шт
	20
	

	1112. 
	· 9 этаж
	шт
	5
	

	1113. 
	· 13 этаж
	шт
	5
	

	1114. 
	· 18 этаж
	шт
	5
	

	1115. 
	· 19 этаж
	шт
	5
	

	1116. 
	26. Акустические панели настенные. По внешнему виду и цвету соответствуют: Kingkus Big Meteor Crater 3D cube panel, либо Kingkus Edgy 3D, либо Kingkus 3D Sunstar. Цвет: KP-33 Regata (синий). cube panel.
Цвет: KP-26 Sesame (графитовый). марка НП-1.1
Цвет: KP-10 Silver Grey (светло-серый). марка НП-1.2
Цвет: KP-33 Regata (синий). марка НП-1.3
(или аналог)
в т.ч.:
	м2
	
	

	1117. 
	· 7 этаж
	м2
	20,3
	

	1118. 
	· 14 этаж
	м2
	25,5
	

	1119. 
	· 21 этаж
	м2
	24,3
	

	1120. 
	27. Ламинированные МДФ панели с фрезеровкой. Внешний вид, цвет и фактура соответствуют: Egger Цвет: H1386 ST40 Brown Casella Oak. (или аналог)
марка 106.04
в т.ч.:
	м2
	142,41
	

	1121. 
	· 22 этаж
	м2
	114,29
	

	1122. 
	· 23 этаж
	м2
	28,12
	

	1123. 
	28. Ламинированные МДФ панели. Внешний вид, цвет и фактура соответствуют: Egger Цвет: H1386 ST40 Brown Casella Oak. (или аналог)
марка 106.04(1)
в т.ч.:
	м2
	52,88
	

	1124. 
	· 23 этаж
	м2
	52,88
	

	1125. 
	29. Декоративная штукатурка под травертин NCS S 2000-N, либо фактурная окраска по RAL 1013, RAL 9010 или RAL 9002. Внешний вид и цвет дополнительно согласовать с Архитектором. (или аналог)
марка 107.03
в т.ч.:
	м2
	993,67
	

	1126. 
	· 22 этаж
	м2
	534,81
	

	1127. 
	· 23 этаж
	м2
	458,86
	

	1128. 
	30. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту KERAMA MARAZZI Коллекция: Венеция, Серия: Сан-Марко, Цвет: Серый светлый, матовый, обрезной, размер: 1800х800х9 мм. (или аналог)
марка 103.04
в т.ч.:
	м2
	101,44
	

	1129. 
	· 23 этаж
	м2
	101,44
	

	1130. 
	31. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту ARCHSKIN Коллекция: Calacatta. Цвет: SAR.UM.CR.LGS. Поверхность: Глянцевая. Размер: 1500х3000х6 мм. (или аналог)
марка 103.05
в т.ч.:
	
	15,06
	

	1131. 
	· 23 этаж
	м2
	15,06
	

	1132. 
	32. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту ARCHSKIN Коллекция: Calacatta. Цвет: SL.IN.BL.LC. Поверхность: Глянцевая. Размер 1000х3000х5,6 мм. Нарезку керамогранита и раскладку из настенных профилей см. чертежи. Профиля П образные, цвет профиля – латунный, близкий к цвету отделки стойки ресепции. (или аналог)
марка 103.06
в т.ч.:
	м2
	39,3
	

	1133. 
	· 23 этаж
	м2
	39,3
	

	1134. 
	33. Акустические, войлочные, волнистые панели. Толщина 70 мм. Внешний вид и цвет соответствуют: FELTOUCH ZEN цвет: FLM 06.
(или аналог)
марка 104.12
в т.ч.:
	м2
	49,81
	

	1135. 
	· 22 этаж
	м2
	20,66
	

	1136. 
	· 23 этаж
	м2
	29,15
	

	1137. 
	34. Акустические, войлочные,
волнистые панели. Толщина 70 мм.
Внешний вид и цвет соответствуют: FELTOUCH ZEN цвет:
FLM 07. (или аналог)
марка 104.10
в т.ч.:
	м2
	30,73
	

	1138. 
	· 22 этаж
	м2
	30,73
	

	1139. 
	35. Акустические, войлочные, волнистые
панели. Толщина 70 мм. Внешний вид
и цвет соответствуют: FELTOUCH ZEN
цвет: FLT 08. (или аналог)
марка 104.11
в т.ч.:
	м2
	18,54
	

	1140. 
	· 22 этаж
	м2
	18,54
	

	1141. 
	36. Ламинированные МДФ панели с рустами.
Внешний вид, цвет и фактура
соответствуют: Egger Цвет: U708 PM
Light Grey. (или аналог)
марка 106.05
в т.ч.:
	м2
	34
	

	1142. 
	· 22 этаж
	м2
	34,0
	

	1143. 
	37. Окраска с трафаретом
марка О-104-04, О-106-01
в т.ч.:
	
	268,15
	

	1144. 
	· 9 этаж
	м2
	268,15
	

	Плинтусы

	1145. 
	1. Плинтус
	м
	7097,8
	

	1146. 
	· 6 этаж
	м
	555,93
	

	1147. 
	· 7 этаж
	м
	602,8
	

	1148. 
	· 8 этаж
	м
	638,08
	

	1149. 
	· 9 этаж
	м
	636,25
	

	1150. 
	· 10 этаж
	м
	356,64
	

	1151. 
	· 12 этаж
	м
	442,52
	

	1152. 
	· 13 этаж
	м
	470,29
	

	1153. 
	· 14 этаж
	м
	470,91
	

	1154. 
	· 15 этаж
	м
	654,02
	

	1155. 
	· 16 этаж
	м
	1018,24
	

	1156. 
	· 17 этаж
	м
	614,93
	

	1157. 
	· 22 этаж
	м
	340,25
	

	1158. 
	· 23 этаж
	м
	296,94
	

	1159. 
	2. Плинтус 1
	м
	1165,09
	

	1160. 
	· 6 этаж
	м
	219,60
	

	1161. 
	· 7 этаж
	м
	242,20
	

	1162. 
	· 8 этаж
	м
	171,79
	

	1163. 
	· 9 этаж
	м
	171,71
	

	1164. 
	· 10 этаж
	м
	84,21
	

	1165. 
	· 12 этаж
	м
	113,42
	

	1166. 
	· 13 этаж
	м
	111,54
	

	1167. 
	· 14 этаж
	м
	50,62
	

	1168. 
	3. Плинтус 2
	м
	3810,1
	

	1169. 
	· 6 этаж
	м
	424,67
	

	1170. 
	· 7 этаж
	м
	376,92
	

	1171. 
	· 8 этаж
	м
	372,01
	

	1172. 
	· 9 этаж
	м
	375,68
	

	1173. 
	· 10 этаж
	м
	298,98
	

	1174. 
	· 12 этаж
	м
	341,02
	

	1175. 
	· 13 этаж
	м
	362,45
	

	1176. 
	· 14 этаж
	м
	390,65
	

	1177. 
	· 15 этаж
	м
	403,70
	

	1178. 
	· 16 этаж
	м
	297,28
	

	1179. 
	· 17 этаж
	м
	166,74
	

	1180. 
	4. Плинтус 3
	м
	2122,43
	

	1181. 
	· 6 этаж
	м
	187,76
	

	1182. 
	· 7 этаж
	м
	194,53
	

	1183. 
	· 8 этаж
	м
	187,36
	

	1184. 
	· 9 этаж
	м
	187,36
	

	1185. 
	· 10 этаж
	м
	195,18
	

	1186. 
	· 12 этаж
	м
	200,8
	

	1187. 
	· 13 этаж
	м
	206,44
	

	1188. 
	· 14 этаж
	м
	206,27
	

	1189. 
	· 15 этаж
	м
	209,9
	

	1190. 
	· 16 этаж
	м
	208,46
	

	1191. 
	· 17 этаж
	м
	138,37
	

	1192. 
	5. 89/4 черный ST плинтус 78482 алюминий
анодированный матовый 40мм TREND COLOR
STONE Profilpas 2м
	м
	3113,44
	

	1193. 
	· 18 этаж
	м
	871,66
	

	1194. 
	· 19 этаж
	м
	1018,80
	

	1195. 
	· 20 этаж
	м
	915,20
	

	1196. 
	· 21 этаж
	м
	307,78
	

	Финишная отделка полов

	1197. 
	1. LVT покрытие под бетон. Производитель:
SJFLOR, коллекция: LVT2020 STONE (или аналог)
Фальшпол Anker
(или аналог)
марка 301-1;
марка 301-2;
марка 301-3;
в т.ч.:
	м2
	1210,9
	

	1198. 
	· 6 этаж
	м2
	27,53
	

	1199. 
	· 7 этаж
	м2
	116,25
	

	1200. 
	· 8 этаж
	м2
	117,1
	

	1201. 
	· 9 этаж
	м2
	117,0
	

	1202. 
	· 10 этаж
	м2
	48,39
	

	1203. 
	· 12 этаж
	м2
	90,83
	

	1204. 
	· 13 этаж
	м2
	79,90
	

	1205. 
	· 14 этаж
	м2
	38,68
	

	1206. 
	· 15 этаж
	м2
	32,96
	

	1207. 
	· 16 этаж
	м2
	212,77
	

	1208. 
	· 17 этаж
	м2
	69,32
	

	1209. 
	· 18 этаж
	м2
	78,99
	

	1210. 
	· 19 этаж
	м2
	59,78
	

	1211. 
	· 20 этаж
	м2
	79,55
	

	1212. 
	· 21 этаж
	м2
	11,26
	

	1213. 
	· 22 этаж
	м2
	18,46
	

	1214. 
	· 23 этаж
	м2
	12,13
	

	1215. 
	2. LVT покрытие под бетон. Производитель:
SJFLOR, коллекция: LVT2020 STONE (или аналог)
Наливной пол Weber.vetonit 3000 - 3мм.
Цементно-песчаная стяжка - 115мм
(или аналог)
марка 7
в т.ч.:
	м2
	280,53
	

	1216. 
	· 6 этаж
	м2
	27,37
	

	1217. 
	· 7 этаж
	м2
	27,42
	

	1218. 
	· 8 этаж
	м2
	27,56
	

	1219. 
	· 9 этаж
	м2
	27,37
	

	1220. 
	· 10 этаж
	м2
	27,55
	

	1221. 
	· 12 этаж
	м2
	28,38
	

	1222. 
	· 13 этаж
	м2
	28,72
	

	1223. 
	· 14 этаж
	м2
	28,72
	

	1224. 
	· 15 этаж
	м2
	28,72
	

	1225. 
	· 16 этаж
	м2
	28,72
	

	1226. 
	3. - Модульное ковровое покрытие.
Производитель: Mooiflor. Коллекция: Blooming.
Размер: 250х1000 мм. Тип раскладки: Каменная
укладка. Класс: 33. (или аналог). Фальшпол Anker
(или аналог)
марка 302-1;
марка 302-2;
марка 302-3;
марка 302-41;
марка 302-5;
марка 302-6;
марка 302-7;
    - Модульное ковровое покрытие.
Производитель: Mooiflor. Коллекция: Blooming.
Размер: 250х1000 мм. Тип раскладки: Каменная
укладка. Класс: 33. Наливной пол Weber.vetonit
3000 - 3мм. (или аналог). Цементно-песчаная стяжка - 115мм
(или аналог)
марка 302-8;
марка 302-9;
в т.ч.:
	м2
	19845,84
	

	1227. 
	· 6 этаж
	м2
	1489,98
	

	1228. 
	· 7 этаж
	м2
	1476,95
	

	1229. 
	· 8 этаж
	м2
	1457,99
	

	1230. 
	· 9 этаж
	м2
	1470,46
	

	1231. 
	· 10 этаж
	м2
	1594,52
	

	1232. 
	· 12 этаж
	м2
	1566,40
	

	1233. 
	· 13 этаж
	м2
	1556,95
	

	1234. 
	· 14 этаж
	м2
	1582,18
	

	1235. 
	· 15 этаж
	м2
	1608,62
	

	1236. 
	· 16 этаж
	м2
	1233,88
	

	1237. 
	· 17 этаж
	м2
	1138,15
	

	1238. 
	· 18 этаж
	м2
	1124,40
	

	1239. 
	· 19 этаж
	м2
	1134,46
	

	1240. 
	· 20 этаж
	м2
	1129,83
	

	1241. 
	· 21 этаж
	м2
	281,07
	

	1242. 
	4. Kerama Marazzi SG632820R Терраццо серый
темный обрезной 600x600x9мм. Фальшпол Anker.
(или аналог)
марка 303-1;
марка 4;
марка 8;
в т.ч.:
	м2
	1168,58
	

	1243. 
	· 6 этаж
	м2
	149,2
	

	1244. 
	· 7 этаж
	м2
	88,41
	

	1245. 
	· 8 этаж
	м2
	108,33
	

	1246. 
	· 9 этаж
	м2
	107,11
	

	1247. 
	· 10 этаж
	м2
	71,80
	

	1248. 
	· 12 этаж
	м2
	54,88
	

	1249. 
	· 13 этаж
	м2
	70,19
	

	1250. 
	· 14 этаж
	м2
	99,87
	

	1251. 
	· 15 этаж
	м2
	74,19
	

	1252. 
	· 16 этаж
	м2
	236,69
	

	1253. 
	· 18 этаж
	м2
	30,71
	

	1254. 
	· 19 этаж
	м2
	57,76
	

	1255. 
	· 20 этаж
	м2
	13,26
	

	1256. 
	· 21 этаж
	м2
	6,18
	

	1257. 
	5. Модульное ковровое покрытие. Внешний вид и цвет соответствует:Производитель: BALSAN. Коллекция: Peak of_marble. Цвет: PTM ZOOM HD N601. Размер: 500х500 мм. Тип раскладки: в одном направлении рисунка, без разбежки (шов в шов)  (или аналог)
в т.ч.:
	м2
	202,27
	

	1258. 
	· 22 этаж
	м2
	108,39
	

	1259. 
	· 23 этаж
	м2
	93,88
	

	1260. 
	6. Модульное ковровое покрытие. Внешний вид и цвет соответствует: Производитель: BLOQ. Коллекция: SOLACE. Цвет: 165 OFF WHITE. Размер:500х500 мм. Тип раскладки: в одном направлении рисунка, без разбежки (шов в шов) (или аналог)
в т.ч.:
	м2
	68,6
	

	1261. 
	· 22 этаж
	м2
	68,6
	

	1262. 
	7. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: LAMINAM Коллекция: Moon. Цвет: Mystery. Поверхность: NATURALE. Размер 1200х3000х5,8 мм.  (или аналог)
в т.ч.:
	м2
	211,21
	

	1263. 
	· 23 этаж
	м2
	211,21
	

	1264. 
	8. Инженерная Доска. Внешний вид и цвет соответствуют: Инженерной доске Austriawood Edeldiele 3-Schicht, Eiche Коллекция: Eiche Otztal (Zirkon). Поверхность: Smoked, Brushed, Ready to use oiled with 5% white content.  (или аналог)
в т.ч.:
	м2
	87,48
	

	1265. 
	· 23 этаж
	м2
	87,48
	

	1266. 
	9. Керамогранит. Внешний вид и цвет соответствуют: Керамическому граниту KERAMA MARAZZI Коллекция: Венеция, Серия: Сан-Марко, Цвет: Серый светлый, матовый, обрезной, размер: 1800х800х9 мм.  (или аналог)
в т.ч.:
	м2
	24,75
	

	1267. 
	· 23 этаж
	м2
	24,75
	

	1268. 
	10. Керамогранит. Внешний вид и цвет
соответствует: Kerama Marazzi
РИАЛЬТО Серый темный матовый
обрезной, 800х1600х9 мм. (или аналог)
в т.ч.:
	м2
	130,8
	

	1269. 
	· 22 этаж
	м2
	130,8
	

	Финишная отделка потолков

	1270. 
	1. Покраска акриловой интерьерной краской. Цвет: NCS S7000-N (графит). Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший или 2 - высокий. Низкая водопроницаемость W3.
(или аналог)
марка 401-1;
марка 401-2;
марка 401-3;
марка 402-5;
в т.ч.:
	м2
	22723,98
	

	1271. 
	· 6 этаж
	м2
	1718,69
	

	1272. 
	· 7 этаж
	м2
	1710,57
	

	1273. 
	· 8 этаж
	м2
	1754,58
	

	1274. 
	· 9 этаж
	м2
	1758,21
	

	1275. 
	· 10 этаж
	м2
	1798,44
	

	1276. 
	· 12 этаж
	м2
	1820,92
	

	1277. 
	· 13 этаж
	м2
	1681,15
	

	1278. 
	· 14 этаж
	м2
	1810,26
	

	1279. 
	· 15 этаж
	м2
	1715,23
	

	1280. 
	· 16 этаж
	м2
	1637,85
	

	1281. 
	· 17 этаж
	м2
	1110,75
	

	1282. 
	· 18 этаж
	м2
	1208,29
	

	1283. 
	· 19 этаж
	м2
	1006,44
	

	1284. 
	· 20 этаж
	м2
	1112,6
	

	1285. 
	· 21 этаж
	м2
	331,78
	

	1286. 
	· 22 этаж
	м2
	435,29
	

	1287. 
	· 23 этаж
	м2
	112,93
	

	1288. 
	2. Покраска акриловой интерьерной краской по RAL 9010. Степень блеска: глубокоматовая. Класс истирания: 1 - наивысший или 2 - высокий. Низкая
водопроницаемость W3.
(или аналог)
марка 402-1;
марка 402-2;
марка 402-3;
марка 402-4;
марка 402-7
в т.ч.:
	м2
	5016,95
	

	1289. 
	· 6 этаж
	м2
	312,05
	

	1290. 
	· 7 этаж
	м2
	307,82
	

	1291. 
	· 8 этаж
	м2
	243,63
	

	1292. 
	· 9 этаж
	м2
	243,63
	

	1293. 
	· 10 этаж
	м2
	247,51
	

	1294. 
	· 12 этаж
	м2
	223,04
	

	1295. 
	· 13 этаж
	м2
	367,33
	

	1296. 
	· 14 этаж
	м2
	246,45
	

	1297. 
	· 15 этаж
	м2
	346,77
	

	1298. 
	· 16 этаж
	м2
	419,55
	

	1299. 
	· 17 этаж
	м2
	370,9
	

	1300. 
	· 18 этаж
	м2
	259,92
	

	1301. 
	· 19 этаж
	м2
	477,53
	

	1302. 
	· 20 этаж
	м2
	369,72
	

	1303. 
	· 21 этаж
	м2
	81,16
	

	1304. 
	· 22 этаж
	м2
	173,31
	

	1305. 
	· 23 этаж
	м2
	326,63
	

	1306. 
	3. Акустические подвесные панели. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus KusWaves B. Цвет KP-16 Pageant Blue. Размеры: 2760x820x38 мм.
(или аналог)
марка 403.1;
в т.ч.:
	шт
	75
	

	1307. 
	· 6 этаж
	шт
	7
	

	1308. 
	· 7 этаж
	шт
	18
	

	1309. 
	· 8 этаж
	шт
	27
	

	1310. 
	· 9 этаж
	шт
	23
	

	1311. 
	4. Акустические подвесные панели. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus KusWaves B. Цвет KP-16 Pageant Blue. Размеры: 1400x820x38 мм.
(или аналог)
марка 403.2;
в т.ч.:
	шт
	232
	

	1312. 
	· 6 этаж
	шт
	50
	

	1313. 
	· 7 этаж
	шт
	34
	

	1314. 
	· 8 этаж
	шт
	12
	

	1315. 
	· 9 этаж
	шт
	14
	

	1316. 
	· 15 этаж
	шт
	41
	

	1317. 
	· 17 этаж
	шт
	15
	

	1318. 
	· 18 этаж
	шт
	24
	

	1319. 
	· 19 этаж
	шт
	17
	

	1320. 
	· 20 этаж
	шт
	15
	

	1321. 
	· 21 этаж
	шт
	10
	

	1322. 
	5. Акустические подвесные панели. Размеры: 2000х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey.
(или аналог)
марка 403.3;
в т.ч.:
	шт
	167
	

	1323. 
	· 6 этаж
	шт
	10
	

	1324. 
	· 7 этаж
	шт
	4
	

	1325. 
	· 8 этаж
	шт
	22
	

	1326. 
	· 9 этаж
	шт
	22
	

	1327. 
	· 12 этаж
	шт
	24
	

	1328. 
	· 13 этаж
	шт
	17
	

	1329. 
	· 14 этаж
	шт
	22
	

	1330. 
	· 15 этаж
	шт
	10
	

	1331. 
	· 17 этаж
	шт
	12
	

	1332. 
	· 18 этаж
	шт
	4
	

	1333. 
	· 19 этаж
	шт
	7
	

	1334. 
	· 20 этаж
	шт
	12
	

	1335. 
	· 21 этаж
	шт
	1
	

	1336. 
	6. Акустические подвесные панели. Размеры: 1100х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey.
(или аналог)
марка 403.4;
в т.ч.:
	шт
	177
	

	1337. 
	· 6 этаж
	шт
	11
	

	1338. 
	· 7 этаж
	шт
	5
	

	1339. 
	· 8 этаж
	шт
	26
	

	1340. 
	· 9 этаж
	шт
	28
	

	1341. 
	· 12 этаж
	шт
	24
	

	1342. 
	· 13 этаж
	шт
	17
	

	1343. 
	· 14 этаж
	шт
	21
	

	1344. 
	· 15 этаж
	шт
	9
	

	1345. 
	· 17 этаж
	шт
	12
	

	1346. 
	· 18 этаж
	шт
	4
	

	1347. 
	· 19 этаж
	шт
	7
	

	1348. 
	· 20 этаж
	шт
	12
	

	1349. 
	· 21 этаж
	шт
	1
	

	1350. 
	7. Акустические подвесные панели. Размеры: 1800х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey.
(или аналог)
марка 403.5;
в т.ч.:
	шт
	44
	

	1351. 
	· 6 этаж
	шт
	1
	

	1352. 
	· 7 этаж
	шт
	2
	

	1353. 
	· 8 этаж
	шт
	6
	

	1354. 
	· 9 этаж
	шт
	8
	

	1355. 
	· 17 этаж
	шт
	8
	

	1356. 
	· 18 этаж
	шт
	7
	

	1357. 
	· 19 этаж
	шт
	4
	

	1358. 
	· 20 этаж
	шт
	8
	

	1359. 
	8. Акустические подвесные панели. Размеры: 2000х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-16 Pageant Blue.
(или аналог)
марка 403.6;
в т.ч.:
	шт
	103
	

	1360. 
	· 6 этаж
	шт
	2
	

	1361. 
	· 7 этаж
	шт
	1
	

	1362. 
	· 8 этаж
	шт
	2
	

	1363. 
	· 9 этаж
	шт
	2
	

	1364. 
	· 12 этаж
	шт
	20
	

	1365. 
	· 13 этаж
	шт
	21
	

	1366. 
	· 14 этаж
	шт
	17
	

	1367. 
	· 15 этаж
	шт
	5
	

	1368. 
	· 17 этаж
	шт
	11
	

	1369. 
	· 18 этаж
	шт
	5
	

	1370. 
	· 19 этаж
	шт
	5
	

	1371. 
	· 20 этаж
	шт
	11
	

	1372. 
	· 21 этаж
	шт
	1
	

	1373. 
	9. Акустические подвесные панели. Размеры: 1100х800 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-16 Pageant Blue.
(или аналог)
марка 403.7;
в т.ч.:
	шт
	98
	

	1374. 
	· 6 этаж
	шт
	2
	

	1375. 
	· 7 этаж
	шт
	1
	

	1376. 
	· 8 этаж
	шт
	2
	

	1377. 
	· 9 этаж
	шт
	2
	

	1378. 
	· 12 этаж
	шт
	18
	

	1379. 
	· 13 этаж
	шт
	19
	

	1380. 
	· 14 этаж
	шт
	16
	

	1381. 
	· 15 этаж
	шт
	5
	

	1382. 
	· 17 этаж
	шт
	11
	

	1383. 
	· 18 этаж
	шт
	5
	

	1384. 
	· 19 этаж
	шт
	5
	

	1385. 
	· 20 этаж
	шт
	11
	

	1386. 
	· 21 этаж
	шт
	1
	

	1387. 
	10. Акустические подвесные панели. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus KusWaves B. Цвет KP-16 Pageant Blue. Размеры: 1600x820x38 мм.
(или аналог)
марка 403.8;
в т.ч.:
	шт
	179
	

	1388. 
	· 6 этаж
	шт
	1
	

	1389. 
	· 8 этаж
	шт
	2
	

	1390. 
	· 9 этаж
	шт
	2
	

	1391. 
	· 10 этаж
	шт
	13
	

	1392. 
	· 12 этаж
	шт
	44
	

	1393. 
	· 13 этаж
	шт
	40
	

	1394. 
	· 14 этаж
	шт
	15
	

	1395. 
	· 15 этаж
	шт
	12
	

	1396. 
	· 16 этаж
	шт
	47
	

	1397. 
	· 17 этаж
	шт
	1
	

	1398. 
	· 19 этаж
	шт
	1
	

	1399. 
	· 20 этаж
	шт
	1
	

	1400. 
	11. Акустические подвесные панели. Размеры: 1200х1100 мм, толщина 50 мм. Радиус скругления углов 100 мм. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus. Цвет KP-10 Silver Grey.
(или аналог)
марка 403.10;
марка 403.11;
в т.ч.:
	шт
	132
	

	1401. 
	· 10 этаж
	шт
	132
	

	1402. 
	12. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-10 Silver Grey. Длина 4850 мм.
(или аналог)
марка 404.1;
в т.ч.:
	шт
	327
	

	1403. 
	· 6 этаж
	шт
	29
	

	1404. 
	· 7 этаж
	шт
	29
	

	1405. 
	· 8 этаж
	шт
	12
	

	1406. 
	· 9 этаж
	шт
	12
	

	1407. 
	· 10 этаж
	шт
	47
	

	1408. 
	· 12 этаж
	шт
	40
	

	1409. 
	· 13 этаж
	шт
	40
	

	1410. 
	· 14 этаж
	шт
	40
	

	1411. 
	· 15 этаж
	шт
	39
	

	1412. 
	· 16 этаж
	шт
	39
	

	1413. 
	13. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-10 Silver Grey. Длина 4350 мм.
(или аналог)
марка 404.2;
в т.ч.:
	шт
	36
	

	1414. 
	· 8 этаж
	шт
	18
	

	1415. 
	· 9 этаж
	шт
	18
	

	1416. 
	14. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-10 Silver Grey. Длина 2500 мм.
(или аналог)
марка 404.3;
в т.ч.:
	шт
	40
	

	1417. 
	· 6 этаж
	шт
	4
	

	1418. 
	· 7 этаж
	шт
	4
	

	1419. 
	· 8 этаж
	шт
	4
	

	1420. 
	· 9 этаж
	шт
	4
	

	1421. 
	· 10 этаж
	шт
	4
	

	1422. 
	· 12 этаж
	шт
	4
	

	1423. 
	· 13 этаж
	шт
	4
	

	1424. 
	· 14 этаж
	шт
	4
	

	1425. 
	· 15 этаж
	шт
	4
	

	1426. 
	· 16 этаж
	шт
	4
	

	1427. 
	15. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-20 Pagoda. Длина 4850 мм.
(или аналог)
марка 404.4;
в т.ч.:
	шт
	284
	

	1428. 
	· 6 этаж
	шт
	23
	

	1429. 
	· 7 этаж
	шт
	23
	

	1430. 
	· 8 этаж
	шт
	9
	

	1431. 
	· 9 этаж
	шт
	9
	

	1432. 
	· 10 этаж
	шт
	40
	

	1433. 
	· 12 этаж
	шт
	36
	

	1434. 
	· 13 этаж
	шт
	36
	

	1435. 
	· 14 этаж
	шт
	36
	

	1436. 
	· 15 этаж
	шт
	36
	

	1437. 
	· 16 этаж
	шт
	36
	

	1438. 
	16. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-20 Pagoda. Длина 4350 мм.
(или аналог)
марка 404.5;
в т.ч.:
	шт
	20
	

	1439. 
	· 8 этаж
	шт
	10
	

	1440. 
	· 9 этаж
	шт
	10
	

	1441. 
	17. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-20 Pagoda. Длина 2500 мм.
(или аналог)
марка 404.6;
в т.ч.:
	шт
	16
	

	1442. 
	· 6 этаж
	шт
	1
	

	1443. 
	· 7 этаж
	шт
	1
	

	1444. 
	· 8 этаж
	шт
	1
	

	1445. 
	· 9 этаж
	шт
	1
	

	1446. 
	· 10 этаж
	шт
	2
	

	1447. 
	· 12 этаж
	шт
	2
	

	1448. 
	· 13 этаж
	шт
	2
	

	1449. 
	· 14 этаж
	шт
	2
	

	1450. 
	· 15 этаж
	шт
	2
	

	1451. 
	· 16 этаж
	шт
	2
	

	1452. 
	18. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-57 Storm. Длина 4850 мм.
(или аналог)
марка 404.7;
в т.ч.:
	шт
	275
	

	1453. 
	· 6 этаж
	шт
	25
	

	1454. 
	· 7 этаж
	шт
	25
	

	1455. 
	· 8 этаж
	шт
	10
	

	1456. 
	· 9 этаж
	шт
	10
	

	1457. 
	· 10 этаж
	шт
	37
	

	1458. 
	· 12 этаж
	шт
	34
	

	1459. 
	· 13 этаж
	шт
	34
	

	1460. 
	· 14 этаж
	шт
	34
	

	1461. 
	· 15 этаж
	шт
	33
	

	1462. 
	· 16 этаж
	шт
	33
	

	1463. 
	19. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-57 Storm. Длина 4350 мм.
(или аналог)
марка 404.8;
в т.ч.:
	шт
	36
	

	1464. 
	· 8 этаж
	шт
	18
	

	1465. 
	· 9 этаж
	шт
	18
	

	1466. 
	20. Акустические баффлы. Внешний вид и цвет соответствует: Kingkus Techceiling. Цвета: Цвет: KP-57 Storm. Длина 2500 мм.
(или аналог)
марка 404.9;
в т.ч.:
	шт
	26
	

	1467. 
	· 6 этаж
	шт
	2
	

	1468. 
	· 7 этаж
	шт
	2
	

	1469. 
	· 8 этаж
	шт
	2
	

	1470. 
	· 9 этаж
	шт
	2
	

	1471. 
	· 10 этаж
	шт
	3
	

	1472. 
	· 12 этаж
	шт
	3
	

	1473. 
	· 13 этаж
	шт
	3
	

	1474. 
	· 14 этаж
	шт
	3
	

	1475. 
	· 15 этаж
	шт
	3
	

	1476. 
	· 16 этаж
	шт
	3
	

	1477. 
	21. Подвесные акустические плиты Ecofon Solo, толщиной 40 мм, размер см. по месту (max. 1200х2400мм), цвет белый.Подвесные акустические плиты Ecofon Solo, толщиной 40 мм, размер см. по месту (max. 1200х2400мм), цвет белый. (или аналог)
марка 405.1
в т.ч.:
	м2
	167,35
	

	1478. 
	· 22 этаж
	м2
	82,61
	

	1479. 
	· 23 этаж
	м2
	84,74
	

	Декоративные элементы

	1480. 
	1. Колонна 1, размер стены 700x3748
	шт
	4
	

	1481. 
	· 6 этаж
	шт
	2
	

	1482. 
	· 7 этаж
	шт
	2
	

	1483. 
	2. Колонна 2, размер стены 700x3250
	шт
	20
	

	1484. 
	· 6 этаж
	шт
	2
	

	1485. 
	· 7 этаж
	шт
	3
	

	1486. 
	· 8 этаж
	шт
	4
	

	1487. 
	· 9 этаж
	шт
	5
	

	1488. 
	· 10 этаж
	шт
	6
	

	1489. 
	3. Колонна 3, размер стены 600x3250
	шт
	49
	

	1490. 
	· 8 этаж
	шт
	2
	

	1491. 
	· 9 этаж
	шт
	2
	

	1492. 
	· 10 этаж
	шт
	4
	

	1493. 
	· 12 этаж
	шт
	7
	

	1494. 
	· 13 этаж
	шт
	8
	

	1495. 
	· 14 этаж
	шт
	5
	

	1496. 
	· 15 этаж
	шт
	6
	

	1497. 
	· 16 этаж
	шт
	3
	

	1498. 
	· 17 этаж
	шт
	4
	

	1499. 
	· 18 этаж
	шт
	6
	

	1500. 
	· 19 этаж
	шт
	2
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