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	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№док.
	Подп.
	Дата
	

	
	
	
	
	Система водоснабжения
	Стадия
	Лист
	Листов

	ГИП
	Николич
	
	04.25
	
	Р
	1
	4

	ГАП
	Радойкович
	
	04.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	15 этаж (отм. +60.130):

	Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)

	
	Водоразборная арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Смеситель для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Арматура:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой муфтовый с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Кран шаровой муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Кран шаровой муфтовый с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	
	Фильтр механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Редуктор давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Счётчик холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч
	
	
	
	шт.
	1
	
	присоединители в комплекте

	
	Клапан обратный муфтовый никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	3
	
	с запасом 10%

	
	Труба полипропиленовая PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	79
	
	с запасом 10%

	
	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	
	
	
	м
	79
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Элементы трубопроводов:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тройник переходной, Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР латунь никель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ниппель прямой, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н латунь никель
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø20 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø25 мм
	
	
	
	шт.
	13
	
	

	
	Тройник PPR Ø20х20х20 мм
	
	
	
	шт.
	9
	
	

	
	Тройник PPR Ø25х25х25 мм
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Обвод PPR с муфтами Ø20 мм
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø25х20 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм НР
	
	
	
	шт.
	9
	
	

	
	Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм ВР
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм НР
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепёж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø20 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø25 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)

	
	Арматура:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровой муфтовый с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	
	Фильтр механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Редуктор давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Счётчик горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч
	
	
	
	шт.
	1
	
	присоединители в комплекте

	
	Клапан обратный муфтовый никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Трубопроводы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	1
	
	с запасом 10%

	
	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм
	ГОСТ 32415-2013
	
	
	м
	80
	
	с запасом 10%

	
	Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	
	
	
	м
	80
	
	с запасом 10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Элементы трубопроводов:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тройник переходной, Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР латунь никель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ниппель прямой, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н латунь никель
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Отвод PPR 90° Ø25 мм
	
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Муфта переходная PPR Ø25х20 мм
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм НР
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР
	
	
	
	шт.
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Крепёж:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø20 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	

	
	Монтажные системы крепежа для полимерных труб Ø25 мм
	
	
	
	компл.
	1
	
	



Примечание:
1. Согласно ГОСТ 21.110-2013, п. 4.6 и ГОСТ 21.601-2011, п. 9.4 номенклатуру и количество соединительных, фасонных элементов и крепёж уточнить и предусмотреть в процессе строительно-монтажных работ по действующим технологическим и производственным нормам. Крепежные изделия, необходимые для монтажа трубопроводов и оборудования, составляют монтажный комплект. Состав монтажного комплекта определяется строительно-монтажной организацией совместно с представителями завода-изготовителя крепежа с учетом расположения смонтированных смежных систем и конкретных мест крепления.
2. Оборудование, изделия и материалы, применяемые в проекте, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности и могут быть заменены на аналогичные других фирм производителей при условии сохранения технических характеристик у аналогов.
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