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	Пози-цияФорматА4

	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	7 этаж (отм. +28.180):

	Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)

	1. 
	Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)
	шт.
	6
	

	2. 
	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)
	шт.
	8
	

	3. 
	Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)
	шт.
	4
	

	4. 
	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	10
	

	5. 
	Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	1
	

	6. 
	Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	1
	

	7. 
	Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч
	шт.
	1
	

	8. 
	Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	1
	

	9. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм
	м.п.
	12
	

	10. 
	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм
	м.п.
	143
	

	11. 
	Покрытие теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	м.п.
	143
	

	12. 
	Монтаж тройника-латунь никель переходной Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж ниппеля прямого Н-Н, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	2
	

	14. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм
	шт.
	13
	

	15. 
	Монтаж тройника PPR Ø20х20х20 мм
	шт.
	12
	

	16. 
	Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм
	шт.
	3
	

	17. 
	Монтаж обвода PPR с муфтами Ø20 мм
	шт.
	3
	

	18. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм
	шт.
	4
	

	19. 
	Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм НР
	шт.
	12
	

	20. 
	Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20х1/2” мм ВР
	шт.
	8
	

	21. 
	Монтаж муфты комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм НР
	шт.
	10
	

	22. 
	Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР
	шт.
	9
	

	23. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм
	компл.
	1
	

	24. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм
	компл.
	1
	

	Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)

	25. 
	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	10
	

	26. 
	Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	1
	

	27. 
	Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	1
	

	28. 
	Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч
	шт.
	1
	

	29. 
	Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	1
	

	30. 
	Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20х2,8 мм
	м
	6
	

	31. 
	Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25х3,5 мм
	м
	143
	

	32. 
	Покрытие теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)
	м
	143
	

	33. 
	Монтаж тройника латунь-никель переходной Ø25х20х25 (1"х3/4"х1") ВР/ВР/ВР
	шт.
	1
	

	34. 
	Монтаж ниппеля прямого Н-Н, Ø3/4” (DN20 мм)
	шт.
	2
	

	35. 
	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм
	шт.
	12
	

	36. 
	Монтаж тройника PPR Ø25х25х25 мм
	шт.
	3
	

	37. 
	Монтаж муфты переходной PPR Ø25х20 мм
	шт.
	4
	

	38. 
	Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм НР
	шт.
	10
	

	39. 
	Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25х3/4” мм ВР
	шт.
	9
	

	40. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм
	компл.
	1
	

	41. 
	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм
	компл.
	1
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