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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	10 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	2. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	15
	

	4. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	13
	

	5. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	8
	

	6. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	47
	

	7. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	8. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	9. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	75
	

	10. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 100
	шт. 
	1
	

	11. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 125
	шт. 
	14
	

	12. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 200
	шт. 
	2
	

	13. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 125
	шт. 
	11
	

	14. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 160
	шт. 
	1
	

	15. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 200
	шт. 
	2
	

	16. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	45
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	48
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	36
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	132
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	69
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	18
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	30
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	18
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	26
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	52
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 550x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	18
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	36
	

	33. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	34. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	30
	

	35. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	36. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	37. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 750x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	38. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	39. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	250
	

	40. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	350
	

	41. 
	Монтаж Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	м2
	350
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	42. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	43. 
	Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	44. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	45. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	46. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	47. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	48. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	49. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	50. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	51. 
	- Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	52. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	53. 
	- Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Система противодымной вентиляции
	
	
	

	54. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x800, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	м
	40
	

	55. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	м
	35
	

	56. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	25
	

	57. 
	Монтаж Противопожарная изоляция из каменной ваты, покрытая сеткой, толщиной 40 мм
	м2
	250
	

	58. 
	Монтаж Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	м2
	250
	

	59. 
	Монтаж Решетка прямоугольная для систем противодымной вентиляции РВ600х600
	шт.
	3
	

	
	Система отопления
	
	
	

	60. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	2
	

	61. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	10
	

	62. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	5
	

	63. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	5
	

	64. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	2
	

	65. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	4
	

	66. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	2
	

	67. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	2
	

	68. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	2
	

	
	Холодоснабжение
	
	
	

	69. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	11
	

	70. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	71. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	28
	

	72. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	40
	

	73. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	40
	

	74. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	40
	

	75. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	40
	

	76. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	120
	

	77. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	20
	

	78. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	380
	

	79. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	70
	

	80. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	160
	

	81. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	м
	90
	

	82. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	80
	

	83. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	5
	

	84. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	120
	

	85. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	20
	

	86. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	380
	

	87. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	70
	

	88. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	160
	

	89. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	90
	

	90. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	80
	

	91. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	5
	

	92. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	500
	

	93. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	94. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	95. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	96. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	40
	

	97. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	195
	

	98. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	35
	

	99. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	115
	

	100. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	30
	

	101. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	м
	30
	

	102. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	300
	

	103. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	шт.
	6
	

	104. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	10
	

	105. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	120
	

	106. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	68
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	107. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	108. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	109. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
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