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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	12 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	3. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	12
	

	4. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	8
	

	5. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	2
	

	6. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	2
	

	7. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	38
	

	8. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	9. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	шт. 
	2
	

	10. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200КСДО
	шт. 
	2
	

	11. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	2
	

	12. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	40
	

	13. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	7
	

	14. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	9
	

	15. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	шт. 
	8
	

	16. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	14
	

	17. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	10
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	5
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	12
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	4
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	44
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	107
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	26
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	13
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	2
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	71
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	15
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	22
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	33. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	39
	

	34. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	39
	

	35. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	36. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	37. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	38. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	61
	

	39. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	40. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	305
	

	41. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	598
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	42. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	43. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	44. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	45. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	46. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	47. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	48. 
	Монтаж
	кг
	0,9
	

	49. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	50. 
	Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	51. 
	Монтаж - Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	52. 
	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	53. 
	Монтаж - Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Система отопления
	
	
	

	54. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	8
	

	55. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	20
	

	56. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	10
	

	57. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	10
	

	58. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	16
	

	59. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	16
	

	
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	8
	

	60. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	8
	

	61. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	8
	

	62. 
	Система холодоснабжения
	
	
	

	63. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	64. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	26
	

	65. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	13
	

	66. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	67. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	68. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	       51
	

	
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	51
	

	69. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	51
	

	70. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	51
	

	71. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	61
	

	72. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	266
	

	73. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	192
	

	74. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	95
	

	75. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	191
	

	76. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	62
	

	77. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	2
	

	78. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	61
	

	79. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	266
	

	80. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	192
	

	81. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	95
	

	82. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	191
	

	83. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м2
	62
	

	84. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м2
	2
	

	85. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	386
	

	86. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	87. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	88. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	89. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20
	м
	201
	

	90. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25
	м
	109
	

	91. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32
	м
	121
	

	92. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	118
	

	93. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	9
	

	94. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	3
	

	95. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	152
	

	96. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	88
	

	97. 
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	98. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	99. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	100. 
	Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	
	Монтаж Конвектор напольный
	Шт.
	4
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