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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	13 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	3. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	20
	

	4. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	20
	

	5. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	6. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	45
	

	7. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	8. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	шт. 
	2
	

	9. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	2
	

	10. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	44
	

	11. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	10
	

	12. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	9
	

	13. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	шт. 
	8
	

	14. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	18
	

	15. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	12
	

	16. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	12
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	17
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	6
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	78
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	118
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	55
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	9
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	94
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	30
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	11
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	32
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	43
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	43
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	51
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	69
	

	33. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	34. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	35. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	247
	

	36. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	425
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	37. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	38. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	39. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	40. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	обмотка клапанов

	41. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	обмотка клапанов

	42. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	43. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	44. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	45. 
	Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	46. 
	Монтаж - Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	47. 
	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	48. 
	Монтаж - Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Система отопления
	
	
	

	49. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	8
	

	50. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	20
	

	51. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	10
	

	52. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	10
	

	53. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	16
	

	54. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	16
	

	55. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	8
	

	56. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	8
	

	57. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	8
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	

	58. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	59. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	27
	

	60. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	15
	

	61. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	62. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	63. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	54
	

	64. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	54
	

	65. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	54
	

	66. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	54
	

	67. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	100
	

	68. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	303
	

	69. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	144
	

	70. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	47
	

	71. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	226
	

	72. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	55
	

	73. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	68
	

	74. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	

	75. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	100
	

	76. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	303
	

	77. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	144
	

	78. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	47
	

	79. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	226
	

	80. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	55
	

	81. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м
	68
	

	82. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м
	1
	

	83. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	361
	

	84. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	85. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	86. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	87. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	31
	

	88. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м
	77
	

	89. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	45
	

	90. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	13
	

	91. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	62
	

	92. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	9
	

	93. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	1
	

	94. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	285
	

	95. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	8
	

	96. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	3
	

	97. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	143
	

	98. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	96
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	99. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	100. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	101. 
	Противопожарный герметик
	кг
	1
	Расход 4,2 кг/м2 

при толщине 3 мм

	
	Демонтаж
	кг
	1
	

	102. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	4
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