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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	17 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	2. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	8
	

	3. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	32
	

	4. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	6
	

	5. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	6
	

	6. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	7. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	24
	

	8. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	9. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	8
	

	10. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	6
	

	11. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	24
	

	12. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	19
	

	13. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	8
	

	14. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	18
	

	15. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	6
	

	16. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	10
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	8
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	17
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	78
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	56
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	40
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	24
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	85
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	37
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	45
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	26
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	33. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	186
	

	34. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	380
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	35. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	36. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	37. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	обмотка клапанов

	38. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	обмотка клапанов

	39. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	40. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	41. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	42. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	43. 
	Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	44. 
	Монтаж - Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	45. 
	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	46. 
	Монтаж - Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Система отопления
	
	
	

	47. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	8
	

	48. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	20
	

	49. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	10
	

	50. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	10
	

	51. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	16
	

	52. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	16
	

	53. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	8
	

	54. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	8
	

	55. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	8
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	

	56. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	12
	

	57. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	58. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	59. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	60. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	42
	

	61. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	42
	

	62. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	42
	

	63. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	42
	

	64. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	57
	

	65. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	247
	

	66. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	125
	

	67. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	93
	

	68. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	138
	

	69. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	32
	

	70. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	1
	

	71. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	57
	

	72. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	247
	

	73. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	125
	

	74. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	93
	

	75. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	138
	

	76. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	32
	

	77. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	1
	

	78. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	220
	

	79. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	80. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	81. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	 

	82. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	30
	

	83. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	126
	

	84. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	47
	

	85. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	47
	

	86. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	70
	

	87. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	29
	

	88. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	м
	2
	

	89. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	75
	

	90. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	5
	

	91. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	100
	

	92. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	74
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	93. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	94. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	95. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	Расход 4,2 кг/м2 

при толщине 3 мм

	96. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	4
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