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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	18 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 200 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, 1000х500 с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	шт.
	2
	

	4. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	5. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	15
	

	6. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	13
	

	7. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	24
	

	8. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	13
	

	9. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый 
	шт.
	11
	

	10. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	11. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	шт.
	12
	

	12. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	шт.
	18
	

	13. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	шт.
	10
	

	14. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	шт.
	12
	

	15. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125
	шт. 
	14
	

	16. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø100
	шт. 
	8
	

	17. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125
	шт.
	7
	

	18. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø100
	м
	4
	

	19. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø125
	м
	8
	

	20. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø160
	м
	3
	

	21. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø200
	м
	4
	

	22. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	13
	

	23. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	56
	

	24. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	30
	

	25. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	100
	

	26. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	54
	

	27. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	62
	

	28. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	84
	

	29. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø600, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	1
	

	30. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	26
	

	31. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	30
	

	32. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	31
	

	33. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	49
	

	34. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	6
	

	35. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	13
	

	36. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	29
	

	37. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	178
	

	38. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	235
	

	
	Монтаж узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	39. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	5
	

	40. 
	Монтаж плиты минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,5
	

	41. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	1,8
	

	42. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,5
	

	43. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	1,8
	

	44. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,008
	

	45. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0,03
	

	46. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,03
	

	47. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0,11
	

	48. 
	Монтаж плита минераловатной НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,03
	

	49. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0,11
	

	50. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	250
	

	
	Монтаж системы холодоснабжения
	
	
	

	51. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	12
	

	52. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	53. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	12
	

	54. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	1
	

	55. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	42
	

	56. 
	Монтаж насоса дренажного Si27
	шт.
	42
	

	57. 
	Монтаж ручного балансировочного клапана MVT-R Ду20
	шт.
	42
	

	58. 
	Монтаж крана шарового Ду20
	шт.
	42
	

	59. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха 200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	2
	

	60. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	шт.
	4
	

	61. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха
	шт.
	2
	

	62. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315
	шт.
	22
	

	63. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	шт.
	10
	

	64. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400
	шт.
	2
	

	65. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	16
	

	66. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	14
	

	67. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø200
	м
	50
	

	68. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø250
	м
	20
	

	69. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø315
	м
	10
	

	70. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	122
	

	71. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	238
	

	72. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2
	м
	71
	

	73. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	87
	

	74. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	172
	

	75. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø65x4,0
	м
	31
	

	76. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø80x4,0
	м
	30
	

	77. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø100x4,5
	м
	5
	

	78. 
	Монтаж соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	535
	

	79. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20х1.9
	м
	160
	

	80. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	101
	

	81. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	122
	

	82. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 50х4,6
	м
	2
	

	83. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	51
	

	84. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22
	м
	122
	

	85. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28
	м
	238
	

	86. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35
	м
	71
	

	87. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48
	м
	87
	

	88. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60
	м
	172
	

	89. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76
	м
	31
	

	90. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89
	м
	30
	

	91. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110
	м
	5
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	92. 
	Монтаж гильз из стальной трубы
	шт.
	3
	

	93. 
	Монтаж материала базальтового огнезащитного
	м2
	0,5
	

	94. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	1,8
	

	95. 
	Монтаж крепления трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	кг
	315
	

	
	Монтаж системы отопления
	
	
	

	96. 
	Монтаж конвектор напольный
	шт.
	2
	

	97. 
	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	5
	

	98. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	3
	

	99. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	3
	

	100. 
	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	4
	

	101. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	4
	

	102. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	2
	

	103. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	2
	

	104. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	2
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