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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	19 этаж
	
	
	

	
	Монтаж системы вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	4. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	17
	

	5. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	20
	

	6. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	30
	

	7. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	8. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	16
	

	9. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	14
	

	10. 
	Монтаж лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	11. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	15
	

	12. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	шт. 
	2
	

	13. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	6
	

	14. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	4
	

	15. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	11
	

	16. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	9
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	5
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	9
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	14
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	32
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	42
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	89
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	61
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	45
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	125
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	45
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	98
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	33. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	210
	

	34. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	290
	

	35. 
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	36. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	37. 
	Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	38. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	
	Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	39. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	40. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	41. 
	Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	42. 
	Монтаж узла  прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	43. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	44. 
	- Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	45. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	46. 
	- Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Монтаж системы отопления
	
	
	

	47. 
	Конвектор напольный
	шт.
	2
	

	48. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	5
	

	49. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	3
	

	
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	3
	

	50. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	4
	

	51. 
	Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	4
	

	52. 
	Элемент термостатический
	шт.
	2
	

	53. 
	Клапан терморегулирующий
	шт.
	2
	

	54. 
	Клапан запорный угловой
	шт.
	2
	

	55. 
	Монтаж системы холодоснабжения
	
	
	

	56. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	22
	

	57. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	58. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	5
	

	59. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	7
	

	60. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	61. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	62. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	49
	

	63. 
	Монтаж насос дренажный Si27
	шт.
	49
	

	64. 
	Монтаж ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	49
	

	65. 
	Монтаж кран шаровый Ду20
	шт.
	49
	

	66. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	141
	

	67. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	168
	

	68. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	127
	

	69. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	38
	

	70. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	230
	

	71. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	9
	

	72. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	17
	

	73. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	5
	

	74. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	141
	

	75. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	168
	

	76. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	127
	

	77. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	38
	

	78. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	230
	

	79. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	9
	

	80. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	17
	

	81. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	5
	

	82. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	521
	

	83. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	84. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	85. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	86. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	179
	

	87. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м
	64
	

	88. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	140
	

	89. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	28
	

	90. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	117
	

	91. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	120
	

	92. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 3 щели
	шт.
	8
	

	91
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000 4 щели
	шт.
	32
	

	93. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	63
	

	94. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	21
	

	95. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø315
	м
	2
	

	96. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК315
	шт. 
	51
	

	      95.
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК400
	шт. 
	4
	

	
	Монетаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	
	Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	97. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	98. 
	Противопожарный герметик
	кг
	1
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