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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	20 этаж

	
	Монтаж системы вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	31
	

	2. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	14
	

	3. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	6
	

	4. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	42
	

	5. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	6. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	шт. 
	4
	

	7. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	шт. 
	6
	

	8. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	38
	

	9. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	4
	

	10. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	19
	

	11. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	4
	

	12. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	2
	

	13. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	18
	

	14. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	20
	

	15. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	20
	

	16. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	85
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	40
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	70
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	90
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	73
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	7
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	27
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	18
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	32
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	33. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 700x400, b=0.7мм
	м
	27
	

	34. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x400, b=0.7мм
	м
	18
	

	35. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 900x400, b=0.7мм
	м
	8
	

	36. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	37. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	259
	

	38. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	280
	

	39. 
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	40. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	41. 
	Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	42. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	43. 
	Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	44. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	45. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	46. 
	Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	47. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	48. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	49. 
	- Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	50. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	51. 
	- Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	52. 
	Система отопления
	
	
	

	53. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-150/9/24
	шт.
	5
	

	54. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24
	шт.
	4
	

	55. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-100/9/24
	шт.
	1
	

	56. 
	Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 PEX-a/EVOH
	м
	50
	

	57. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная 18/9-2
	м
	25
	

	58. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя 18/9-2
	м
	25
	

	59. 
	Монтаж адаптера для узла нижнего подключения
	шт.
	20
	

	60. 
	Монтаж фитинга подключения медной трубки
	шт.
	20
	

	61. 
	Монтаж элемента термостатического
	шт.
	10
	

	62. 
	Монтаж клапана терморегулирующего
	шт.
	10
	

	63. 
	Монтаж клапана запорного углового
	шт.
	10
	

	64. 
	Система холодоснабжения
	
	
	

	65. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	11
	

	66. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	26
	

	67. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	68. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	69. 
	Монтаж внутреннего блока АS162MNERA
	шт.
	8
	

	70. 
	Монтаж наружного блока мультизональной MRV V системы АV14NNMVEMS
	шт.
	1
	

	71. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	49
	

	72. 
	 Монтаж насоса дренажного Si27
	шт.
	49
	

	73. 
	Монтаж разветвителя FQG-B506A
	шт.
	1
	

	74. 
	Монтаж разветвителя FQG-B335A
	шт.
	7
	

	75. 
	Монтаж беспроводного пульта YR-HRS01
	шт.
	8
	

	76. 
	Монтаж ручногог балансировочного клапана MVT-R Ду20
	шт.
	49
	

	77. 
	Монтаж крана шарового Ду20
	шт.
	49
	

	78. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	шт. 
	72
	

	79. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	2
	

	80. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	11
	

	81. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø200
	м
	103
	

	82. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø250
	м
	20
	

	83. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	51
	

	84. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	214
	

	85. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,27
	м
	125
	

	86. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	85
	

	87. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	70
	

	88. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø76x3,5
	м
	21
	

	89. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø89x3,5
	м
	73
	

	90. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø108x4,0
	м
	2
	

	91. 
	Монтаж соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	570
	

	92. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20х1.9
	м
	191
	

	93. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	52
	

	94. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	116
	

	95. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 40х4,5
	м
	12
	

	96. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 50х5,6
	м
	16
	

	97. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 63х7,1
	м
	1
	

	98. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	102
	

	99. 
	Монтаж трубы медной ø6.35
	м
	28
	

	100. 
	Монтаж трубы медной ø9.52
	м
	19
	

	101. 
	Монтаж трубы медной ø12.7
	м
	32
	

	102. 
	Монтаж трубы медной ø15.88
	м
	26
	

	103. 
	Монтаж трубы медной ø19.05
	м
	11
	

	104. 
	Монтаж трубы медной ø22.22
	м
	2
	

	105. 
	Монтаж трубы медной ø25.4
	м
	8.5
	

	106. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø28
	м
	51
	

	107. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø33,5
	м
	214
	

	108. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø42,3
	м
	125
	

	109. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø48
	м
	85
	

	110. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø57
	м
	70
	

	111. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø76
	м
	21
	

	112. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø89
	м
	73
	

	113. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø110
	м
	2
	

	114. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	м
	28
	

	115. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	м
	19
	

	116. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	м
	32
	

	117. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	м
	26
	

	118. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05
	м
	11
	

	119. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø22.22
	м
	2
	

	120. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø25.4
	м
	8.5
	

	121. 
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	122. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	7
	

	123. 
	Монтаж материала базальтовый огнезащитный
	м2
	1,8
	

	124. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	6,48
	

	125. 
	Монтаж креплений трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	кг
	450
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