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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	21 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 100Р
	шт.
	5
	

	2. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р 
	шт.
	4
	

	3. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р
	шт.
	15
	

	4. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	5. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	шт. 
	4
	

	6. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	15
	

	7. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø100
	шт. 
	4
	

	8. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125
	шт. 
	4
	

	9. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	20
	

	10. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	20
	

	11. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	19
	

	12. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	6
	

	13. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	41
	

	14. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	48
	

	15. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	12
	

	16. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	19
	

	17. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	17
	

	18. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	7
	

	19. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	3
	

	20. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	60
	

	21. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	135
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	22. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	2
	

	23. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,24
	

	24. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0.864
	

	25. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	81
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