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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	15 этаж
	
	
	

	
	Монтаж системы вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф125, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	2. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	18
	

	3. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	21
	

	4. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	21
	

	5. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	30
	

	6. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф250
	шт.
	18
	

	7. 
	Монтаж лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	8. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	28
	


	9. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	шт. 
	32
	

	10. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	18
	

	11. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	16
	

	12. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	1
	

	13. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	18
	

	14. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	7
	

	15. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	1
	

	16. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	30
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	53
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	98
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	99
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	135
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	147
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	74
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	77
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	40
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	15
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	2
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	36
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	21
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	15
	

	33. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	34. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	26
	

	35. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	36. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	357
	

	37. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	400
	

	38. 
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	39. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	40. 
	Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	41. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	42. 
	Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	43. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	44. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	45. 
	Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	46. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	47. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	48. 
	- Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	49. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	50. 
	- Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Монтаж системы холодоснабжения
	
	
	

	51. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	52. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	9
	

	53. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	24
	

	54. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	5
	

	55. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	56. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	57. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	57
	

	58. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	57
	

	59. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	57
	

	60. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	57
	

	61. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø20
	м
	113
	

	62. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø25
	м
	197
	

	63. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø32
	м
	112
	

	64. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, ø40
	м
	165
	

	65. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø50
	м
	124
	

	66. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø65
	м
	123
	

	67. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø80
	м
	53
	

	68. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная, ø100
	м
	1
	

	69. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м2
	113
	

	70. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м2
	197
	

	71. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м2
	112
	

	72. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м2
	165
	

	73. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м2
	124
	

	74. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м2
	123
	

	75. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	53
	

	76. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	1
	

	77. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	602
	

	78. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	79. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	80. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	81. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø20
	м
	219
	

	82. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø25
	м
	5
	

	83. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø32
	м
	51
	

	84. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø40
	м
	10
	

	85. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø50
	м
	113
	

	86. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø63
	м
	14
	

	87. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø75
	м
	13
	

	88. 
	Монтаж Труба полипропиленовая PN10, ø90
	м
	1
	

	89. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	101
	

	90. 
	Монтаж Диффузор щелевой алюминиевый, 4 щели
	шт.
	114
	

	91. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	м
	31
	

	92. 
	Монтаж Воздуховод гибкий гофрированный ø250
	м
	68
	

	93. 
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	94. 
	Монтаж Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	95. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	96. 
	Монтаж Противопожарный герметик
	кг
	1
	

	
	Монтаж системы отопления
	
	
	

	97. 
	Монтаж Конвектор напольный
	шт.
	6
	

	98. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	15
	

	99. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	8
	

	100. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	8
	

	101. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	12
	

	102. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	12
	

	103. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	6
	

	104. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	6
	

	105. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	6
	

	
	Демонтаж
	
	
	

	106. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	3
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