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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	22 этаж
	
	
	

	
	Система отопления
	
	
	

	1. 
	Демонтаж конвектора напольного
	шт.
	13
	

	2. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3480
	шт.
	6
	

	4. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	6. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	7. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-180/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	8. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	8
	

	9. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-120/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	10. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	11. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	12. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-180/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	13. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	14. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-230/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	1
	

	15. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-230/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	16. 
	Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2 PEX-a/EVOH
	м
	73
	

	17. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная 18/9-2
	м
	37
	

	18. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя 18/9-2
	м
	37
	

	19. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	58
	

	20. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	58
	

	21. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	29
	

	22. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	29
	

	23. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	29
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	24. 
	Монтаж ультразвукового увлажнителя UU-09
	шт.
	1
	

	25. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	26. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	27. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	28. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	26
	

	29. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	14
	

	30. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	3
	

	31. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	32. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	шт. 
	8
	

	33. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	2
	

	34. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	шт. 
	2
	

	35. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125
	шт. 
	14
	

	36. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø160
	шт.
	1
	

	37. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125
	шт. 
	14
	

	38. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø160
	шт.
	1
	

	39. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированный ø125
	м
	17
	

	40. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированный ø160
	м
	2
	

	41. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	51
	

	42. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	26
	

	43. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	35
	

	44. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	12
	

	45. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	37
	

	46. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	33
	

	47. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	2
	

	48. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	2
	

	49. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	83
	

	50. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	265
	

	51. 
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	2
	

	
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,45
	

	
	Монтаж герметика противопожарный
	кг
	1,62
	

	52. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	81
	

	
	
	
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	

	53. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	54. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	55. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	56. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	57. 
	Монтаж канального внутреннего блока VRF системы AD182MJERAB
	шт.
	4
	

	58. 
	Монтаж наружного блока VRF системы
	шт.
	1
	

	59. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	13
	

	60. 
	Монтаж насоса дренажный Si27
	шт.
	17
	

	61. 
	Монтаж ручного балансировочного клапана MVT-R Ду20
	шт.
	13
	

	62. 
	Монтаж крана шаровый Ду20
	шт.
	13
	

	63. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-200-200
	шт. 
	1
	

	64. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	4
	

	65. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	11
	

	66. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный ø200
	м
	3
	

	67. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный ø250
	м
	17
	

	68. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	66
	

	69. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	32
	

	70. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2
	м
	25
	

	71. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	20
	

	72. 
	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	70
	

	73. 
	Монтаж Соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	156
	

	74. 
	Монтаж для дренажа PN10 20х1.9
	м
	63
	

	75. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	24
	

	76. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	23
	

	77. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	37
	

	78. 
	Монтаж трубы медной ø6.35
	м
	25
	

	79. 
	Монтаж трубы медной ø9.52
	м
	10
	

	80. 
	Монтаж трубы медной ø12.7
	м
	10
	

	81. 
	Монтаж трубы медной ø15.88
	м
	25
	

	82. 
	Монтаж соединительных деталей медной трубы
	шт.
	8
	

	83. 
	Монтаж рефнетов для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков
	шт.
	3
	

	84. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	66
	

	85. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	32
	

	86. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	25
	

	87. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	20
	

	88. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	70
	

	89. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	м
	25
	

	90. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	м
	10
	

	91. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	м
	10
	

	92. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9
	м
	25
	

	93. 
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	94. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	6
	

	95. 
	Монтаж материала базальтовой огнезащитного
	м2
	1,8
	

	96. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	6,48
	

	97. 
	Монтаж креплений трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	кг
	150
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