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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	23 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x250 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	2. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	3
	

	4. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	7
	

	5. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	6
	

	6. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	2
	

	7. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	4
	

	8. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	9. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	шт. 
	6
	

	10. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	шт. 
	2
	

	11. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	шт. 
	4
	

	12. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø100
	шт. 
	2
	

	13. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125
	шт. 
	2
	

	14. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В ø100
	шт. 
	2
	

	15. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В ø125
	шт. 
	7
	

	16. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø100
	м
	4
	

	17. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø125
	м
	4
	

	18. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø160
	м
	4
	

	19. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø250
	м
	1
	

	20. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø315
	м
	4
	

	21. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	5
	

	22. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	33
	

	23. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	24
	

	24. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	37
	

	25. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	6
	

	26. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	27. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	28. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	1
	

	29. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	1
	

	30. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	31. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	51
	

	32. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	255
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	33. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	2
	

	34. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,2
	

	35. 
	Монтаж герметика противопожарного (3,6кг/м2)
	кг
	0,72
	

	36. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	110
	

	37. 
	Система отопления
	
	
	

	38. 
	Демонтаж конвектор напольный
	шт.
	13
	

	39. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3330
	шт.
	4
	

	40. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2-R3330
	шт.
	4
	

	41. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	2
	

	42. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	43. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	шт.
	2
	

	44. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	2
	

	45. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	шт.
	2
	

	46. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	4
	

	47. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	2
	

	48. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	3
	

	49. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-280/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	шт.
	1
	

	50. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-280/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	шт.
	1
	

	51. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-160/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	52. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-290/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	53. 
	Монтаж конвектора внутрипольного INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	шт.
	1
	

	54. 
	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	80
	

	55. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	40
	

	56. 
	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	40
	

	57. 
	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	64
	

	58. 
	Монтаж Фитинг подключения медной трубки
	шт.
	64
	

	59. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	32
	

	60. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	32
	

	61. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	32
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	

	62. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	63. 
	Монтаж фанкойла канального CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	64. 
	Монтаж канального внутреннего блока VRF системы AD182MJERAB
	шт.
	7
	

	65. 
	Монтаж наружного блока VRF системы AV08IMVEVA
	шт.
	1
	

	66. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	8
	

	67. 
	Монтаж насоса дренажного Si27
	шт.
	8
	

	68. 
	Монтаж ручного балансировочного клапан MVT-R Ду20
	шт.
	8
	

	69. 
	Монтаж крана шарового Ду20
	шт.
	8
	

	70. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-3-1000
	шт
	6
	

	71. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛРЩ-22-4-1000
	шт
	24
	

	72. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø200
	м
	12
	

	73. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø250
	м
	17
	

	74. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8
	м
	2
	

	75. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2
	м
	44
	

	76. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2
	м
	19
	

	77. 
	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5
	м
	3
	

	78. 
	Монтаж Трубы стальная электросварной прямошовной ø57x3,5
	м
	89
	

	79. 
	Монтаж соединительных деталей трубопроводов
	шт.
	111
	

	80. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20х1.9
	м
	60
	

	81. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25х2,3
	м
	15
	

	82. 
	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32х3,0
	м
	41
	

	83. 
	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой
	шт.
	23
	

	84. 
	Монтаж Трубы медной ø6.35
	м
	25
	

	85. 
	Монтаж Трубы медной ø9.52
	м
	10
	

	86. 
	Монтаж Трубы медной ø12.7
	м
	10
	

	87. 
	Монтаж Трубы медной ø15.88
	м
	25
	

	88. 
	Монтаж соединительных деталей медной трубы
	шт.
	8
	

	89. 
	Монтаж рефнетов для фреонопроводов, разветвитель для внутренних блоков
	шт.
	3
	

	90. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	2
	

	91. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	44
	

	92. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	19
	

	93. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	3
	

	94. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	89
	

	95. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	м
	25
	

	96. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	м
	10
	

	97. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	м
	10
	

	98. 
	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9
	м
	25
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	99. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	6
	

	100. 
	Монтаж материала базальтового огнезащитного
	м2
	1,8
	

	101. 
	Монтаж противопожарного герметика
	кг
	6,48
	

	102. 
	Монтаж креплений трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	 кг
	150
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