[image: image1.png]JIuctoB

Jluct

Cragus

JlaTa

M3m. Kon.yu] Jluct Ne nok.| Ilognucs

OHBIOJRIIO))

o\ 'gHU ‘Weeq

BIRY M 'TITO[]

‘IO 5\ “€H[]





[image: image2.png]B3am. unB. N

TToanucek u nata

WusB. N noaJ.

Jluct

Wswm. Koy

JIuct

Ne ok

TToamuck

Jlara






	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	6 этаж

	
	Монтаж системы отопления
	
	
	

	1. 
	Монтаж конвектор напольный
	шт.
	12
	

	2. 
	Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	30
	

	3. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	15
	

	4. 
	Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	15
	

	5. 
	Монтаж адаптера для узла нижнего подключения
	шт.
	24
	

	6. 
	Монтаж Фитинга подключения медной трубки
	шт.
	24
	

	7. 
	Монтаж Элемент термостатический
	шт.
	12
	

	8. 
	Монтаж Клапан терморегулирующий
	шт.
	12
	

	9. 
	Монтаж Клапан запорный угловой
	шт.
	12
	

	
	Монтаж системы вентиляции
	
	
	

	10. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	11. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	23
	

	12. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	22
	

	13. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	31
	

	14. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	39
	

	15. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	16. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 125
	шт. 
	14
	

	17. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 160
	шт. 
	28
	

	18. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 200
	шт. 
	43
	

	19. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250
	шт. 
	2
	

	20. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	19
	

	21. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛКТ-П-125
	шт. 
	19
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	46
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	28
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	м
	43
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	м
	2
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	77
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	58
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	133
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	182
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	95
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	33. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	13
	

	34. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	30
	

	35. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	36. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	22
	

	37. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	31
	

	38. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	39. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	40. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	41. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	13
	

	42. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	43. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	39
	

	44. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	25
	

	45. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	46. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	47. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	48. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	1
	

	49. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	298
	

	50. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	500
	

	51. 
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	52. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	53. 
	Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	54. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	55. 
	Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	56. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	57. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	58. 
	Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	59. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	60. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	61. 
	- Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	62. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	63. 
	- Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	

	64. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	21
	

	65. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	22
	

	66. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	3
	

	67. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	2
	

	68. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	7
	

	69. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	70. 
	Монтаж узла обвязки фанкойла
	шт.
	61
	

	71. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	61
	

	72. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	61
	

	73. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	61
	

	74. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	447
	

	75. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	77
	

	76. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	92
	

	77. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	33
	

	78. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	243
	

	79. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	41
	

	80. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	14
	

	81. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	

	82. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	447
	

	83. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	77
	

	84. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	92
	

	85. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	33
	

	86. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	243
	

	87. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	41
	

	88. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м2
	14
	

	89. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м2
	1
	

	90. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	270
	

	91. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	92. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	93. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	94. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	272
	

	95. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	 
	15,1
	

	96. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	39
	

	97. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	25
	

	98. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	91
	

	99. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	16
	

	100. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	17
	

	101. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	 
	1
	

	102. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	97
	

	103. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	10
	

	104. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	105
	

	
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	102
	

	
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	105. 
	Гильза из стальной трубы
	шт.
	10
	

	106. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	107. 
	Противопожарный герметик
	кг
	1
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