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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	7 этаж

	1. 
	 Монтаж системы вентиляции
	
	
	

	2. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф160 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	3. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	14
	

	4. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	25
	

	5. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	37
	

	6. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	33
	

	7. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф250
	шт.
	14
	

	8. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	9. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 160
	шт. 
	37
	

	10. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 200
	шт. 
	31
	

	11. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250
	шт. 
	16
	

	12. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	7
	

	13. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛКТ-П-125
	шт. 
	18
	

	14. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	25
	

	15. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	30
	

	16. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	м
	30
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	м
	15
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	42
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	63
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	110
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	115
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	94
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	40
	

	24. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	25. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	15
	

	26. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	27. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	28. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	29. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	30. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	31. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	32. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	33. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	42
	

	34. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	35. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	30
	

	36. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	52
	

	37. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	27
	

	38. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	39. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	м
	4
	

	40. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	м
	1
	

	41. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	м
	1
	

	42. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	300
	

	43. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	500
	

	44. 
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	45. 
	Минеральной вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	46. 
	Противопожарного герметик 
	кг
	6
	

	47. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	48. 
	Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	49. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	50. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	51. 
	Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	52. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	53. 
	Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	54. 
	Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	55. 
	Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	56. 
	Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	57. 
	Система отопления
	
	
	

	58. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24
	шт.
	6
	

	59. 
	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	15
	

	60. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	8
	

	61. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	8
	

	62. 
	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	12
	

	63. 
	Монтаж фитинг подключения медной трубки
	шт.
	12
	

	64. 
	Монтаж элемент термостатический
	шт.
	6
	

	65. 
	Монтаж клапан терморегулирующий
	шт.
	6
	

	66. 
	Монтаж клапан запорный угловой
	шт.
	6
	

	67. 
	Система холодоснабжения
	
	
	

	68. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	26
	Clivet

	69. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	5
	Clivet

	70. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	8
	Clivet

	71. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	10
	Clivet

	72. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	3
	Clivet

	73. 
	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	шт.
	7
	Clivet

	74. 
	Монтаж Узел обвязки фанкойла
	шт.
	59
	Clivet

	75. 
	Монтаж Насос дренажный Si27
	шт.
	59
	Sauermann

	76. 
	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	59
	 

	77. 
	Монтаж Кран шаровый Ду20
	шт.
	59
	 

	78. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	102
	 

	79. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	181
	 

	80. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	163
	 

	81. 
	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	74
	 

	82. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	182
	 

	83. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	м
	68
	 

	84. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	84
	 

	85. 
	Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	1
	 

	86. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	102
	 

	87. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	181
	 

	88. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	163
	 

	89. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	74
	 

	90. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	м
	182
	 

	91. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	68
	 

	92. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	м2
	84
	 

	93. 
	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	м2
	1
	 

	94. 
	Монтаж Соединительные детали трубопроводов
	шт.
	272
	 

	95. 
	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	 

	96. 
	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	 

	97. 
	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	 

	98. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	м
	161
	 

	99. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	м
	1,1
	 

	100. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	47
	 

	101. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	48
	 

	102. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	110
	 

	103. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	11
	 

	104. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	20
	 

	105. 
	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	
	1
	 

	106. 
	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	108
	 

	107. 
	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	шт.
	4
	Венткрафт

	108. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	118
	 

	109. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт.
	96
	 

	110. 
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	111. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	10
	

	112. 
	Монтаж минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	113. 
	Монтаж противопожарный герметик
	кг
	1
	

	114. 
	Демонтаж
	
	
	

	115. 
	Демонтаж Конвектор напольный
	шт.
	3
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