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	Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	9 этаж
	
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	

	1. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1400x600-MB(220)-К
	шт.
	2
	

	2. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1000x500-MB(220)-К
	шт.
	1
	

	3. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-600x500-MB(220)-К
	шт.
	1
	

	4. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-100-MB(220)-К
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-100-MB(220)-К
	шт.
	1
	

	6. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1300x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1300x500-MB(220)-К
	шт.
	1
	

	7. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1300x500-MB(220)-К
	шт.
	1
	

	8. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 100Р
	шт.
	3
	

	9. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р
	шт.
	46
	

	10. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 200Р
	шт.
	26
	

	11. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 250Р
	шт.
	14
	

	12. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 315Р
	шт.
	8
	

	13. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха А1К-151-00
	шт.
	10
	

	14. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	87
	

	15. 
	Монтаж диффузора круглый ЛКТ
	шт. 
	30
	

	16. 
	Монтаж диффузора щелевой ЛКТ
	шт. 
	16
	

	17. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	30
	

	18. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	м
	20
	

	19. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	м
	10
	

	20. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	24
	

	21. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	126
	

	22. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	21
	

	23. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	87
	

	24. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	108
	

	25. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	135
	

	26. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	27
	

	27. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	28. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	22
	

	29. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	34
	

	30. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	31. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	24
	

	32. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	33. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	50
	

	34. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	35. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	36. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	37. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	38. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	39. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	40. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	41. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	42. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	43. 
	Монтаж соединительных детали воздуховодов
	шт.
	270
	

	44. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	600
	

	45. 
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	
	Монтаж минеральной вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	46. 
	Монтаж противопожарного герметик 
	кг
	6
	

	47. 
	Монтаж огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	48. 
	Монтаж клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	49. 
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	50. 
	Монтаж плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	51. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	52. 
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	53. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	54. 
	- Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	55. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	56. 
	- Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	Система отопления
	
	
	

	57. 
	Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24
	шт.
	12
	

	58. 
	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	м
	30
	

	59. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	м
	15
	

	60. 
	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	м
	15
	

	61. 
	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения
	шт.
	24
	

	62. 
	Монтаж фитинг подключения медной трубки
	шт.
	24
	

	63. 
	Монтаж элемент термостатический
	шт.
	12
	

	64. 
	Монтаж клапан терморегулирующий
	шт.
	12
	

	65. 
	Монтаж клапан запорный угловой
	шт.
	12
	

	
	Холодоснабжение
	
	
	

	66. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	67. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	шт.
	8
	

	68. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	шт.
	17
	

	69. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	шт.
	6
	

	70. 
	Монтаж фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	шт.
	10
	

	71. 
	Монтаж узел обвязки фанкойла
	шт.
	58
	

	72. 
	Монтаж насос дренажный Si27
	шт.
	58
	

	73. 
	Монтаж ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	шт.
	58
	

	74. 
	Монтаж кран шаровый Ду20
	шт.
	58
	

	75. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø20x2,8
	м
	135
	

	76. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø25x3,2
	м
	230
	

	77. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø32x3,2
	м
	215
	

	78. 
	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø40x3,5
	м
	75
	

	79. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	м
	200
	

	80. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø76x4,0
	м
	30
	

	81. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	м
	90
	

	82. 
	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	м
	20
	

	83. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	м
	135
	

	84. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	м
	230
	

	85. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	м
	215
	

	86. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	м
	75
	

	87. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	м
	200
	

	88. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	м
	30
	

	89. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80
	м2
	90
	

	90. 
	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100
	м2
	20
	

	
	Монтаж соединительные детали трубопроводов
	шт.
	550
	

	91. 
	Монтаж грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	кг
	50
	

	92. 
	Монтаж окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	м2
	20
	

	93. 
	Монтаж креплений трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	компл.
	400
	

	94. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	м
	130
	

	95. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	м
	80
	

	96. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	м
	70
	

	97. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	м
	105
	

	98. 
	Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	м
	80
	

	99. 
	Монтаж соединительные детали трубы полипропиленовой
	шт.
	300
	

	100. 
	Монтаж диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	шт.
	10
	

	101. 
	Монтаж диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	шт.
	6
	

	102. 
	Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	м
	90
	

	103. 
	Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	м
	60
	

	104. 
	Монтаж диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	шт. 
	111
	

	105. 
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	

	106. 
	Монтаж гильзы из стальной трубы
	шт.
	10
	

	107. 
	Монтаж минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,05
	

	108. 
	Монтаж противопожарный герметик
	кг
	1
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