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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	20 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	31
	
	

	2. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	3. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	6
	
	

	4. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	42
	
	

	5. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	6. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	7. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	8. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	38
	
	

	9. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	10. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	19
	
	

	11. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	12. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	13. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	14. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	20
	
	

	15. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	20
	
	

	16. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	85
	
	

	17. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	40
	
	

	18. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	70
	
	

	19. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	90
	
	

	20. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	73
	
	

	21. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	22. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	7
	
	

	23. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	27
	
	

	24. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	25. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	26. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	27. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	18
	
	

	28. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	29. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	32
	
	

	30. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	31. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	32. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	33. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 700x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	 
	 
	м
	27
	
	

	34. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	 
	 
	м
	18
	
	

	35. 
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 900x400, b=0.7мм
	ГОСТ 14918-80*
	 
	 
	м
	8
	
	

	36. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	37. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	259
	
	

	38. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	280
	
	

	39. 
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	41. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	42. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	

	43. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	

	44. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	45. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	46. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	47. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	48. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	49. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	50. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	51. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-150/9/24
	
	SPL
	шт.
	5
	
	

	2. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	3. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-100/9/24
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	4. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	50
	
	

	5. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	25
	
	

	6. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	25
	
	

	7. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	20
	
	

	8. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	20
	
	

	9. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	10. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	11. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	CFDA 006.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	11
	
	

	13. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	CFDA 011.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	26
	
	

	14. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	9
	
	

	15. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	16. 
	Внутренний блок АS162MNERA
	АS162MNERA
	
	Haier
	шт.
	8
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	17. 
	Наружный блок мультизональной MRV V системы АV14NNMVEMS
	АV14NNMVEMS
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	18. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	49
	
	

	19. 
	 Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	49
	
	

	20. 
	Разветвитель FQG-B506A
	FQG-B506A
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	21. 
	Разветвитель FQG-B335A
	FQG-B335A
	
	Haier
	шт.
	7
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	22. 
	Беспроводной пульт YR-HRS01
	YR-HRS01
	
	Haier
	шт.
	8
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	23. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	24. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	49
	
	

	25. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	ЛПАК-315+КСДО-2-200-315
	
	Венткрафт
	шт. 
	72
	
	

	26. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	2
	
	

	27. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	11
	
	

	28. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	103
	
	

	29. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	20
	
	

	30. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	51
	
	

	31. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	214
	
	

	32. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,27
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	125
	
	

	33. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	85
	
	

	34. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	70
	
	

	35. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø76x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	21
	
	

	36. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	73
	
	

	37. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	2
	
	

	38. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	570
	
	

	39. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9
	
	
	
	м
	191
	
	

	40. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3
	
	
	
	м
	52
	
	

	41. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0
	
	
	
	м
	116
	
	

	42. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х4,5
	
	
	
	м
	12
	
	

	43. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х5,6
	
	
	
	м
	16
	
	

	44. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х7,1
	
	
	
	м
	1
	
	

	45. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	102
	
	

	46. 
	Труба медная ø6.35
	Ø6.35х0,76
 ГОСТ 617-2006

	
	
	м
	28
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	47. 
	Труба медная ø9.52
	Ø9.52х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	19
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	48. 
	Труба медная ø12.7
	Ø12.7х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	32
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	49. 
	Труба медная ø15.88
	Ø15.88х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	26
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	50. 
	Труба медная ø19.05
	Ø19.05х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	11
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	51. 
	Труба медная ø22.22
	Ø22.22х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	2
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	52. 
	Труба медная ø25.4
	Ø25.4х1,0
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	8.5
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	53. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø28
	
	
	
	м
	51
	
	

	54. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø33,5
	
	
	
	м
	214
	
	

	55. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø42,3
	
	
	
	м
	125
	
	

	56. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø48
	
	
	
	м
	85
	
	

	57. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø57
	
	
	
	м
	70
	
	

	58. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø76
	
	
	
	м
	21
	
	

	59. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø89
	
	
	
	м
	73
	
	

	60. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм, dвн= ø110
	
	
	
	м
	2
	
	

	61. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	28
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	62. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	19
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	63. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	32
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	64. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.88
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	26
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	65. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø19.05
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	11
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	66. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø22.22
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	2
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	67. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø25.4
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	8.5
	
	Система К2 (этажи 13-20)

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	68. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	7
	
	

	69. 
	Материал базальтовый огнезащитный
	МБОР-8
	
	
	м2
	1,8
	
	

	70. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	6,48
	
	Расход 3,6 кг/м2 
при толщине 3 мм

	71. 
	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	кг
	450
	
	


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
	10
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