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	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	23 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3330
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	2. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2-R3330
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	3. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	4. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	5. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	6. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	7. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-190/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	8. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	4
	
	

	9. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	2
	
	

	10. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	3
	
	

	11. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-280/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	12. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-280/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	13. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-160/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	14. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-290/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	15. 
	Конвектор внутрипольный
	INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2
	
	SPL
	шт.
	1
	
	

	16. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	80
	
	

	17. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	40
	
	

	18. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	40
	
	

	19. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	64
	
	

	20. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	64
	
	

	21. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	32
	
	

	22. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	32
	
	

	23. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	32
	
	

	
	Система вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x250 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-400x250-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	1
	
	

	25. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	3
	
	

	26. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	7
	
	

	27. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	6
	
	

	28. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	2
	
	

	29. 
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 315Р
	
	
	шт.
	4
	
	

	30. 
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	31. 
	Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	
	Венткрафт
	шт. 
	6
	
	

	32. 
	Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	33. 
	Диффузор потолочный камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	
	Венткрафт
	шт. 
	4
	
	

	34. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	35. 
	Диффузор круглый ЛКТ-П ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	36. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В ø100
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	2
	
	

	37. 
	Диффузор круглый ЛКТ-В ø125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	38. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	
	
	
	м
	4
	
	

	39. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	4
	
	

	40. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	4
	
	

	41. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	1
	
	

	42. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø315
	
	
	
	м
	4
	
	

	43. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	5
	
	

	44. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	33
	
	

	45. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	24
	
	

	46. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	37
	
	

	47. 
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	6
	
	

	48. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	10
	
	

	49. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	50. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	51. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	52. 
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	3
	
	

	53. 
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	51
	
	

	54. 
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	255
	
	

	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	Огнетитан ПРО-ВЕНТ
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	2
	
	

	
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м2
	0,2
	
	

	
	Герметик противопожарный (3,6кг/м2)
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,72
	
	

	
	Металл для крепления воздуховодов
	
	
	
	кг
	110
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	CFDA 011.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	6
	
	

	57. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	CFDA 015.0CC2R3-50
	
	Clivet
	шт.
	2
	
	

	58. 
	Канальный внутренний блок VRF системы AD182MJERAB
	AD182MJERAB
	
	Haier
	шт.
	7
	
	Уточняется у производителя

	59. 
	Наружный блок VRF системы AV08IMVEVA
	AV08IMVEVA
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Уточняется у производителя

	60. 
	Узел обвязки фанкойла
	
	
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	61. 
	Насос дренажный Si27
	
	
	Sauermann
	шт.
	8
	
	

	62. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	63. 
	Кран шаровый Ду20
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	64. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-3-1000
	ЛРЩ-22-3-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	6
	
	

	65. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000
	ЛРЩ-22-4-1000-У0-RAL 9003
	
	Венткрафт
	шт
	24
	
	

	66. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200
	
	
	
	м
	12
	
	

	67. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	
	
	
	м
	17
	
	

	68. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	2
	
	

	69. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	44
	
	

	70. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	19
	
	

	71. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	
	
	м
	3
	
	

	72. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	89
	
	

	73. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	
	
	шт.
	111
	
	

	74. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х1.9
	
	
	
	м
	60
	
	

	75. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х2,3
	
	
	
	м
	15
	
	

	76. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3,0
	
	
	
	м
	41
	
	

	77. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	
	
	
	шт.
	23
	
	

	78. 
	Труба медная ø6.35
	Ø6.35х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	79. 
	Труба медная ø9.52
	Ø9.52х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	80. 
	Труба медная ø12.7
	Ø12.7х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	81. 
	Труба медная ø15.88
	Ø15.88х0,76
 ГОСТ 617-2006
	
	
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	82. 
	Соединительные детали медной трубы
	
	
	
	шт.
	8
	
	

	83. 
	Рефнеты для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков
	
	
	
	шт.
	3
	
	Уточняется у производителя

	84. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	
	
	
	м
	2
	
	

	85. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	
	
	
	м
	44
	
	

	86. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	
	
	
	м
	19
	
	

	87. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	
	
	
	м
	3
	
	

	88. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50
	
	
	
	м
	89
	
	

	89. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	90. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	91. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	10
	
	Уточняется у производителя

	92. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9
	
	
	Energoflex Energomax
	м
	25
	
	Уточняется у производителя

	93. 
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Материал базальтовый огнезащитный
	МБОР-8
	
	
	м2
	1,8
	
	

	
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	6,48
	
	Расход 3,6 кг/м2 
при толщине 3 мм

	94. 
	Крепление трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	
	
	
	 кг
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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