	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
	

	Разработал
	
	
	
	
	Стадия
	Лист
	Листов

	Проверил
	
	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
ООО «ГРИН Проектирование»
191025, Санкт-Петербург
БЦ Вестник
Невский проспект, д. 102, лит. С
+7 812 317 73 14

	Н. контр.
	
	
	
	
	

	ГИП
	
	
	
	
	


[image: ]
[image: ]12

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа
	Код
продукции
	Поставщик
	Ед.
изме-
рения
	Кол.
	Масса,
1 ед.,
кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	7 этаж
	
	
	
	
	
	
	

	
	Системы вентиляции
	
	
	
	
	
	
	

	
	Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф160 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	КЛОП-2(60)-НО-ф160-MB(220)-К
	
	ВИНГС-М
	шт.
	2
	
	

	
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 100Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 125Р
	
	
	шт.
	25
	
	

	
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 160Р
	
	
	шт.
	37
	
	

	
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 200Р
	
	
	шт.
	33
	
	

	
	Воздушный клапан общего назначения круглый
	ДК 250Р
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Лючок для замера параметров воздуха 
	А1К-151-00 
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 160
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	37
	
	

	
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 200
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	31
	
	

	
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	16
	
	

	
	Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	7
	
	

	
	Диффузор щелевой ЛКТ-П-125
	
	
	Венткрафт
	шт. 
	18
	
	

	
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	
	
	
	м
	25
	
	

	
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	
	
	
	м
	30
	
	

	
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	
	
	
	м
	30
	
	

	
	Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	
	
	
	м
	15
	
	

	
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	42
	
	

	
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	63
	
	

	
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	110
	
	

	
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	115
	
	

	
	Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	94
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	40
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	56
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	15
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	8
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	35
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	17
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	14
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	16
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	9
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	42
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	20
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	30
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	52
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	27
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	12
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	4
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	
	Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	м
	1
	
	

	
	Соединительные детали воздуховодов
	ГОСТ 14918-2020
	
	
	шт.
	300
	
	

	
	Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	
	
	
	м2
	500
	
	

	[bookmark: _Hlk94355903]
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	 
	 
	 
	м3
	0,28
	
	

	2. 
	Противопожарный герметик 
	Огнеза-ВГ
	 
	ОГНЕЗА
	кг
	6
	
	

	3. 
	Огнезащитный базальтовый материал
	МБОР-5Ф
	 
	Тизол
	м2
	0,83
	.
	обмотка клапанов

	4. 
	Клеевой состав 
	Плазас
	 
	Тизол
	кг
	1,1
	
	обмотка клапанов

	5. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕТИТАН
	 
	ООО «Гермоизол»
	компл.
	6
	
	

	6. 
	Плита минераловатная НГ  1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	ОГНЕТИТАН КП 
	 
	ООО «Гермоизол»
	м3
	0,04
	
	

	7. 
	Герметик противопожарный
	ОГНЕТИТАН SN
	 
	ООО «Гермоизол»
	кг
	0,9
	
	

	8. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	ОГНЕЗА
	
	
	компл.
	20
	
	

	9. 
	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	ПМБОР 5Ф
	
	ОГНЕЗА 
	м2 
	3
	
	

	10. 
	- Клеевой состав 
	ОГНЕЗА-К 
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	3
	
	

	11. 
	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	
	
	
	м3
	0,12
	
	

	12. 
	- Герметик противопожарный
	ОГНЕЗА-ВГ
	
	ОГНЕЗА 
	кг 
	1,4
	
	

	
	Система отопления
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Конвектор напольный
	SPL BFM-130/9/24
	
	SPL
	шт.
	6
	
	

	14. 
	Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2
	PEX-a/EVOH
	
	Sanext
	м
	15
	
	

	15. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	16. 
	Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя
	18/9-2
	
	
	м
	8
	
	

	17. 
	Адаптер для узла нижнего подключения
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	18. 
	Фитинг подключения медной трубки
	
	
	
	шт.
	12
	
	

	19. 
	Элемент термостатический
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	20. 
	Клапан терморегулирующий
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	21. 
	Клапан запорный угловой
	
	
	
	шт.
	6
	
	

	
	Система холодоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	26
	
	

	23. 
	Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	5
	
	

	24. 
	Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	8
	
	

	25. 
	Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	10
	
	

	26. 
	Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	3
	
	

	27. 
	Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50
	 
	 
	Clivet
	шт.
	7
	
	

	28. 
	Узел обвязки фанкойла
	 
	 
	Clivet
	шт.
	59
	
	

	29. 
	Насос дренажный Si27
	 
	 
	Sauermann
	шт.
	59
	
	

	30. 
	Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	59
	
	

	31. 
	Кран шаровый Ду20
	 
	 
	 
	шт.
	59
	
	

	32. 
	Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	102
	
	

	33. 
	Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	181
	
	

	34. 
	Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	163
	
	

	35. 
	Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5
	ГОСТ 3262-75
	 
	 
	м
	74
	
	

	36. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	182
	
	

	37. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	68
	
	

	38. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	84
	
	

	39. 
	Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	м
	1
	
	

	40. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20
	 
	 
	 
	м
	102
	
	

	41. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25
	 
	 
	 
	м
	181
	
	

	42. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32
	 
	 
	 
	м
	163
	
	

	43. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40
	 
	 
	 
	м
	74
	
	

	44. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57
	 
	 
	 
	м
	182
	
	

	45. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65
	 
	 
	 
	м
	68
	
	

	46. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89
	 
	 
	 
	м2
	84
	 
	 

	47. 
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108
	 
	 
	 
	м2
	1
	
	

	48. 
	Соединительные детали трубопроводов
	ГОСТ 17375-2001*
	 
	 
	шт.
	272
	
	

	49. 
	Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя
	 
	 
	 
	кг
	50
	
	

	50. 
	Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	 
	 
	 
	м2
	20
	
	

	51. 
	Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)
	 
	 
	 
	компл.
	400
	
	

	52. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20х3
	 
	 
	 
	м
	161
	
	

	53. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25х3
	 
	 
	 
	м
	1,1
	
	

	54. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32х3
	 
	 
	 
	м
	47
	
	

	55. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40х3,7
	 
	 
	 
	м
	48
	
	

	56. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50х4,6
	 
	 
	 
	м
	110
	
	

	57. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63х5,8
	 
	 
	 
	м
	11
	
	

	58. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75х6,9
	 
	 
	 
	м
	20
	
	

	59. 
	Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90х8,2
	 
	 
	 
	 
	1
	
	

	60. 
	Соединительные детали трубы полипропиленовой
	 
	 
	 
	шт.
	108
	
	

	61. 
	Диффузор щелевой ЛРЩ-1000
	 
	 
	Венткрафт
	шт.
	4
	
	

	62. 
	Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250
	 
	 
	 
	м
	118
	
	

	63. 
	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК
	 
	 
	 
	шт. 
	96
	
	

	
	Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	Гильза из стальной трубы
	ГОСТ 10704-91
	
	
	шт.
	10
	
	

	65. 
	Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	МБОР-8
	
	
	м3
	0,05
	
	

	66. 
	Противопожарный герметик
	Огнеза-ВГ
	
	
	кг
	1
	
	Расход 4,2 кг/м2 
при толщине 3 мм


*Всё применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками.
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