[image: image1.png]=P




[image: image2.png]JIuctoB

Jluct

Cragus

JlaTa

M3m. Kon.yu] Jluct Ne nok.| Ilognucs

OHBIOJRIIO))

o\ 'gHU ‘Weeq

BIRY M 'TITO[]

‘IO 5\ “€H[]






	[image: image3.png]B3am. unB. N

TToanucek u nata

WusB. N noaJ.

Jluct

Wswm. Koy

JIuct

Ne ok

TToamuck

Jlara




Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	
	Монтаж системы вентиляции
	
	
	

	
	5 этаж
	
	
	

	1. 
	Монтаж Воздушный клапан с рукояткой круглый регулирующий ø250
	шт.
	26
	

	2. 
	Монтаж Воздушный клапан с рукояткой круглый регулирующий ø315
	шт.
	17
	

	3. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1250x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 24 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	шт.
	2
	

	4. 
	Монтаж Клапан алюминиевый воздушный АВК 400х400 МР
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж Клапан алюминиевый воздушный АВК 500х300 МР
	шт.
	2
	

	6. 
	Монтаж Клапан алюминиевый воздушный АВК 500х500 МР
	шт.
	2
	

	7. 
	Монтаж ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 Диффузор потолочный (вытяжной) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	шт.
	7
	

	8. 
	Монтаж ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	шт.
	18
	

	9. 
	Монтаж ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 Диффузор потолочный (вытяжной) с камерой статического давления и регулятором воздух
	шт.
	13
	

	10. 
	Монтаж ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 Диффузор потолочный (приточный) с камерой статического давления и регулятором воздуха
	шт.
	4
	

	11. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 400x400, b=0.7мм
	м
	22
	

	12. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 500x300, b=0.7мм
	м
	5
	

	13. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 500x400, b=0.7мм
	м
	13
	

	14. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 500x500, b=0.7мм
	м
	6
	

	15. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 600x400, b=0.7мм
	м
	13
	

	16. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 600x500, b=0.7мм
	м
	5
	

	17. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x400, b=0.7мм
	м
	15
	

	18. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x500, b=0.7мм
	м
	150
	

	19. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x600, b=0.7мм
	м
	54
	

	20. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 1250x600, b=0.9мм
	м
	2
	

	21. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø250, b=0.6мм
	м
	36
	

	22. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø315, b=0.6мм
	м
	29
	

	23. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", ø400, b=0.6мм
	м
	10
	

	24. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	97
	

	25. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	500
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	26. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	27. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	28. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	29. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	30. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	31. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	32. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	33. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	34. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	35. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	36. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	37. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	6 этаж
	
	
	

	38. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	39. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	23
	

	40. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	22
	

	41. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	31
	

	42. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	39
	

	43. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	44. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 125+КСДО-0-125-125
	шт. 
	14
	

	45. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 160+КСДО-0-160-160
	шт. 
	28
	

	46. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	43
	

	47. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250+КСДО-0-250-250
	шт. 
	2
	

	48. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-125
	шт. 
	19
	

	49. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-П-125
	шт. 
	19
	

	50. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	46
	

	51. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	28
	

	52. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	м
	43
	

	53. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	м
	2
	

	54. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	77
	

	55. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	58
	

	56. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	133
	

	57. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	182
	

	58. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	95
	

	59. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 200x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	60. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	61. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	13
	

	62. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	30
	

	63. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	64. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	22
	

	65. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	31
	

	66. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	67. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	68. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	69. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	13
	

	70. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	71. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	39
	

	72. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	25
	

	73. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	74. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	75. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	76. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	1
	

	77. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	298
	

	78. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	500
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	79. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	80. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	81. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	82. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	83. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	84. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	85. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	86. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	87. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	88. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	89. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	90. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	7 этаж
	
	
	

	91. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф160 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	92. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	14
	

	93. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	25
	

	94. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	37
	

	95. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	33
	

	96. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф250
	шт.
	14
	

	97. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	98. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 160+КСДО-0-160-160
	шт. 
	37
	

	99. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	31
	

	100. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК 250+КСДО-0-250-250
	шт. 
	16
	

	101. 
	Монтаж диффузора круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	7
	

	102. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П-125
	шт. 
	18
	

	103. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	25
	

	104. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	30
	

	105. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	м
	30
	

	106. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	м
	15
	

	107. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	42
	

	108. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	63
	

	109. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	110
	

	110. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	115
	

	111. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	94
	

	112. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	40
	

	113. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	114. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	15
	

	115. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	116. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	117. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	118. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	119. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	120. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	121. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	122. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	42
	

	123. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	124. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	30
	

	125. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	52
	

	126. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	27
	

	127. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	128. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	м
	4
	

	129. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	м
	1
	

	130. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x600, класса герметичности B, с толщ. стенки  0,7
	м
	1
	

	131. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	300
	

	132. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	500
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	133. 
	Монтаж Минеральной вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	134. 
	Монтаж Противопожарного герметик 
	кг
	6
	

	135. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	136. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	137. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	138. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	139. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	140. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	141. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	142. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	143. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	144. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	8 этаж
	
	
	

	145. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
КЛОП-2(60)-НО-1400x600-MB (220)-К
	шт.
	2
	

	146. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	147. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	148. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	149. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	150. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1300x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1300x500-MB (220)-К
	шт.
	1
	

	151. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1200x600-MB (220)-К
	шт.
	1
	

	152. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 100Р
	шт.
	3
	

	153. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р
	шт.
	46
	

	154. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 200Р
	шт.
	26
	

	155. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 250Р
	шт.
	14
	

	156. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 315Р
	шт.
	8
	

	157. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха А1К-151-00
	шт.
	10
	

	158. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	шт. 
	29
	

	159. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-1-125-160 
	шт. 
	2
	

	160. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 
	шт. 
	28
	

	161. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 
	шт. 
	10
	

	162. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 
	шт. 
	7
	

	163. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 
	шт. 
	3
	

	164. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 
	шт. 
	4
	

	165. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П-125
	шт. 
	8
	

	166. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-100
	шт. 
	6
	

	167. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-125
	шт.
	8
	

	168. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	30
	

	169. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	м
	20
	

	170. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	м
	10
	

	171. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	24
	

	172. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	126
	

	173. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	21
	

	174. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	87
	

	175. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	108
	

	176. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	135
	

	177. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	27
	

	178. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	179. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	22
	

	180. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	34
	

	181. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	182. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	24
	

	183. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	184. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	50
	

	185. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	186. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	187. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	188. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	189. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	190. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	191. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	192. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	193. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	194. 
	Монтаж соединительных детали воздуховодов
	шт.
	270
	

	195. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	600
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	196. 
	Монтаж минеральной вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	197. 
	Монтаж противопожарного герметик 
	кг
	6
	

	198. 
	Монтаж огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	199. 
	Монтаж клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	200. 
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	201. 
	Монтаж плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	202. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	203. 
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	204. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	205. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	206. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	207. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	9 этаж
	
	
	

	208. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1400x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1400x600-MB (220)-К
	шт.
	2
	

	209. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1000x500-MB (220)-К
	шт.
	1
	

	210. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-600x500-MB (220)-К
	шт.
	1
	

	211. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-100-MB (220)-К
	шт.
	2
	

	212. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-100-MB (220)-К
	шт.
	1
	

	213. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1300x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1300x500-MB (220)-К
	шт.
	1
	

	214. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой. КЛОП-2(60)-НО-1300x500-MB (220)-К
	шт.
	1
	

	215. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 100Р
	шт.
	3
	

	216. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р
	шт.
	46
	

	217. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 200Р
	шт.
	26
	

	218. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 250Р
	шт.
	14
	

	219. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 315Р
	шт.
	8
	

	220. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха А1К-151-00
	шт.
	10
	

	221. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	шт. 
	29
	

	222. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-1-125-160 
	шт. 
	2
	

	223. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200 
	шт. 
	28
	

	224. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250 
	шт. 
	10
	

	225. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315 
	шт. 
	7
	

	226. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315 
	шт. 
	3
	

	227. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400 
	шт. 
	4
	

	228. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П-125
	шт. 
	8
	

	229. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-100
	шт. 
	6
	

	230. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-125
	шт. 
	8
	

	231. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	30
	

	232. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø200
	м
	20
	

	233. 
	Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø250
	м
	10
	

	234. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	24
	

	235. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	126
	

	236. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	21
	

	237. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	87
	

	238. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	108
	

	239. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	135
	

	240. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	27
	

	241. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	242. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	22
	

	243. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	34
	

	244. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	245. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	24
	

	246. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	247. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	50
	

	248. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	249. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	250. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	251. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	252. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	253. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	254. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	255. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	256. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	257. 
	Монтаж соединительных детали воздуховодов
	шт.
	270
	

	258. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	600
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	259. 
	Монтаж минеральной вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	260. 
	Монтаж противопожарного герметик 
	кг
	6
	

	261. 
	Монтаж огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	262. 
	Монтаж клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	263. 
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	264. 
	Монтаж плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	265. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	266. 
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	267. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	268. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	269. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	270. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	10 этаж
	
	
	

	271. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	272. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	273. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	15
	

	274. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	13
	

	275. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	8
	

	276. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	47
	

	277. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	278. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	279. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	шт. 
	4
	

	280. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	шт. 
	5
	

	281. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-1-125-160
	шт. 
	2
	

	282. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	55
	

	283. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	шт. 
	7
	

	284. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 100
	шт. 
	1
	

	285. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 125
	шт. 
	14
	

	286. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 200
	шт. 
	2
	

	287. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 125
	шт. 
	11
	

	288. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 160
	шт. 
	1
	

	289. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 200
	шт. 
	2
	

	290. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	45
	

	291. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	48
	

	292. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	36
	

	293. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	132
	

	294. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	69
	

	295. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	18
	

	296. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	30
	

	297. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	298. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	299. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	300. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	301. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	18
	

	302. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 450x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	26
	

	303. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	52
	

	304. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 550x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	305. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	18
	

	306. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	36
	

	307. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	308. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	30
	

	309. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	310. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	311. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 750x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	312. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1300x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,9
	м
	2
	

	313. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	250
	

	314. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	350
	

	315. 
	Монтаж Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	м2
	350
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	316. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	317. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	318. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	319. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	320. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	321. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	322. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	323. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	324. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	325. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	326. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	327. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	328. 
	Монтаж системы противодымной вентиляции
	
	
	

	329. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x800, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	м
	40
	

	330. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,8 мм
	м
	35
	

	331. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	25
	

	332. 
	Монтаж Противопожарная изоляция из каменной ваты, покрытая сеткой, толщиной 40 мм
	м2
	250
	

	333. 
	Монтаж Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм
	м2
	250
	

	334. 
	Монтаж Решетка прямоугольная для систем противодымной вентиляции РВ600х600
	шт.
	3
	

	
	12 этаж
	
	
	

	335. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	336. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	337. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	12
	

	338. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	8
	

	339. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	2
	

	340. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	2
	

	341. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	38
	

	342. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	343. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	шт. 
	2
	

	344. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200КСДО
	шт. 
	2
	

	345. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	2
	

	346. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	40
	

	347. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	7
	

	348. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	9
	

	349. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	шт. 
	8
	

	350. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	14
	

	351. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	10
	

	352. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	5
	

	353. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	12
	

	354. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	4
	

	355. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	44
	

	356. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	107
	

	357. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	26
	

	358. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	13
	

	359. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	2
	

	360. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	71
	

	361. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	15
	

	362. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	363. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	22
	

	364. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	365. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	56
	

	366. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	367. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	39
	

	368. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	39
	

	369. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	370. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	371. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	372. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	61
	

	373. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	374. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	305
	

	375. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	598
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	376. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	377. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	378. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	379. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	380. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	381. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	382. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	383. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	384. 
	Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	385. 
	Монтаж - Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	386. 
	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	387. 
	Монтаж - Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	13 этаж
	
	
	

	388. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	389. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	390. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	20
	

	391. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	20
	

	392. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	393. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	45
	

	394. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	395. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	шт. 
	2
	

	396. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	2
	

	397. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	44
	

	398. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	10
	

	399. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	9
	

	400. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	шт. 
	8
	

	401. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	18
	

	402. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	12
	

	403. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	12
	

	404. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	17
	

	405. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	6
	

	406. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	78
	

	407. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	118
	

	408. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	55
	

	409. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	9
	

	410. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	94
	

	411. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	30
	

	412. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	11
	

	413. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	414. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	32
	

	415. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	43
	

	416. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	43
	

	417. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	51
	

	418. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	419. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	69
	

	420. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	421. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	422. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	247
	

	423. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	425
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	424. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	425. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	426. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	427. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	обмотка клапанов

	428. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	обмотка клапанов

	429. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	430. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	431. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	432. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	433. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	434. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	435. 
	Монтаж - Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	14 этаж
	
	
	

	436. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	437. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 800x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	438. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	13
	

	439. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	23
	

	440. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	15
	

	441. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	12
	

	442. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	33
	

	443. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	444. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	8
	

	445. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	12
	

	446. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	34
	

	447. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	3
	

	448. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	12
	

	449. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	шт. 
	5
	

	450. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	17
	

	451. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	14
	

	452. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-160
	шт. 
	1
	

	453. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	7
	

	454. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	12
	

	455. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	9
	

	456. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	43
	

	457. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	102
	

	458. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	72
	

	459. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	20
	

	460. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	26
	

	461. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	92
	

	462. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	75
	

	463. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	5
	

	464. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	465. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	2
	

	466. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	65
	

	467. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	34
	

	468. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	37
	

	469. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	15
	

	470. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	2
	

	471. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	54
	

	472. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	21
	

	473. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	7
	

	474. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	237
	

	475. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	425
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	476. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	477. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	478. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	479. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	480. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	481. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	482. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	483. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	484. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	485. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	486. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	487. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	15 этаж
	
	
	

	488. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, ф125, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	489. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	18
	

	490. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	21
	

	491. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	21
	

	492. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	30
	

	493. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф250
	шт.
	18
	

	494. 
	Монтаж лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	495. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	28
	

	496. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	шт. 
	32
	

	497. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	18
	

	498. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	16
	

	499. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	1
	

	500. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	18
	

	501. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	7
	

	502. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	1
	

	503. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	30
	

	504. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	53
	

	505. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	98
	

	506. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	99
	

	507. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	135
	

	508. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	147
	

	509. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	74
	

	510. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	77
	

	511. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	12
	

	512. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	40
	

	513. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	15
	

	514. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	20
	

	515. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	2
	

	516. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	36
	

	517. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	21
	

	518. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	9
	

	519. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	15
	

	520. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	9
	

	521. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 900х500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	26
	

	522. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	3
	

	523. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	357
	

	524. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	400
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	525. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	526. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	527. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	528. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	529. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	530. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	531. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	532. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	533. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	534. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	535. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	536. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	16 этаж
	
	
	

	537. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	538. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	4
	

	539. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	46
	

	540. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	30
	

	541. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	12
	

	542. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	10
	

	543. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	25
	

	544. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха
	шт.
	10
	

	545. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	18
	

	546. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	шт. 
	9
	

	547. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	7
	

	548. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	19
	

	549. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	20
	

	550. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-160
	шт. 
	6
	

	551. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	3
	

	552. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	28
	

	553. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-160
	шт. 
	5
	

	554. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	3
	

	555. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	17
	

	556. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	6
	

	557. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	41
	

	558. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	102
	

	559. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	75
	

	560. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	70
	

	561. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	72
	

	562. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	76
	

	563. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	68
	

	564. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	33
	

	565. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	55
	

	566. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	25
	

	567. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	568. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	569. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	570. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	15
	

	571. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x550, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	572. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 850x700, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	19
	

	573. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	574. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	233
	

	575. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	425
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	576. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	577. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	578. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	обмотка клапанов

	579. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	обмотка клапанов

	580. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	581. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	582. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	583. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	584. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	585. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	586. 
	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	587. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	17 этаж
	
	
	

	588. 
	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200x600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	589. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	8
	

	590. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	32
	

	591. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	6
	

	592. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	6
	

	593. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	594. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	24
	

	595. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	596. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	8
	

	597. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	6
	

	598. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	24
	

	599. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	19
	

	600. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	8
	

	601. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	18
	

	602. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	6
	

	603. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	10
	

	604. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	8
	

	605. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	17
	

	606. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	78
	

	607. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	56
	

	608. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	40
	

	609. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	24
	

	610. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	85
	

	611. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	37
	

	612. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	613. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	45
	

	614. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	615. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	35
	

	616. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	26
	

	617. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	618. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	619. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	20
	

	620. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	186
	

	621. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	380
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	622. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	623. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	624. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	обмотка клапанов

	625. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	обмотка клапанов

	626. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	627. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	628. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	629. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	630. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	631. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	632. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	633. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	18 этаж
	
	
	

	634. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки
	шт.
	1
	

	635. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 200 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	шт.
	1
	

	636. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, 1000х500 с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.
	шт.
	2
	

	637. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	638. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	15
	

	639. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	13
	

	640. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	24
	

	641. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	13
	

	642. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый 
	шт.
	11
	

	643. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	644. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	шт.
	12
	

	645. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	шт.
	18
	

	646. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	шт.
	10
	

	647. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	шт.
	12
	

	648. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125
	шт. 
	14
	

	649. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø100
	шт. 
	8
	

	650. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125
	шт.
	7
	

	651. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø100
	м
	4
	

	652. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø125
	м
	8
	

	653. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø160
	м
	3
	

	654. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø200
	м
	4
	

	655. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	13
	

	656. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	56
	

	657. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	30
	

	658. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	100
	

	659. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	54
	

	660. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	62
	

	661. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	84
	

	662. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø600, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	1
	

	663. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	26
	

	664. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	30
	

	665. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	31
	

	666. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	49
	

	667. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	6
	

	668. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	13
	

	669. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	29
	

	670. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	178
	

	671. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	235
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	672. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	5
	

	673. 
	Монтаж плиты минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,5
	

	674. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	1,8
	

	675. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,5
	

	676. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	1,8
	

	677. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,008
	

	678. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0,03
	

	679. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,03
	

	680. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0,11
	

	681. 
	Монтаж плита минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,03
	

	682. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0,11
	

	683. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	250
	

	684. 
	19 этаж
	
	
	

	685. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	686. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	687. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1000x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	688. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	17
	

	689. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	20
	

	690. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	30
	

	691. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	9
	

	692. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	16
	

	693. 
	Монтаж воздушный клапан общего назначения круглый
	шт.
	14
	

	694. 
	Монтаж лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	695. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО
	шт. 
	15
	

	696. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	шт. 
	2
	

	697. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	6
	

	698. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	4
	

	699. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	11
	

	700. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	9
	

	701. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	5
	

	702. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	9
	

	703. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160
	м
	14
	

	704. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	32
	

	705. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	42
	

	706. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	89
	

	707. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	61
	

	708. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	45
	

	709. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	125
	

	710. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	45
	

	711. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	98
	

	712. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	713. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	714. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	9
	

	715. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	716. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	5
	

	717. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	210
	

	718. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	290
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	719. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	720. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	721. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	722. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	723. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	724. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	725. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	726. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	727. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	728. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	729. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	730. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	20 этаж
	
	
	

	731. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф100
	шт.
	31
	

	732. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф125
	шт.
	14
	

	733. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф160
	шт.
	6
	

	734. 
	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый ф200
	шт.
	42
	

	735. 
	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	736. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО
	шт. 
	4
	

	737. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО
	шт. 
	6
	

	738. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО
	шт. 
	38
	

	739. 
	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО
	шт. 
	4
	

	740. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100
	шт. 
	19
	

	741. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-100
	шт. 
	4
	

	742. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125
	шт. 
	2
	

	743. 
	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125
	шт. 
	18
	

	744. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	20
	

	745. 
	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	20
	

	746. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	85
	

	747. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	40
	

	748. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	70
	

	749. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	90
	

	750. 
	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	73
	

	751. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	752. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	7
	

	753. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	27
	

	754. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	6
	

	755. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	16
	

	756. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	4
	

	757. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	18
	

	758. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	17
	

	759. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	32
	

	760. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	761. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	12
	

	762. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x350, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	8
	

	763. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 700x400, b=0.7мм
	м
	27
	

	764. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 800x400, b=0.7мм
	м
	18
	

	765. 
	Монтаж Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали класса герметичности "B", 900x400, b=0.7мм
	м
	8
	

	766. 
	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	5
	

	767. 
	Монтаж Соединительные детали воздуховодов
	шт.
	259
	

	768. 
	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	280
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	769. 
	Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³
	м3
	0,28
	

	770. 
	Монтаж Противопожарный герметик 
	кг
	6
	

	771. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал
	м2
	0,83
	

	772. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг
	1,1
	

	773. 
	Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	6
	

	774. 
	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м3
	0,04
	

	775. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг
	0,9
	

	776. 
	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	20
	

	777. 
	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал 5мм
	м2 
	3
	

	778. 
	Монтаж Клеевой состав 
	кг 
	3
	

	779. 
	Монтаж Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3
	м3
	0,12
	

	780. 
	Монтаж Герметик противопожарный
	кг 
	1,4
	

	
	21 этаж
	
	
	

	781. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 100Р
	шт.
	5
	

	782. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р 
	шт.
	4
	

	783. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р
	шт.
	15
	

	784. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	785. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125
	шт. 
	4
	

	786. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	15
	

	787. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø100
	шт. 
	4
	

	788. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125
	шт. 
	4
	

	789. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный гофрированный ø100
	м
	20
	

	790. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированный гофрированный ø125
	м
	20
	

	791. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	19
	

	792. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	6
	

	793. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	41
	

	794. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	48
	

	795. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 250x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	12
	

	796. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	19
	

	797. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	17
	

	798. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	7
	

	799. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	3
	

	800. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	60
	

	801. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	135
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	802. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	2
	

	803. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,24
	

	804. 
	Монтаж герметика противопожарного
	кг
	0.864
	

	805. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	81
	

	
	22 этаж
	
	
	

	806. 
	Монтаж ультразвукового увлажнителя UU-09
	шт.
	1
	

	807. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	2
	

	808. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600x300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	809. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В,  с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	810. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	26
	

	811. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	14
	

	812. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	3
	

	813. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	814. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	шт. 
	8
	

	815. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200
	шт. 
	2
	

	816. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250
	шт. 
	2
	

	817. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125
	шт. 
	14
	

	818. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø160
	шт.
	1
	

	819. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125
	шт. 
	14
	

	820. 
	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø160
	шт.
	1
	

	821. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированный ø125
	м
	17
	

	822. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированный ø160
	м
	2
	

	823. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	51
	

	824. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	26
	

	825. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,5
	м
	35
	

	826. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,6
	м
	12
	

	827. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	37
	

	828. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	33
	

	829. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	2
	

	830. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x500, класса герметичности B, с толщиной стенки 0,7
	м
	2
	

	831. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	83
	

	832. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	265
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	833. 
	Монтаж узел прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	2
	

	834. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,45
	

	835. 
	Монтаж герметика противопожарный
	кг
	1,62
	

	836. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	81
	

	
	23 этаж
	
	
	

	837. 
	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 400x250 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	838. 
	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500x300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.
	шт.
	1
	

	839. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	3
	

	840. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	7
	

	841. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	6
	

	842. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	2
	

	843. 
	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый
	шт.
	4
	

	844. 
	Монтаж лючка для замера параметров воздуха 
	шт.
	10
	

	845. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160
	шт. 
	6
	

	846. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250
	шт. 
	2
	

	847. 
	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315
	шт. 
	4
	

	848. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø100
	шт. 
	2
	

	849. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125
	шт. 
	2
	

	850. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В ø100
	шт. 
	2
	

	851. 
	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В ø125
	шт. 
	7
	

	852. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø100
	м
	4
	

	853. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø125
	м
	4
	

	854. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø160
	м
	4
	

	855. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø250
	м
	1
	

	856. 
	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø315
	м
	4
	

	857. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	5
	

	858. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	33
	

	859. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	24
	

	860. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,5
	м
	37
	

	861. 
	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,6
	м
	6
	

	862. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	10
	

	863. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	14
	

	864. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	1
	

	865. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	1
	

	866. 
	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности B, с толщиной стенки  0,7
	м
	3
	

	867. 
	Монтаж соединительных деталей воздуховодов
	шт.
	51
	

	868. 
	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST
	м2
	255
	

	
	Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым приделом огнестойкости
	
	
	

	869. 
	Монтаж узла прохода воздуховода через стену c материалами в составе:
	компл.
	2
	

	870. 
	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3
	м2
	0,2
	

	871. 
	Монтаж герметика противопожарного (3,6кг/м2)
	кг
	0,72
	

	872. 
	Монтаж металла для крепления воздуховодов
	кг
	110
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