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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Серверная:

	Спецификация оборудования и материалов

	1. 
	Монтаж шкафа настенного Racknet D9000 42U 800 × 1000, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная двустворчатая, черный
	шт
	8
	

	2. 
	Монтаж вертикального организатора с крышкой, 42U, с пластиковыми пальцами, серия D9000 (2 шт.), для шкафов шириной 800 мм
	шт
	8
	

	3. 
	Монтаж вертикального организатора Zero-U, с 8 металлическими кольцами, черный, (2 шт.)
	шт
	16
	

	4. 
	Монтаж блока распределения питания управляемый вертикальный 0U с функцией коммутации каждой розетки, 32/230, 21 C13 + 3 C19, IEC 309 32 A 2P+E, шнур 3 метра
	шт
	16
	

	5. 
	Монтаж горизонтального организатора 19", 1U, слотовый с крышкой, черный
	шт
	16
	

	6. 
	Монтаж датчика температуры и влажности
	шт
	16
	

	7. 
	Монтаж щеточного ввода 100 × 140 мм, черный
	шт
	16
	

	8. 
	Монтаж щеточного ввода, черный
	шт
	8
	

	9. 
	Прокладка лотка проволочного, гальванически оцинкованная сталь, 50х400х3000
	м
	48
	

	10. 
	Прокладка волоконно-оптического кабеля Т01 распределительного, внутренний, 8x50/125 OM4 нг(А)-HF, плотный буфер 900 мкм, пурпурный
	м
	280
	

	11. 
	Монтаж панели 19'' Q-SLOT, 1U, выдвижная, 4 слота, корпус, стол
	шт
	12
	

	12. 
	Монтаж комплекта для установки сплайс-кассет 33B-03-24GY Тип 1 (24/48 соединений) в панели Q-SLOT серии 47M-20
	шт
	24
	

	13. 
	Монтаж сплайс-кассеты на 24/48 соединений, два яруса пластик.
	шт
	24
	

	14. 
	Монтаж гильзы защитной КДЗС мини, 40 мм
	шт
	376
	

	15. 
	Монтаж планки Q-SLOT с 12 адаптерами дуплекс LC OM4
	шт
	44
	

	16. 
	Монтаж оптического монтажного шнура 50/125, OM4, LC, 3 метра, оконцован с двух сторон
	шт
	40
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