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Расчет системы хранения данных

Глубина видеоархива сервера обработки и хранения видеоданных рассчитывается, исходя из следующих параметров:

- количество видеокамер – 198 шт.;

- запись основного потока – 2592x1520;

- частота кадров – 12 кадров/сек.;
- длительность записи камер видеонаблюдения – 24 часа в сутки;

При разрешении 2592x1520 пикселей и частоте смены кадров 12 кадров/сек., формат сжатия H.264, видеокамера формирует поток 4 Мбит в секунду. 


Расчёт видеоархива ведется по формуле:
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Где V – объём памяти необходимый для ведения видеоархива в Терабайтах;

X – объём памяти в Мегабайтах, который записывается с одной телекамеры в секунду (4 Мбит/с = 0.5 Мбайт/с); 
N – количество камер – 198 шт.;

Y – длительность записи видеоархива в секундах (60x60x24x30=2592000с);

K – коэффициент для пересчёта объёма памяти в Терабайты (1024x1024=1048576).
Объём памяти необходимый для ведения видеоархива:
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2448 TB,




Резерв по ёмкости не менее 15% V = 281,52 ТБ.
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