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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Система пожарной сигнализации. 14-й этаж

	
	Раздел 1. Монтажные работы
	
	
	

	1. 
	Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02
	шт.
	121
	

	2. 
	Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)
	шт.
	47
	

	3. 
	Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о
	шт.
	47
	

	4. 
	Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором

короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3
	шт.
	11
	

	5. 
	Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»
	шт.
	11
	

	6. 
	Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»
	шт.
	9
	

	
	Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)
	
	
	

	7. 
	Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) ∅ 20 мм. с креплением.
	м.п.
	1460
	С учетом нормы расхода 2%

	8. 
	Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе ∅ 20 мм
	м.п.
	1460
	С учетом нормы расхода 2%

	9. 
	Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)
	м.п.
	10
	С учетом нормы расхода 2%

	
	Раздел 2. Строительные работы
	
	
	

	10. 
	Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)
	шт.
	50
	С учетом нормы расхода 2%

	11. 
	Прокладка трубы стальной (гильзы)
	шт.
	10
	

	12. 
	Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)
	шт.
	5
	

	13. 
	Проведение ПНР
	к-т.
	1
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