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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Система противопожарной автоматики

	1. 
	Монтаж прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного
	шт.
	18
	

	2. 
	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП
	шт.
	18
	

	3. 
	Установка источника бесперебойного питания
	шт.
	2
	

	4. 
	Источник вторичного электропитания резервный ИВЭПР RS-R3
	шт.
	2
	

	5. 
	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного
	шт.
	4
	

	6. 
	Аккумуляторная батарея
	шт.
	4
	

	7. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	10
	С учетом нормы расхода 2%

	8. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСнг(А)-FRHF 1x2х1,0
	м
	10
	С учетом нормы расхода 2%

	9. 
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	м
	10
	С учетом нормы расхода 2%

	10. 
	Кабели симметричные, для промышленного интерфейса СегментЛан U/UTP cat5e PVCLSнг(А)-FRHF 4x2x0,52
	м
	10
	С учетом нормы расхода 2%

	11. 
	Монтаж кабель-канала
	м
	6
	

	12. 
	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х25 мм PR.0540251
	м
	6
	С учетом нормы расхода 2%

	13. 
	Устройство управления: прибор электрический в одноблочном исполнении
	шт.
	390
	

	14. 
	Модуль управления клапаном
	шт.
	60
	

	15. 
	Релейный модуль
	шт.
	330
	

	16. 
	Монтаж изолятора шлейфа
	шт.
	180
	

	17. 
	Изолятор шлейфа
	шт.
	180
	

	18. 
	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный
	шт.
	145
	

	19. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм²
м
250
С учетом нормы расхода 2%
	м
	6000
	С учетом нормы расхода 2%

	20. 
	Кабель симметричный, для систем сигнализации и оповещения КПСнг(А)-FRHF 1x2х1,0
	м
	6000
	С учетом нормы расхода 2%

	21. 
	Прокладка гоф. трубы открыто
	м
	6000
	

	22. 
	Труба гибкая гофрированная из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом
	м
	6000
	С учетом нормы расхода 2%

	23. 
	Комплекты крепления для ОКЛ (скоба металлическая однолапковая, дюбель 5×30, саморез 4,2×32)
	шт.
	15000
	

	24. 
	Герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305
	шт.
	20
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