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Пози-ция
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Примечание

	Система оповещения и управления эвакуацией. 1-й этаж

	
	Раздел 1. Монтажные работы
	
	
	

	1. 
	Монтаж и установка шкафа СОУЭ в составе:
	компл.
	1
	

	
	Контроллер системы оповещения - LPA-EVA-MA
	шт.
	1
	

	
	Коммутатор на 8 зон - LPA-EVA-MS
	шт.
	2
	

	
	4-канальный усилитель мощности, 4х120 Вт – 

LPA-EVA-4120
	шт.
	3
	

	
	8-портовый коммутатор Ethernet – 

LPA-EVA-CC
	шт.
	1
	

	
	Блок основного и резервного питания системы – 

LPA-EVA-BC
	шт.
	2
	

	
	Аккумуляторные батареи 150 А/Ч - DTM 12150 L
	шт.
	2
	

	
	Шкаф сетевой 19" LINEA N 600х800 мм стеклянная передняя дверь, задняя металлическая, черный – 

LN05-38U68-GM
	шт.
	1
	

	
	Панель-заглушка 1U - LPA-BP1
	шт.
	1
	

	
	Панель-заглушка 2U - LPA-BP2
	шт.
	9
	

	
	Блок розеток - PH22-9D1-P
	шт.
	2
	

	
	Вентиляторная панель с выключателем и термостатом - FM05-22M
	шт.
	2
	

	
	Усиленная стационарная полка глубиной 800 мм – 

FS05-600MP
	шт.
	2
	

	
	Ролики с тормозом - ITK-HP-25
	шт.
	2
	

	
	Регулируемая опора - LF-80
	шт.
	8
	

	
	Набор закладных винтов-шайб-гаек - ITK-HP-28
	шт.
	1
	

	
	Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)
	
	
	

	2. 
	Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) ∅ 20 мм. с креплением.
	м.п.
	10
	

	3. 
	Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 в гофрированной трубе ∅ 20 мм
	м.п.
	10
	

	
	Раздел 2. Строительные работы
	
	
	

	4. 
	Проведение ПНР
	к-т.
	1
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