«Ведомость объемов работ»:
 «Усиление подкрановых путей цеха М10» шифр 2-2024-АС.1
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, специфи-кации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Конструктивные решения
	
	
	
	

	1
	
	I.Ремонт дефектов колонн К1,К2,К3,К4,К6,К7.
	
	
	2-2024-АС.1 (листы 4,5,6)
	

	
	
	1. Отбивка ослабленного бетона ср. толщина 22 мм
	м2/м3
	52,54/1,16
	2-2024-АС.1 (листы 4,5,6)
	1,42+1,03+0,23+0,42+0,42+0,16+0,13+0,084+0,4+0,07+1,05+0,255+0,07+0,17+0,22+0,125+0,16+0,11+0,11+0,19+0,083+0,065+0,1+0,096+0,8+0,095+0,04+0,17+0,086+0,13+0,064+0,14+0,15+0,1+0,52+0,66+34,8+2,32+1,7+0,8+0,14+0,85+0,24+0,04+0,16+1,03+0,11

	
	
	2. Обеспыливание поверхности
	м2
	52.54
	2-2024-АС.1 (листы 4,5,6)
	1,42+1,03+0,23+0,42+0,42+0,16+0,13+0,084+0,4+0,07+1,05+0,255+0,07+0,17+0,22+0,125+0,16+0,11+0,11+0,19+0,083+0,065+0,1+0,096+0,8+0,095+0,04+0,17+0,086+0,13+0,064+0,14+0,15+0,1+0,52+0,66+34,8+2,32+1,7+0,8+0,14+0,85+0,24+0,04+0,16+1,03+0,11

	
	
	3. Очистка арматуры от коррозии
	м2
	1.68
	2-2024-АС.1 (листы 4,5,6)
	0,016+0,022+0,008+0,015+0,008+0,078+0,272+0,04+0,016+0,008+0,02+0,02+0,064+0,008+0,06+0,006+0,08+0,04+0,22+0,03+0,016+0,016+0,04+0,11+0,07+0,04+0,1+0,03+0,06+0,14+0,03

	
	
	4. Обработка арматуры антикоррозионным составом TELAKKA ARMATURE
	м2/кг
	1.68/0.25
	2-2024-АС.1 (листы 4,5,6)
	1,68*0,15=0,25 кг Расход 0,15кг/м2

	
	
	5. Нанесение грунтовки глубокого проникновения
	м2/кг
	52,54/6,3
	2-2024-АС.1 (листы 4,5,6)
	52,54*0,12=6,3 кг  Расход 0,12 кг/м2

	
	
	6. Оштукатуривание  цементно-песчаным раствором  М100
	м2/м3
	52.54/1.57
	2-2024-АС.1 (листы 4,5,6)
	1,42+1,03+0,23+0,42+0,42+0,16+0,13+0,084+0,4+0,07+1,05+0,255+0,07+0,17+0,22+0,125+0,16+0,11+0,11+0,19+0,083+0,065+0,1+0,096+0,8+0,095+0,04+0,17+0,086+0,13+0,064+0,14+0,15+0,1+0,52+0,66+34,8+2,32+1,7+0,8+0,14+0,85+0,24+0,04+0,16+1,03+0,11

	
	
	7. Вывоз и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км
	м3
	1,16
	
	

	2
	
	II.  Ремонт дефектов подкрановых балок БК1,БК2,БК3,БК4,БК5,БК6,БК9,БК10.
	
	
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	

	
	
	1. Отбивка ослабленного бетона ср. толщина 25 мм
	м2/м3
	14.99/0,375
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	0,78+2,32+0,25+0,25+0,65+0,11+0,004+0,37+0,004+0,19+0,44+0,66+0,008+1,22+0,36+1,84+0,46+0,2+0,56+1,16+0,17+0,5+0,14+0,63+0,96+0,11+0,15+0,11+0,32

	
	
	2. Демонтаж ц.п. раствора
	м3
	75,87
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	0,57*56*6*0,115+0,57*56*6*0,15+0,6*6*6*0,15+0,58*50*6*0,15+0,6*36*6*0,18-27,57

	
	
	3. Демонтаж тупиковых упоров (остаются в цехе для последующего монтажа)
	шт./т.
	24/2,92
	2-2024-АС.1 (лист 10)
	0,122*24

	
	
	4. Демонтаж прижимов рельса
	шт./т
	5728/15,83
	2-2024-АС.1 (листы 10,11)
	0,08*0,04*0,11*7850*5728

	
	
	5. Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №1, в осях В,Ж.
	т
	15,63131
	2-2024-АС.1 (листы 10,11)
	((0.14*0,12*0,01+0,14*0,22*0,019+0,135*0,215*0,016+0,135*0,295*0,025)*7850+5,72*0,25)*28*2*8+28*2*6*21,45

	
	
	6. Демонтаж подкладок под рельс, креплений УС1,2 в пролете №2 в осяхЖ,М.
	т
	26,71
	2-2024-АС.1 (листы 10,11)
	((0,3*0,1*0,06+0,31*0,155*0,01+0,55*0,256*0,017)*7850+18,4*0,3+5,72*0,23)*28*2*8+28*2*6*21,45

	
	
	7. Демонтаж рельс, рельс КР 70,КР 80
	м.п./т.
	2148/106,63
	2-2024-АС.1 (листы 10,11)
	(336*5+216)*47,7+252*64,24

	
	
	8. Демонтаж деревянного бруса (размеры, мм: 0,115*0,2*0,57;0,2*0,15*0,57;0,15*0,2*0,58;0,18*0,2*0,6)
	м3/шт
	27.56/1632
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	0,2*0,57*0,115*2*224+0,2*0,57*0,15*224*2+0,2*0,58*0,15*224*2+0,18*0,6*0,2*144*2

	
	
	9. Демонтаж токоведущих троллей (остаются в цехе для последующего монтажа) 
	м.п./т 
	2844/10,722
	2-2024-АС.1 (лист 10)
	(108+168*5)*3*3,77

	
	
	10. Обеспыливание поверхности
	м2
	723,17
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	0,78+2,32+0,25+0,25+0,65+0,11+0,004+0,37+0,004+0,19+0,44+0,66+0,008+1,22+0,36+1,84+0,46+0,2+0,56+1,16+0,17+0,5+0,14+0,63+0,96+0,11+0,15+0,11+0,32+(+0,57*56*6*2+0,6*6*6+0,58*50*6+0,6*36*6)

	
	
	11. Очистка арматуры от коррозии
	м2
	2,39
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	0,7+0,04+0,04+0,05+0,6+0,13+0,11+0,14+0,18+0,11+0,04+0,1+0,034+0,046+0,06+0,048

	
	
	12. Обработка арматуры антикоррозионным составом/ состав антикоррозионный TELAKKA ARMATURE
	м2/кг
	2,39/0,36
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	2,39*0,15=0,36 Расход 0,15кг/м2

	
	
	13. Нанесение грунтовки глубокого проникновения
	м2/кг
	723,17/86,78
	
	723,17*0,12=86,78кг Расход 0,12 кг/м2

	
	
	14. Нанесение ремонтного состава/ Раствор цементно-песчаный  М100
	м2/м3
	722,51/7,61
	2-2024-АС.1 (листы 7,8,9)
	0,78+2,32+0,25+0,25+0,65+0,11+0,004+0,37+0,004+0,19+0,44+0,66+0,008+1,22+0,36+1,84+0,46+0,2+0,56+1,16+0,17+0,5+0,14+0,63+0,96+0,11+0,15+0,11+0,32+95,76+95,76+95,76+97,44+97,44+64,8+64,8

	
	
	15. Вывоз и утилизация строительного мусора на расстояние 30 км
	м3
	103,81
	
	0,375+75,87+27,56

	
	
	16. Вывоз демонтированных металлоконструкций на склад заказчика
	т
	164,8
	
	15,83+15,63+26,71+106,63
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