Не согласовано. Замечания:
Ремонт пути №3:
1. Исключить из ВОР строку «*в связи с изложенным, при оценке работ требуется применение повышающего договорного коэффициента – 1,125841.». В сметном расчете учтены все повышающие коэффициенты на стесненные условия производства работ, указанные в ВОР: Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3; Прил.28.1 п.1.2, ОП п.1.28.8; Прил.1.12 п.3.188 и т.д. Поэтому необходимо исключить повышающий коэффициент К=1,125841 в итогах сметного расчета.
Отработано.
До пересчета 29 206 115,32 (с НДС) / После пересчета 25 941 598,61 (с НДС).
 
Ремонт СП12-Электрифицированный путь у ЛСЦ: У нас и так эти коэффициенты были добавлены.
1.       П.1,4,23,31,32,44,51,52,64 Согласовать у технических служб завода фактические условия производства работ, указанные ниже, и после согласования добавить стесненные условия в ВОР аналогично ВОР на ремонт пути №3:
·    Прил.28.1 п.1.1,  ОП п.1.28.7 Выполнение работ в условиях движения поездов: для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч. Число поездов, проходящих по путям в сутки: 14-18
·    Прил.28.1 п.1.2,  ОП п.1.28.8 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности
2.       Исключить из ВОР строку «*в связи с изложенным, при оценке работ требуется применение повышающего договорного коэффициента – 1,2.». В сметном расчете учтены все повышающие коэффициенты на стесненные условия производства работ, указанные в ВОР: Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3. Поэтому необходимо исключить повышающий коэффициент К=1,2 в итогах сметного расчета.
До пересчета 26 594 966,93 (с НДС) / После пересчета 22 162 472,44 (с НДС).

