1. Что фактически учтено в ТЕР09‑03‑002‑05
· Расценка относится к монтажу колонн из стальных конструкций.
· В составе ресурсов приведены электроды, агрегат для газовой сварки и преобразователь — то есть операции по выполнению сварных монтажных соединений (формирование шва) полностью входят в прямые затраты нормы.
· Никаких ресурсов или трудозатрат, связанных с неразрушающим контролем (оборудование‐дефектоскоп, расходные материалы для УЗ‑контроля, труд дефектоскопистов), в таблице нет, следовательно контроль качества сварки в норме не учтён. (fgisrf.ru)
2. Требование нормативов к контролю сварки
Свод правил СП 70.13330‑2012 (актуализированный СНиП 3.03.01‑87) обязывает выполнять технический контроль сварных монтажных соединений зданий и сооружений, в том числе методами ультразвуковой дефектоскопии для стыков, попадающих под категории К1–К3 по ответственности. (CNTD Documentation)
3. Как правильно учесть ультразвуковой контроль в сметной документации
	Шаг
	Что сделать
	Норматив/документ

	1. Определите объём контроля
	Определите суммарную длину швов, подлежащих УЗК, по проекту (м). Для стыковых швов берут фактическую длину шва, для угловых — либо длину катета, либо периметр соединения по пояснительной записке проекта.
	СП 70.13330, РД‑34, ГОСТ 14782

	2. Подберите расценку
	Используйте таблицу ТЕР (или ФЕР/ГЭСН) 09‑05‑004 «Ультразвуковой контроль качества сварных соединений». Линия выбирается по: • положению шва (нижнее‑вертикальное или потолочное); • толщине основного металла (до 10, 20, 30 или 40 мм).
	Пример: ТЕР09‑05‑004‑02 — нижнее/вертикальное, t до 20 мм. (fgisrf.ru, fgisrf.ru)

	3. Внесите в локальную смету
	Добавьте строку(и) ТЕР09‑05‑004‑хх с объёмом в метрах шва. Норма уже содержит: • труд дефектоскопистов; • работу ультразвукового дефектоскопа; • контактную жидкость и прочие мелкие материалы. Таким образом дополнительных ресурсов не требуется.
	

	4. Начислите накладные расходы и сметную прибыль
	На прямые затраты по расценке начисляются НР и СП по тем же нормативам, что и на остальные строительно‑монтажные работы (в ресурсном методе – по Методике 812/пр либо по МДС 81‑33). (minstroyrf.gov.ru, rulaws.ru)
	

	5. Ситуация со сторонней лабораторией
	Если контроль выполняет аккредитованная лаборатория по отдельному договору и нет возможности применить расценку (например, контроль проводится пакетно не по метрам, а «за объект»), допустимо: • учесть фактическую стоимость договора строкой «Услуги сторонней организации по УЗК сварных соединений» в графе ресурсов с кодом 1‑01‑058‑…; • либо отнести затраты в главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчёта (письмо Минрегиона № 8342‑ИМ/08). (smetnoedelo.ru)
	


4. Почему УЗ‑контроль не включается в накладные расходы
· В Перечне статей накладных расходов (МДС 81‑33‑2004) действительно есть пункт «Содержание производственных лабораторий». Он покрывает общие расходы на существование подразделения (фонд оплаты труда руководства лаборатории, амортизация помещений и т.п.).
· Сами работы по контролю — прямое технологическое действие, аналогичное сварке, бетонированию или окраске. Методические документы (МДС 81‑33, Методика 812/пр) не допускают относить на косвенные расходы операции, имеющие измеримый объём и предусмотренные сметными нормами.
· Поэтому при собственных силах подрядчика УЗ‑контроль учитывается расценкой 09‑05‑004; при привлечении сторон — прямой строкой договора/главой 9.
5. Краткий пример расчёта
Исходные данные: толщина колонн 16 мм, выполнены нижние вертикальные швы общей длиной 125 м.
· Берём ТЕР09‑05‑004‑02 (t до 20 мм, нижнее/вертикальное).
· Объём = 125 м.
· Стоимость = (Цена базовая × индекс перевода) × 125 м.
· Далее начисляем НР (например, 60 %) и СП (например, 40 %) по Методике 812/пр.
6. Вывод
· Ультразвуковой контроль сварных швов не включён в расценку ТЕР09‑03‑002‑05 и не относится к составу накладных расходов подрядчика.
· Его следует учитывать отдельной расценкой из таблицы 09‑05‑004 (региональный ТЕР, либо ФЕР/ГЭСН) по фактической длине швов.
· При привлечении специализированной лаборатории допускается включить расходы как ресурс «Услуги сторонней организации» либо, по согласованию с заказчиком, отнести их в главу 9 ССР.

