	№ п/п
	Шифр Раздела проекта
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Разница
(+/-)
	Примечание

	1
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	3
	4
	7
	8

	Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические
1632-2021-2.1.3-КМ

	1
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-136 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. 800×5710×5
	м.п.
	26,04
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	380,40
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 700×60×4 (7 шт)
	м.п.
	21,28
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 700×60×4
	кг
	18,20
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	47,32
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	19,60/398,6
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	4,00
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	19,60
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	10,40
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,25
	К увеличению

	2
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-144 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. 800×5710×5
	м.п.
	26,04
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	380,40
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 700×60×4 (7 шт)
	м.п.
	21,28
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 700×60×4
	кг
	18,20
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	47,32
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	19,60/398,6
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	4,00
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	19,60
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	10,40
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,25
	К увеличению

	3
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-61
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. 720×2480×5
	м.п.
	6,40
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	74,30
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 620×60×4 (3 шт)
	м.п.
	4,08
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 620×60×4
	кг
	3,60
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	10,48
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	3,72/77,9
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	0,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	3,72
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	2,10
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,25
	К увеличению

	4
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-54
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. 780×2110×5
	м.п.
	5,78
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	68,60
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 530×60×4 (2 шт)
	м.п.
	2,36
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 530×60×4
	кг
	2,00
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	8,14
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	2,12/70,6
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	0,70
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	2,12
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	3,30
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,40
	К увеличению

	5
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-52
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. 860×2110×5
	м.п.
	5,94
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	75,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 760×60×4 (2 шт)
	м.п.
	3,28
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 760×60×4
	кг
	2,80
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	9,22
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	3,04/78,6
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	0,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	3,04
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	3,40
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,41
	К увеличению

	6
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-50
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. 720×2110×5
	м.п.
	5,66
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	63,50
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 620×60×4 (2 шт)
	м.п.
	2,72
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 620×60×4
	кг
	2,40
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	8,38
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	2,48/65,9
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	0,70
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	2,48
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	3,10
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,37
	К увеличению

	7
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-46
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. 650×2060×5
	м.п.
	5,00
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	55,90
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 550×60×4 (2 шт)
	м.п.
	2,44
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 550×60×4
	кг
	2,00
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	7,86
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	2,20/57,9
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	0,60
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	2,20
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	2,80
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,34
	К увеличению

	8
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-43
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. (1070×4020 + 782×1070)
	м.п.
	10,87
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	213,70
	К увеличению

	 
	 
	Резка полосы 970×60×4 (5 шт)
	м.п.
	10,30
	К увеличению

	 
	 
	С235, полоса 970×60×4
	кг
	9,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголка L35×4 L1070
	м.п.
	2,21
	К увеличению

	 
	 
	С245, уголок L35×4
	кг
	2,20
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	23,38
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	9,70/224,9
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	2,20
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	9,70
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	9,30
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,12
	К увеличению

	9
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Настил 1Н1-33
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка листа рифл. (490×1940 + 490×782)
	м.п.
	7,42
	К увеличению

	 
	 
	С245, лист рифл. 5мм
	кг
	55,70
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголка L35×4 L450
	м.п.
	0,90
	К увеличению

	 
	 
	С245, уголок L35×4
	кг
	1,00
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	8,32
	К увеличению

	 
	 
	Сварка м.п.
	м.п./кг
	0,90/56,6
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	0,60
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	0,90
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	2,70
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,32
	К увеличению

	10
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Балка 1Б4-14
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка двутавр 50Ш1 L5610 (2 торца)
	м.п.
	4,20
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 50Ш1
	кг
	640,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 400×180×12 (2 шт)
	м.п.
	2,32
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 400×180×12
	кг
	6,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 450×145×10 (4 шт)
	м.п.
	4,76
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 450×145×10
	кг
	5,10
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 400×60×6 (4 шт)
	м.п.
	3,68
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 400×60×6
	кг
	1,10
	К увеличению

	 
	 
	Нарезка отверстий ⌀23
	шт
	10,00
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	14,96
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	12,50/653,8
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	6,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	12,50
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	11,90
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,43
	К увеличению

	11
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Балка 1Б5-1
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка двутавр 30Ш1 (2 элемента)
	м.п.
	4,49
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 30Ш1
	кг
	255,30
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 220×180×12
	м.п.
	0,80
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 220×180×12
	кг
	3,70
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 240×180×12
	м.п.
	0,84
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 240×180×12
	кг
	4,10
	К увеличению

	 
	 
	Нарезка отверстий ⌀23
	шт
	5,00
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	6,13
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	4,80/263,1
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	2,60
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	Ультразвуковой контроль
	м.п.
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	4,90
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,59
	К увеличению

	12
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Колонна 3К1-11
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка двутавр 40Ш1 L11640 (2 торца)
	м.п.
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 40Ш1
	кг
	1031,70
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин (комплект)
	м.п.
	45,60
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластины (суммарно)
	кг
	187,30
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголка L100 (комплект)
	м.п.
	2,60
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголки (суммарно)
	кг
	9,00
	К увеличению

	 
	 
	Нарезка отверстий ⌀23/27/54
	шт
	41
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	52,00
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	48,00/1208,0
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	12,10
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	48,00
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	18,50
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	2,22
	К увеличению

	13
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Колонна 3К1-15
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка двутавр 40Ш1 L11990 (2 торца)
	м.п.
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 40Ш1
	кг
	1062,70
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин (комплект)
	м.п.
	42,00
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластины (суммарно)
	кг
	176,70
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголка L100 (комплект)
	м.п.
	1,60
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголки (суммарно)
	кг
	4,40
	К увеличению

	 
	 
	Нарезка отверстий ⌀23/27/54
	шт
	31
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	48,00
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	45,00/1222,8
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	12,20
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	45,00
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	19,00
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	2,28
	К увеличению

	14
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Распорка 1Б1-1
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка кв.трубы 140х5 L3300мм (1рез)
	м.п.
	0,56
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, Тр кв. 140x50
	кг
	68,90
	К увеличению

	 
	 
	Резка листа 4 мм по периметру 2 шт 130×130
	м.п. реза
	1,04
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина толщиной 4мм
	кг
	1,00
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	0,56
	К увеличению

	 
	 
	Обварка заглушек по периметру
	м.п./кг
	1,04/69,9
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	0,70
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	1,04
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	1,79
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,21
	К увеличению

	15
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Ригель фахверка 1В1-10
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка стального уголка L100х63х8 L4170 мм (1 рез, один торец 45°)
	м.п.
	0,18
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, L100х63х8
	кг
	41,10
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	0,38
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	1,34
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,16
	К увеличению

	16
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Ригель фахверка 1В1-11
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка стального уголка L100х63х8 L3080 мм (1 рез, один торец 45°)
	м.п.
	0,18
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, L100х63х8
	кг
	30,40
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	0,38
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	0,99
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,12
	К увеличению

	17
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Распорка 1РС3-2
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 180×5 L6340мм (2 торца) 
	м.п.
	1,440
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, Тр кв. 180x5
	кг
	171,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 220×110×8 (2 шт)
	м.п.
	1,32
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина толщиной 8мм
	кг
	3,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 220×90×8 (2 шт)
	м.п.
	1,24
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина толщиной 8мм
	кг
	2,40
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 320×220×10 (2 шт)
	м.п.
	2,16
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина толщиной 10мм
	кг
	11,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 40×40×4 (4 шт)
	м.п.
	0,64
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина толщиной 4мм
	кг
	0,20
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	4
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	194,20
	К увеличению

	 
	 
	Обварка по длине шва
	м.п./кг
	4,7/187,6
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	1,90
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	4,70
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	4,70
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,56
	К увеличению

	18
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Распорка 1РС12-2
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 120×5 L5680мм (2 торца) 
	м.п.
	0,96
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, Тр кв. 120x5
	кг
	99,70
	К увеличению

	 
	 
	Резка трубы кр. Ø89×5,5 (2 торца) 
	м.п.
	0,56
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, Тр кр. Ø89×5,5
	кг
	64,30
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголка L100×63×8
	м.п.
	0,72
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, L100×63×8
	кг
	9,40
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 190×95×10
	м.п.
	1,14
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 190×95×10
	кг
	2,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 110×110×4
	м.п.
	0,88
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 110×110×4
	кг
	0,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 80×80×4
	м.п.
	0,64
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 80×80×4
	кг
	0,40
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀19
	шт
	4
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	4,90
	К увеличению

	 
	 
	Обварка по длине шва
	м.п./кг
	13/177,4
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	1,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	13,00
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	4,60
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,55
	К увеличению

	19
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка уголка L100х63х5 
	м.п.
	4,86
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, L100х63х5  
	кг
	86,40
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	4,86
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	0,24
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,03
	К увеличению

	20
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Связь 1СВ2-1 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 180×5 L7820мм (2 торца) 
	м.п.
	2,88
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, тр. кв. 180x5
	кг
	421,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин 560×277×12
	м.п.
	3,34
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, 560×277×12
	кг
	22,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин 410×220×12
	м.п.
	2,52
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, 410×220×12
	кг
	17,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 220×100×8
	м.п.
	5,12
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 220×100×8
	кг
	11,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 40×40×4
	м.п.
	1,28
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 40×40×4
	кг
	0,40
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀27
	шт
	12
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	15,50
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	17,60/473,2
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	17,60
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	6,30
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,76
	К увеличению

	21
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Связь 1СВ4-4 
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 160×6 L6540  (2 торца) 
	м.п.
	1,28
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, тр. кв. 160х6
	кг
	185,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин 490×299×12
	м.п.
	1,58
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, 490×299×12
	кг
	10,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин 456×291×12
	м.п.
	1,49
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, 456×291×12
	кг
	9,30
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 200×90×8
	м.п.
	1,16
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 200×90×8
	кг
	2,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 200×85×8
	м.п.
	0,57
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 200×85×8
	кг
	1,10
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 200×95×8
	м.п.
	0,59
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 200×95×8
	кг
	1,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 40×40×4
	м.п.
	0,64
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 40×40×4
	кг
	0,20
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀27
	шт
	6
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	7,31
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	7,5/209,2
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	7,50
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,58
	К увеличению

	22
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Балка 2Б4-26
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка двутавр 50Ш1 L5610мм (2 торца)
	м.п.
	4,20
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 50Ш1
	кг
	640,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 400×180×12 (2шт)
	м.п.
	2,32
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 400×180×12
	кг
	6,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 450×145×10 (2 шт)
	м.п.
	2,38
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 450×145×10 
	кг
	10,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 400×60×6 (2 шт)
	м.п.
	1,84
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 400×60×6  
	кг
	2,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 510×245×10
	м.п.
	1,51
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 510×245×10
	кг
	8,90
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 580×245×10
	м.п.
	1,65
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 580×245×10
	кг
	10,20
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	13
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	13,90
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	12,5/679,1
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	6,90
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	12,50
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	11,90
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,43
	К увеличению

	23
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Балка 2Б7-24
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка швеллер 22П L5610мм (2 торца)
	м.п.
	1,51
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, швеллер 22П
	кг
	117,60
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 200×180×8 м.п.
	м.п.
	0,76
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 200×180×8
	кг
	2,30
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 180×160×8
	м.п.
	0,68
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 180×160×8
	кг
	1,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 300×300×10
	м.п.
	1,20
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 300×300×10
	кг
	7,10
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	6
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	4,15
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	5,2/128,8
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла 
	кг
	1,30
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	5,20
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	4,3
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,52
	К увеличению

	24
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Балка 2Б13-15 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка швеллер 20П L2480мм (2 торца)
	м.п.
	2,04
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, швеллер 20П
	кг
	91,20
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	8
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀19
	шт
	16
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	2,04
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	2,70
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,32
	К увеличению

	25
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Колонна 2К1-6 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка двутавр 40Ш1 L1700мм (2 торца)
	м.п.
	2,60
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 40Ш1
	кг
	301,40
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 650×145×12 (2 шт)
	м.п.
	3,18
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 650×145×12 
	кг
	17,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 356×65×10 (4 шт)
	м.п.
	3,37
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластина 356×65×10
	кг
	7,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 270×250×40 (4 шт)
	м.п.
	4,16
	К увеличению

	 
	 
	С355-5, пластина 270×250×40
	кг
	84,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 364×300×30 (2 шт)
	м.п.
	2,66
	К увеличению

	 
	 
	С355-5, пластина 364×300×30
	кг
	51,40
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголка L100×7 L100 (8 шт)
	м.п.
	1,60
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголок L100×7
	кг
	8,80
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	16
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀27
	шт
	6
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	17,57
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	18,8/471,4
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	18,80
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) 
	м2
	9,60
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,15
	К увеличению

	26
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Колонна 2К4-2
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка двутавр 30Ш1 L3143мм (2 торца)
	м.п.
	2,64
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 30Ш1
	кг
	178,60
	К увеличению

	 
	 
	Резка трубы кв. 140×5 (960+900+2820)
	м.п.
	6,72
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, тр. кв. 140×5 
	кг
	96,90
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголка L100×63×8 L190 м.п. 0,18
	м.п.
	0,18
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголок L100×63×8
	кг
	1,90
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин 200×12, 150×8, 195×8, 150×8, 95×8 (2 шт), 265×10, 235×10, 265×10, 235×10, 80×6 (2 шт)
	м.п.
	9,80
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, пластины (суммарно)
	кг
	92,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин 130×130×4 (3 шт) м.п. 1,56
	м.п.
	1,56
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 130×130×4 кг 1,50
	кг
	1,50
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 128×128×4
	м.п.
	0,51
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 128×128×4
	кг
	0,50
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀27
	шт
	4
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	7
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀19
	шт
	6
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	21,41
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	18,5/371,4
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	3,20
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	18,50
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) м2 7,80
	м2
	7,80
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,94
	К увеличению

	27
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Распорка 2РС11-2 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 160×6 L5780мм (2 торца)
	м.п.
	2,56
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, тр. кв. 160×6
	кг
	327,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 148×148×4 (2 шт)
	м.п.
	2,36
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 148×148×4 
	кг
	2,80
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 194×170×4 (20 шт)
	м.п.
	29,12
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 194×170×4
	кг
	40,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 288×5980×4
	м.п.
	25,07
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 288×5980×4 
	кг
	108,40
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	4
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки м.п. 59,11
	м.п.
	59,11
	К увеличению

	 
	 
	Сварка 
	м.п./кг
	44/478,2
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла 
	кг
	4,80
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	44,00
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	13,20
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,58
	К увеличению

	28
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца)
	м.п.
	6,72
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, тр. кв. 140×5 
	кг
	687,60
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 128×128×4 (2 шт)
	м.п.
	6,14
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 128×128×4
	кг
	6,00
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀19
	шт
	24
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки м.п. 12,86
	м.п.
	12,86
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	6,14/693,6
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	7,20
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	6,14
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	18,60
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	2,23
	К увеличению

	29
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 140×5 L5780мм (2 торца)
	м.п.
	2,24
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, тр. кв. 140×5 
	кг
	239,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 128×128×4 (2 шт)
	м.п.
	2,05
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 128×128×4
	кг
	2,0
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀19
	шт
	8
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	4,29
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	2,05/241,2
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	2,4
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	2,05
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	6,40
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,77
	К увеличению

	30
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца)
	м.п.
	5,60
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, тр. кв. 140×5
	кг
	573,00
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластины 128×128×4 (2 шт)
	м.п.
	5,12
	К увеличению

	 
	 
	С235, пластина 128×128×4
	кг
	5,0
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий
	шт
	20
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	10,72
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	5,12/578
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. Металла
	кг
	6,0
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	5,12
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	15,50
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,2
	кг
	1,86
	К увеличению

	31
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка уголка L63×5 L1000мм (2 торца)
	м.п.
	9,79
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголок L63×5
	кг
	172,80
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	9,79
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	8,64
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	1,04
	К увеличению

	32
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Связь 2СГ1-1 (51шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка уголка L125×8 L3560мм (2 торца)
	м.п.
	14,59
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголок L125×8 
	кг
	2 805,00
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	204
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	14,59
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	32,64
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	3,92
	К увеличению

	33
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Связь 2СГ1-5 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка уголка L125×8 L3580мм (2 торца)
	м.п.
	0,57
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголок L125×8
	кг
	110,60
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	8
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	0,57
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	1,28
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,15
	К увеличению

	34
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Связь 2СГ1-6 (2шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка уголка L125×8 L2410мм (2 торца)
	м.п.
	0,57
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголок L125×8
	кг
	74,60
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	8
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	0,57
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	0,88
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,11
	К увеличению

	35
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Связь 2СГ1-7 (4шт)
	 
	 
	 

	 
	 
	Резка уголка L125×8 L2310мм (2 торца)
	м.п.
	1,15
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголок L125×8
	кг
	142,80
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	16
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	1,15
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	1,80
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	0,22
	К увеличению

	36
	 1632-2021-2.1.3-КМ 
	Колонна 1К3-1
	 
	0,00
	 

	 
	 
	Резка двутавр 60Ш1 L10121 (2 торца)
	м.п.
	5,00
	К увеличению

	 
	 
	С255-4, двутавр 60Ш1
	кг
	1 386,30
	К увеличению

	 
	 
	Резка пластин (комплект)
	м.п.
	20,48
	К увеличению

	 
	 
	С245-4/С255-4/С355-5, пластины (суммарно)
	кг
	164,20
	К увеличению

	 
	 
	Резка уголков L125, L140 (комплект)
	м.п.
	2,51
	К увеличению

	 
	 
	С245-4, уголки (суммарно)
	кг
	23,00
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀19
	шт
	12,00
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀23
	шт
	12,00
	К увеличению

	 
	 
	Сверление отверстий ⌀27
	шт
	10,00
	К увеличению

	 
	 
	Зачистка кромок после резки
	м.п.
	27,99
	К увеличению

	 
	 
	Сварка
	м.п./кг
	55,00/1573,5
	К увеличению

	 
	 
	масса напл. металла
	кг
	15,70
	К увеличению

	 
	 
	Визуально-измерительный контроль
	м.п.
	55,00
	К увеличению

	 
	 
	Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС)
	м2
	21,00
	К увеличению

	 
	 
	грунт ГФ-0,21
	кг
	2,52
	К увеличению



