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	                   ТЕНДЕРНОЕ ЗАДАНИЕ 


	           На выполнение строительно-монтажных работ (разделы проекта АР, КМ) по зданию дожимного компрессора 11.100


	Кингисепп

2025 г.



Техническое задание

	№

п/п
	Наименование данных и требований:
	Предметом настоящего задания являются строительно-монтажные и отделочные работы по зданию дожимного компрессора на площадке Аммиака-2

	1.
	Заказчик 
	ООО «ЕвроХим Северо-Запад-2»

	2.
	Срок окончания выполнения работ:
	2 месяца с момента подписания договора.

	3.
	Место нахождения объекта:


	г. Кингисепп,  Промышленная зона «Фосфорит», производство Аммиака-2

	4.
	Вид работ
	Работы по реализации проекта выполняются на основании рабочей документации:
1. Архитектурные решения – проект E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-АР;
2. Конструкции металлические -  E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-КМ3-КМ6;


	5.
	Особые требования 
	1. Для сохранения целостности дверей, ворот и фурнитуры, все двери и ворота должны устанавливаться в самом конце строительства (или после окончания всех строительно-монтажных/пусконаладочных работ). На период строительства/наладочных работ должны быть установлены временные двери.

2. Характеристики систем обеспечения пожарной безопасности объекта (в том числе строительных конструкций) должны соответствовать требованиям установленным Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	6.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	В соответствии с разделами проекта.


	7.
	Требования к строительно-монтажным работам, управление строительством. 


	1. Под строительно-монтажными работами Заказчик понимает следующее. 

1.1 Подрядчик самостоятельно или посредством специализированных компаний обязан выполнить все строительные и монтажные работы, по утвержденной Заказчиком Рабочей документации, необходимые в рамках реализации инвестиционного проекта и находящиеся в пределах границ ответственности Подрядчика при этом с качеством, отвечающим требованиям проекта и действующим нормативам РФ.

1.2 Подрядчик несет обязанность самостоятельно или посредством специализированных компаний обеспечить все строительно-монтажные работ требуемыми ресурсами: (техника, рабочие, материалы, оборудование, инструмент, средства индивидуальной защиты и т.д.).  

1.3 Подрядчик также несет ответственность за сооружение объектов строительной инфраструктуры (офисы, столовые, лагерь проживания рабочих, подъезды к строительным площадкам, временные цеха, площадки отстоя техники, инженерные коммуникации для обеспечения объектов строительной инфраструктуры, временное ограждение, охранные посты, места для курения, временные склады и т.п.).

1.4 Подрядчик контролирует сроки проведения работ по факту и обновляет график проекта ежемесячно с учетом прогноза хода реализации проекта во всех аспектах (привлечение ресурсов, изменения сроков поставки, сроков проектирования, сроков выполнения исполнительной документации и т.д.). 

1.5 Подрядчик разрабатывает систему управления строительством, при одновременном проведении строительно-монтажных работ и начала пусконаладочных работ, обеспечив доведение данной системы до строительного подрядчика и проверки квалификационного состава участников на данном этапе строительства.

2. Под управлением строительством Заказчик понимает следующее: 

2.1 Подрядчик осуществляет руководство и контроль над собственными подразделениями ответственными за выполнение строительно-монтажных работ или выполняет управление привлеченными Строительными субподрядчиками.

2.2 Подрядчик формирует график строительства с целью обеспечения своевременного исполнения графика пусконаладочных работ и как следствие графика проекта в целом. 

2.3 Подрядчик организует и контролирует качество привлекаемых ресурсов для выполнения строительно-монтажных работ и контролирует качество самих работ и отвечает за достаточность персонала для осуществления функций контроля, для обеспечения сроков по графику проекта. 

2.4 Подрядчик формирует надлежащий канал коммуникации между Строительной площадкой и департаментами, ответственными за осуществление проектных работ, а также департаментами, ответственными за поставки оборудования и материалов.  

2.5 Подрядчик должен управлять финансированием строительно-монтажных работ посредством условий приемки работ, коррелирующихся с условиями финансирования Подрядчика со стороны Заказчика.   

2.6 В случае привлечения Строительных субподрядчиков Подрядчик не должен полностью перекладывать организационные вопросы на последних. Подрядчик должен осуществлять руководящую роль в вопросах охраны труда, охраны здоровья, экологической безопасности, пожарной безопасности, определения последовательности строительно-монтажных работ, соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами, выбросов загрязняющих веществ и в вопросах поддержания порядка на строительных площадках и объектах строительной инфраструктуры, социальных вопросах, в вопросах размещения (проживания) рабочих, контроле качества работ и применяемых материалах, охране имущества и так далее.

2.7 Подрядчик выполняет, принимает участие или освидетельствует все скрываемые этапы работ, а также выполнение лабораторных анализов или методы спецконтроля, сертификации и другие мероприятия, обеспечивающие гарантированное качество выполнения строительно-монтажных работ. 

2.8 Подрядчик контролирует наличие допусков, отметок об инструктажах, наличие сертификатов и т.п. как у привлекаемых организаций, так и у работников таких организаций наличие которых требуется в соответствии с действующим законодательством, требованиями Проекта и обеспечивающих безопасность проведения работ. 

2.9 Подрядчик выполняет мероприятия по учету затраченных ресурсов, систематизирует данные и предоставляет соответствующие отчеты. 

2.10 Подрядчик должен иметь все необходимые лицензии, сертификаты, членства и т.д. Подрядчик отвечает за аттестацию и контроль всех привлекаемых строительных субподрядчиков всех уровней и их сотрудников на предмет наличия всех необходимых сертификатов, лицензий, членств и т.п., необходимых для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ. 

2.11 Подрядчик самостоятельно осуществляет постановку строящегося объекта на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду (ОНВОС); 

2.12 Подрядчик разрабатывает пакет экологической документации, соответствующий требованиям природоохранного законодательства, в зависимости от срока строительства объекта:

- III категория ОНВОС (при длительности строительства более 6 месяцев);

- IV категория (при длительности строительства 6 месяцев и менее).

2.13 Подрядчик организует места накопления отходов, обеспечивает заключение Договоров со специализированными компаниями по обращению с отходами, ведет журнал движения отходов.

2.14 Подрядчик в случае присвоения объекту III категории ОНВОС разрабатывает документацию по охране атмосферного воздуха (отчет по инвентаризации источников и выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), расчет рассеивания ЗВ и мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий.)

2.15 Подрядчик осуществляет постоянный контроль (IV уровня) соблюдения на строительном объекте требований по охране окружающей среды (ООС) и экологической безопасности в области обращения с отходами, стоками, опасными веществами (в том числе нефтепродуктами), охраны атмосферного воздуха (за выбросами от стационарных и передвижных источников).

2.16 Подрядчик самостоятельно ведет, разрабатывает и предоставляет в надзорные природоохранные органы отчетность по ООС согласно категории объекта ОНВОС, осуществляет экологические платежи,3. Привлечение строительных субподрядчиков. 
2.17 При производстве СМР Подрядчик выполняет требования по обеспечению экологической безопасности (30931.1-ООС1.ТЧ, Раздел 8):
- мероприятия по охране атмосферного воздуха (п.2.3);

- мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова (п.2.5);

- мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов (п.2.6);

- мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (п.2.8);

- мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона (п.2.9);

- мероприятия по охране водной среды (п.2.10)
3.1 Подрядчик может привлекать Строительных субподрядчиков обладающих надлежащей квалификацией и опытом в реализации подобных проектов. 

3.2 В случае выполнения строительно-монтажных работ с привлечением Строительных субподрядчиков, Подрядчик должен привлечь одного Основного строительного подрядчика на весь проект, обладающего соответствующими ресурсами. Допускается привлечение дополнительных строительных субподрядчиков на выполнение узкоспециализированных работ. 

3.3 При привлечение Дополнительных строительных субподрядчиков Подрядчик должен надлежаще оформить присутствие и отношения Основного строительного подрядчика и Дополнительных строительных подрядчиков на единой площадки, обеспечив отсутствие негативного влияния друг на друга.  

3.4 Подрядчик должен надлежаще информировать Строительных субподрядчиков о требованиях, предъявляемых Заказчиком к Подрядчику и ко всем участникам Проекта, в вопросах управления охраной труда, здоровья, экологической безопасности, пожарной безопасности, соблюдения правил нахождения в промышленной зоне «Фосфорит», в вопросах управления окружающей и социальной средой, в вопросах планирования и отчетности по Проекту и т.д. 

3.5 Подрядчик должен в полной мере донести Строительным субподрядчикам ограничения действующие на Проекте: Размещение рабочих (ИТР и выше допускается не размещать) допускается на специально отведенной территории; Подрядчик (привлеченные Строительные субподрядчики) обязаны полностью обеспечить весь персонал наличием средств индивидуальной защиты, включая обязательное ношение противогаза в условиях близости к действующим предприятиям. А также наладить систему контроля исправности СИЗ в рамках службы по охране труда; строгая политика соблюдения миграционного законодательства; требования по вводным инструктажам для всех вновь прибывших на промышленную зону «Фосфорит»; требования к применению исключительно хомутовых лесов.  

3.6 Подрядчик должен в полной мере донести до Строительных подрядчиков требования, предъявляемые к выполнению исполнительной документации.

3.7 Подрядчик должен донести до Строительных подрядчиков требования к безопасности работ при одновременном выполнении пусконаладочных работ и завершающемся строительстве.

3.8 Подрядчик до заключения договоров со строительными подрядчиками любых уровней должен предоставить список специального инструмента, необходимого для проведения монтажных работ, типы и виды. Подрядчик должен заключать договора, получив подтверждение о наличии данного инструмента или возможности обеспечить наличие на период строительства и пусконаладочных работ. 

3.9 При распределении работ между субподрядчиками любых уровней Подрядчик должен отслеживать, чтобы не возникало ситуаций, когда элементарный объем работ (например, сварка трубопровода из точки А до точки Б) делился между двумя субподрядчиками. 

4. Выполнение строительно-монтажных работ. 

4.1 Первым этапом работ Подрядчика должно является обустройство временного ограждения с организацией контрольно-пропускных пунктов для людей и техники, а также обустройство площадок высадки доставляемых рабочих из автобусов, площадки отстоя техники. Все площадки должны быть надлежаще замощены и обеспечены системой отвода дождевых стоков. 

4.4 В качестве лесов допускаются лишь хомутовые леса ведущих производителей. 

4.5 Все металлоконструкции должны заказываться на территории РФ и должны монтироваться специализированными организациями или квалифицированными рабочими. 

4.6 Чертежи, являющиеся исходными для разработки КМД, подлежат утверждению Заказчиком. По окончанию изготовления металлоконструкций на заводе изготовителе Подрядчик передает конечную версию комплекта КМД Заказчику. 

4.7 Металлоконструкции должны поступать на площадку в максимально укрупненном виде с выполненной системой антикоррозийной защиты. 

4.8 В случаях, когда металлоконструкции подлежат нанесению огнезащиты, такие работы должны производиться в специально подготовленных временных цехах. 

4.9 Для эффективного выполнения работ Подрядчик должен разработать план по выполнению строительно-монтажных работ в зимний период. По мере продвижения Проекта от зимы к зиме такой план должен обновляться с учетом стадии Проекта и видов выполняемых работ. 

4.10 Подрядчик должен обеспечить безопасное перемещение людей по площадке разрабатывая и актуализируя на постоянной основе планы с нанесенными маршрутами людей и техники. Так и обеспечить надлежащее состояние временных и постоянных дорог и пешеходных дорожек (посыпка песком зимой и очистка от снега, подсыпка, грейдирование, уборка летом).

4.11 Повсеместно на площадках строительства должны применяться общеизвестные знаки внимания, запрещающие знаки. Рабочие должны быть обучены знакам. 

4.12 По возможности Подрядчик или Основной строительный подрядчик могут организовать производство бетона в непосредственной близости от площадок строительства.

4.13 Не допускаются какие-либо виды работ в обводненных котлованах.

4.14 Подрядчик должен предусмотреть освещение строительной площадки в темное время суток. Искусственное освещение должно не только освещать места проведения работ, но и проходы и проезды к ним.

4.15 Подрядчик должен организовать геодезическую службу на Проекте.

4.16 Подрядчик формирует и отвечает за систему реперов на строительных площадках.

4.17 На завершающем этапе строительства должен заключить договор с кадастровой организацией, имеющей не менее 3-х кадастровых инженеров (состоящих в реестре кадастровых инженеров), для подготовки технических планов зданий и сооружений. 

4.18 Учитывая неблагоприятные климатические условия, все оборудование, металлоконструкции, трубопроводы и другие изделия должны по возможности поступать на площадку в окрашенном виде. 

4.19 Подрядчик должен учесть риски, вызванные местоположением объектов на промышленной площадки (с учетом возможного воздействия соседних производств), и оценить климатические условия для соблюдения технологии окраски и прилагать все усилия для выполнения окраски в специально подготовленных условиях, а также позаботиться о том, чтобы в период выполнения строительно-монтажных работ лакокрасочный слой был сохранен и восстановительный ремонт был минимизирован. Стоит обратить особое внимание на малое количество дней в году, когда влажность и температура воздуха удовлетворяют условиям возможности проведения работ по окраске. 

4.20 Установка и удаление лесов должны выполняться специально выделенными бригадами, рабочие которых должны иметь отличительную форму спецодежды. Рабочим таких бригад не разрешается выполнять какие-либо отличные работы  - работы препятствующие установке лесов (демонтаж настилов, элементов металлоконструкций, теплоизоляции и т.п.) должны выполняться  соответствующими бригадами.

4.21 При наложения пусконаладочных работ на окончание строительно-монтажных, Подрядчик обязан ввести режим выполнения работ исключительно по наряд-допускам. 

4.22 Подрядчик обязан организовать оперативное устранение замечаний государственного строительного надзора. 

4.23 По окончанию выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик должен незамедлительно приступать к подготовке комплекта исполнительной документации, связанного с выполненным объемом работ. 

4.24 На территории Проекта, а также на других территориях, входящих в охранный периметр ООО «ПГ «Фосфорит» действует «сухой закон».

4.25 Выполнение строительно-монтажных работ допускается только по утвержденной Заказчиком Рабочей документации. 

4.26 Изменения, внесенные в ранее утверждённую Рабочую документацию посредством выпуска новой редакции или рукой уполномоченного представителя Подрядчика на площадке также подлежат утверждению Заказчиком до передачи в производство работ. 

4.27 Согласование альтернативных материалов применяемых при производстве работ допускается только после утверждения Заказчиком. 

4.28 О любых несоответствиях при выполнении строительно-монтажных работ, Подрядчик должен незамедлительно информировать Заказчика посредством утвержденных форм и в последствии осуществлять администрирование таких несоответствий до их устранения.   

4.29 Для администрирования вышеуказанных документов (несоответствия, внесения изменений в рабочую документацию, пересогласование материалов и т.п.) Подрядчик должен иметь базу данных позволяющую отслеживать весь цикл указанных документов с предоставлением на правах чтения удаленного доступа специалистам Заказчика. 

4.30 Подрядчик должен организовать на еженедельной основе проведение совещания «под протокол» с участие представителей Заказчика, Подрядчика, Основного строительного подрядчика (при наличии). По инициативе Заказчика периодичность таких совещаний может изменяться. 

4.31 Подрядчик обязан обеспечить в своей службе наличие специалиста по противопожарным мероприятиям, в задачи которого будет входить как анализ вопросов, связанных с противопожарными мероприятиями в период реализации Проекта, так и самих технических решений, заложенных в Проект. 

4.32 Подрядчик самостоятельно заключает договора и выполняет технические условия на подключения с энергоснабжающими организациями в отношении требуемых ему ресурсов для выполнения всех работ в плоть до получения первой кондиционной продукции. С момента получения кондиционной продукции Заказчик компенсирует Подрядчику затраты на энергоресурсы и сырье потраченные на производство непосредственно выпущенной кондиционной продукции. Затраты на энергоресурсы не связанные с выпуском продукции остаются в зоне Подрядчика до момента передачи завода Заказчику.

4.33 Использование грузоподъемных механизмов, а также монорельсов, устанавливаемых в рамках реализации Проекта для нужд строительно-монтажных и пусконаладочных работ, допускает лишь по письменному согласованию Заказчика.  

4.34 Установку наружных дверей выполнять в конце строительства (за два месяца до пуска объекта). На период строительства необходимо использовать временные двери.

4.35 Строительный подрядчик должен организовать «промежуточный» склад хранения материалов, оборудования и специнструмента, с надлежащей охраной, для обеспечения бесперебойного процесса строительства и сохранности всех компонентов поставки оборудования.  Должен быть разработан документ регламентирующий последовательность приемки материально товарных ценностей со склада Подрядчика на склад Основного строительного подрядчика и выдачи в монтаж требуемых частей, с системой учета остатков, документ должен быть согласован с Заказчиком и Подрядчиком

4.36 При устройстве наливных полов и подвесного потолка необходимо присутствие шеф-монтажника

5. Контроль качества за строительно-монтажными работами.

5.1 Подрядчик обязан сформировать службу надзора за качеством, в достаточном составе для обеспечения сроков проекта, выполнения строительно-монтажных работ. 

5.2 Заказчик может осуществлять дублирующий контроль за качеством как посредством собственных специалистов, так и с привлечением специализированных организаций. 

5.3 Подрядчик должен организовать надлежащий лабораторный контроль за качеством поступающего на площадку бетона и других материалов требующих подобного контроля. 

5.4 Анализы или тесты, реализацию которых Подрядчик или Основной строительный подрядчик не способны организовать на территории Проекта, должны производиться в ближайших аккредитованных лабораториях на договорной основе. Подрядчик должен обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику для наблюдения за такими тестами.

5.5 Подрядчик уже на начальных этапах строительно-монтажных работ должен развернуть сеть видеонаблюдения с онлайн-доступом за объектами строительства. По мере продвижения проекта данная сеть временного видеонаблюдения должна модифицироваться, фокусируясь на наиболее значимых объектах. 

6. Перемещение людей. В связи с тем, что пиковая численность будет достигаться на этапе выполнения строительно-монтажных работ, настоящие требования приводятся в данном Приложении, однако распространяются в целом по проекту.

6.1 Всем маршруты перемещения специалистов Подрядчика, а также любых привлеченных Подрядчиком организаций должны быть нанесены на план и утверждены руководством Заказчика и руководством ООО «ПГ «Фосфорит», и размещены в общедоступных местах. Вдоль маршрутов должны быть установленные соответствующие знаки. 

6.2 Сотрудникам Подрядчика и привлеченных Подрядчиком организаций не допускается использование столовых расположенных на территории ООО «ПГ «Фосфорит» без предварительного согласования с руководством указанных столовых. 

6.3 Для перевозки своих сотрудников, а также работников привлеченных строительных организаций Подрядчик обязан наладить сообщение с местами проживания сотрудников, а также с лагерем проживания рабочих. 

6.4 Для перевозки допускаются только технически исправные транспортные средства и перевозчики, имеющие требуемые по законодательству лицензии. 

6.5 Подрядчик обязан нормативно оборудовать стоянки и разворотные площадки автобусов. Обеспечить такие площадки организаторами посадки в автобусы , Следить за дисциплинированной посадкой, а также чистотой на площадках, установив урны для мусора. 

6.6 Площадки посадки высадки, рабочих должны быть оборудованы схемой движения автобусов, графиком прибытия. Посадка в автобусы должна осуществляться исключительно согласно количеству сидячих мест.

6.7 Не допускается посадка высадка вне площадок посадки\высадки.

6.8 Не допускается ремонт автобусов или какой-либо техники (за исключением авторизированного сервисного обслуживания) в периметре ООО «ПГ «Фосфорит». В случаях поломки должна Подрядчиком должна обеспечиваться эвакуация к ремонтным базам. 

6.9 Подрядчик должен обеспечить формирование общей службы по охране труда и охране окружающей среды в период строительства из расчета 1 сотрудник на 50 единовременно находящихся работников на строительной площадке. Сотрудники данной службы должны быть освобождены от других смежных обязанностей. 

6.10 Подрядчиком должна быть сформирована служба по противопожарному надзору. Численность данной службы должна обеспечивать наличие минимум по одному специалисту на каждую строительную площадку, а также дополнительный специалист на временные объекты строительной инфраструктуры. В пиковые периоды строительства численность данной группы должна быть расширена для обеспечения круглосуточного контроля. 

7. Требования к подрядчику исполняющему функции технического заказчика в понимании законодательства РФ. 

7.1 Подрядчик должен состоять в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

7.2 Предпочтение отдаётся компании, состоящей в СРО как в области архитектурно-строительного проектирования, так и в области инженерных изысканий. 

7.3 В штате организации должно быть

- не менее 2-х специалистов по организации строительства, 

- не менее 2-х главных инженеров проекта (ГИП), ведущих проект по каждому из направлений: общестроительные работы и механические работы, соответственно,

- не менее 1-го ведущего специалиста по каждому разделу проекта.

7.4 Каждый из указанных специалистов должен состоять в «Национальном реестре специалистов» в области строительства и к моменту выбора Подрядчика в качестве исполнителя по Проекту находиться в штате компании не менее 5-ти лет и иметь подтверждённый опыт успешной реализации проектов ;

7.5 Наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП) у руководителя организации и у ГИПов;

7.6 Наличие геодезической службы; в функции геодезической службы входит:

- Организация и производство инженерно-геодезических работ на всех стадиях строительства;

-  Передача Владельцу Акта о закреплении в натуре разбивочной основы;

-  Подготовка и передача каталогов координат и высот пунктов реперов и строительной сетки, схем и абрисов, их расположения, планов и профилей, трасс основных коммуникаций, краткого отчета о геодезических изысканиях до начала строительства;

-  Контроль качества подготовки и правильного составления проектными организациями генпланов и разбивочных чертежей;

- Составление сдаточной документации, относящейся к геодезической службе и исполнительной съемки.

7.7 На завершающем этапе строительства должен заключить договор с кадастровой организацией, имеющей не менее 3-х кадастровых инженеров (состоящих в реестре кадастровых инженеров и работающих в соответствующих организациях не менее 3-х лет), для подготовки технических планов зданий и сооружений.

7.8 Исполнитель, в целях исполнения функции организации и управления строительством Объекта, осуществляет комплекс юридических и фактических действий включая, но не ограничиваясь:

─ по результатам конкурса по выбору лиц, осуществляющих функции Субподрядчиков по отдельным и необходимым для целей пункта 7.8. видам работ (если применимо), и по согласованию с Заказчиком, заключает от своего имени договоры с ними;

─ по результатам тендеров и  из согласованного Заказчиком списка поставщиков на основании конкурентной цены осуществляет выбор поставщиков Материалов и Оборудования, необходимых для строительства Объекта и по согласованию с Заказчиком заключает от своего имени договоры с ними;

─ по согласованию с Заказчиком заключает от своего имени любые договоры, необходимые для строительства Объекта;

─ представляет интересы Заказчика во взаимоотношениях с юридическими лицами, их объединениями, контрольно – надзорными и регулирующими отрасль строительства и градостроительной деятельности органами власти и местного самоуправления в связи с организацией строительства Объекта;

─ организует и обеспечивает взаимодействие всех участников строительства Объекта между собой, а также властями, органами государственного контроля и надзора, иными заинтересованными лицами;

─ создает и управляет системой контроля за строительством Объекта, осуществляет контроль за исполнением Субподрядчиками условий заключенных им договоров и иных правоустанавливающих соглашений, для целей п. 4.1. настоящей статьи;

─ формирует отчетность и Исполнительную документацию, осуществляет контроль за правильностью и полнотой ее составления, направляет ее Заказчику для согласования и/или утверждения;

─ обеспечивает подготовку построенного Объекта к вводу в эксплуатацию, согласовывает и получает совместно с Заказчиком все необходимые для эксплуатации Объекта разрешения и согласования от уполномоченных органов и компетентных лиц.

	8.
	Требования к работе с контролирующими надзорными органами в процессе реализации проекта


	1. Подрядчик должен:

1.1. Предоставить Реестр исполнительной документации с приложением актов в электронном виде;

1.2. До итоговой проверки в полном объеме провести лабораторные и инструментальные исследования и измерения построенного объекта на соответствие требованиям действующих на момент получения положительного заключения экспертизы проекта нормативных и регламентирующих документов РФ;

1.3. К проверке обеспечить 100%-ю готовность систем противопожарной защиты: водяного пожаротушения, газового пожаротушения, порошкового пожаротушения и т.д. Подготовить Исполнительную Документацию, перечень оборудования, паспорта, сертификаты, лицензии Проверить на отсутствие конфликтов с Проектной документацией;

1.4. К проверке предъявить Исполнительную документацию, включая сертификаты на применяемые материалы и изделия, Акты испытаний, индивидуального и комплексного опробования систем, исполнительные схемы водопровода, вентиляции, систем электроснабжения, очистных сооружений производственной, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, включая паспорта на оборудование, Акты скрытых работ;

1.5. Предоставить реестр организаций, принимавших участие в строительстве с указанием видов выполненных ими работ, договорами подряда и допусками СРО;

1.6. Предоставить реестр документов по охране окружающей среды и экологической безопасности (с приложением сканов документов в электронном виде), сформированных, согласованных (при необходимости) и переданных в надзорные природоохранные органы по объекту ОНВОС;

1.7. Предоставить энергетический паспорт;

1.8. Предоставить акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениями и мероприятиями, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), подготовленный в соответствии с ч.7.1 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, подписанный лицом, осуществляющим строительство;

1.9. Предоставить схему планировочной организации земельного участка с сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения из раздела проектной документации «Cхема планировочной организации земельного участка»;

1.10. Предоставить пакет экологической документации, которая оформляется и ведется в ходе строительства в соответствии с требованиями природоохранного законодательства (в области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, проведения производственного экологического контроля).  



	9.
	Требования к осуществлению строительства
	Постановления Правительства РФ от 4 июля 2020 г. N 985 “Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023)
Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

	10.
	Требования к исполнительной документации. 


	1. Под исполнительной документацией поставкой Заказчик понимает следующее:

1.1 Полный комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства. После завершения объекта строительства, Подрядчик готовит технические планы.
1.2 Документация на выполненные Подрядчиком работы, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

1.3 Перед началом работ, необходимо Подрядчику разработать и утвердить свой перечень сдачи ИСД в соответствии с актуальной НТД по всем видам работ и уведомить генподрядную организацию по объекту.

1.4 Первоочередным этапом перед началом СМР генподрядная организация должна передавать разрешительную документацию «Заказчику» на все виды работ и по мере появления изменений дополнять.

1.5 Предъявление ИД при освидетельствовании фактически выполненных работ. СП 48.13330.2011, п. 7.2-7.2.4;

1.6 При проверке объемов видов работ по КС-2, КС-3 необходимо проверять наличие ИСД и по результатам определять объем оплаты по данным работам.

2. Требования к исполнительной документации.

2.1 Четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

2.2 Краткость и точность формулировок, исключающих неоднозначное толкование; 

2.3 Конкретность изложения результатов работы;

2.4 Полное соблюдение и выполнение указаний, установленных нормативными требованиями к порядку ведения Исполнительной Документации;

2.5 Исполнитель обязан осуществлять контроль за качеством и полнотой ведения Исполнительной Документации, обратив особое внимание на соответствие сроков и объемов выполненных работ, указанных в общем журнале производства работ, срокам и объемам выполненных работ, указанным в актах освидетельствования скрытых работ;

2.6 Исполнитель обязан осуществлять контроль за соответствием нормативным требованиям объемов лабораторных испытаний, указанных в лабораторных журналах, при входном, операционном и приемочном контроле;

2.7 Исполнительная Документация оформляется в процессе строительства по мере завершения определенных в Проектной Документации работ, заблаговременно до начала приемки этих работ;

2.8 При оформлении актов освидетельствования указывается точное наименование объекта капитального строительства и выполненных работ. В целях упрощения проверки освидетельствованных работ, в каждом акте освидетельствования указывается объем выполненной работы;

2.9 В каждом акте указывается полный перечень приложений;

2.10 Обязательное предъявление Исполнительной Документации при освидетельствовании фактически выполненных работ;

2.11 Исполнительная документация должна передаваться Заказчику в сформированных книгах, не позднее 14-ти календарных дней после освидетельствования выполненных работ, в бумажном виде и сканированном на диске. Комплект исполнительной документации собирается в твердую папку синего цвета.

2.12 Один раз в месяц, не позднее десятого числа отчётного месяца, предоставлять Заказчику реестр сданной исполнительной документации, за весь период строительства, а также план сдачи на следующий месяц;

2.13 Вся Исполнительная Документация должна быть оформлена на русском языке, соответствующие сертификаты происхождения или иные документы иностранных поставщиков должны иметь перевод на русский язык;
Вся документация, в том числе рабочая и исполнительная должна быть представлена в бумажном и электронном виде с оригинальными подписями и печатями

- на компакт диске (флэшнакопитель) в формате (.doc, .dwg .pdf)   – в 3-х экз.
- на бумажных носителях – в 3-х экз.;
2.14 Разрешительная документация должна быть передана Заказчику заблаговременно до начала СМР.

2.17 Необходимо предоставлять общий журнал строительства и другие специальные журналы (журнал входного контроля, журнал КСС и др.).

2.20 Журнал сварочных работ должен выполняться на всю линию, а не на отдельную изометрию.
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