	
	
	
	
	
	
	1612/2022-Р-ЭГ.ВОР

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А
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	Ведомость объемов работ
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап
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	Пункт взимания платы № 1
(ПВП № 1)
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	Спецификация оборудования,
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	1. Организация молниезащиты и заземления
	
	
	

	
	Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг)
	м
	2100
	

	
	Круглый проводник из оцинкованной стали, диаметр 8 мм (допустимая погрешность веса бухты ±1кг)
	м
	900
	

	
	Держатель проволоки для плоской кровли
	шт.
	672
	

	
	Компенсатор
	шт.
	72
	

	
	Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников диаметром 8-10 мм, оцинкованный
	шт.
	740
	

	
	Держатель проволоки диаметром 8-10 мм, оцинкованный
	шт.
	1428
	

	
	Заклепка резьбовая М8
	шт.
	1428
	

	
	Вставка разделительная d8-10 мм
	шт.
	15
	

	
	Полоса стальная горячеоцинкованная, 40х4 мм (контур заземления)
	м
	375
	

	
	Стержень заземления omex, длина 1,5 м, диаметр 20 мм, оцинкованный
	шт.
	34
	

	
	Наконечник стержня заземления оцник.
	шт.
	17
	

	
	Насадка для забивания стержней заземления
	шт.
	2
	

	
	Соединитель стержня заземления и проволоки
	шт.
	17
	

	
	Крестовой соединитель для плоских проводников до 40 мм, оцинкованный
	шт.
	12
	

	
	Фальцевая и балочная клемма 10-20 мм
	шт.
	8
	

	
	Лента антикоррозионная
	м.
	44
	

	
	Коробка уравнивания потенциалов
	шт.
	3
	

	
	Шина уравнивания потенциалов с металлической опорой
	шт.
	6
	

	
	Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x4
	м.
	60
	

	
	Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x6
	м.
	300
	

	
	Провод с медными жилами, в ПВХ изоляции, желто-зеленый сечение 1x25
	м.
	90
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