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	Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей, 7А

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	№ док.
	Подп.
	Дата
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	Ведомость объемов работ
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	Автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка». 2 этап

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разраб.
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	Пункт взимания платы № 1
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	Провер.
	Мех
	
	02.21
	
	Р
	!Синтаксическая ошибка, !
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,
изделий и материалов
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	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	
	Оборудование АПС и СОУЭ
	
	
	

	1. 
	Установка прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус»	
	шт.
	1
	

	2. 
	Установка блока индикации с клавиатурой «С2000-БКИ 2RS485»
	шт.
	7
	

	3. 
	Установка повторителя интерфейса «С2000-ПИ»
	шт.
	2
	

	4. 
	Установка контроллера двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И» исп.01
	шт.
	8
	

	5. 
	Установка блока приемно-контрольного охранно-пожарного «Сигнал-20П»
	шт.
	7
	

	6. 
	Установка блока контрольно-пускового «С2000-КПБ» версии 3.02 или выше
	шт.
	10
	

	7. 
	Установка резервированного источника питания с интерфейсом RS485 РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS)
	шт.
	2
	

	8. 
	Установка резервированного источника питания РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р)
	шт.
	1
	

	9. 
	Установка аккумулятора 7 Ач «DTM1207»
	шт.
	18
	

	10. 
	Установка шкафа с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 исп.10
	шт.
	6
	

	11. 
	Установка блока сигнально-пускового адресного с выходами «сухой контакт» «С2000-СП2»
	шт.
	13
	

	12. 
	Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.15»
	шт.
	23
	

	13. 
	Установка устройства коммутационного «УК-ВК исп.14»
	шт.
	9
	

	14. 
	Установка адресного расширителя «С2000-АР2 исп.02»
	шт.
	25
	

	15. [image: ]
	Установка адресного расширителя «С2000-АР8»
	шт.
	13
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	16. [image: ]
	Блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП4/220»
	шт.
	62
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	17. [image: ]
	Установка извещателя пожарного пламени инфракрасного адресного ИП 330-1-1  «С2000-ПЛ»
	шт.
	1
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	Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-34А «ДИП-34А-03»
	шт.
	64
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	Установка монтажного комплекта для подвесного потолка МК-3
	шт.
	50
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	Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ»
	шт.
	18
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	21. 
	Установка блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ исп.03»
	шт.
	18
	

	22. [image: ]
	Установка извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания «ИПР 513-3АМ исп.01»
	шт.
	22
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	23. [image: ]
	Установка устройства дистанционного пуска адресного «Запуск систем дымоудаления» со встроенным изолятором короткого замыкания «УДП 513-3АМ исп.02»
	шт.
	10
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	24. [image: ]
	Установка устройства дистанционного пуска «Запуск систем дымоудаления» «УДП 513-3М исп.02»
	шт.
	2
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	Установка устройства дистанционного пуска адресного в шкафах пожарных кранов «Пуск пожаротушения» «УДП 513-3АМ»
	шт.
	1
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	Установка извещателя пожарного аспирационного «ИПА»
	шт.
	8
	[image: ]

	27. 
	Монтаж трубы гладкой жесткой 25мм CTR10-025-K41-060
	м
	1100
	

	28. 
	Установка муфты труба-труба 25мм CTA10D-GIG25-K41-050
	шт.
	400
	

	29. 
	Установка поворота на 90 труба-труба CTA10D-CS25-K41-025
	шт.
	144
	

	30. 
	Установка тройника равностороннего ПВХ 90гр. 25мм UST0110025
	шт.
	8
	

	31. 
	Установка оповещателя звукового МАЯК-24-К 110
	шт.
	59
	

	32. 
	Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный ОРБИТА МК З
	шт.
	21
	

	33. 
	Установка оповещателя светового (Выход) КОП-25 «Выход»
	шт.
	16
	

	34. 
	Установка оповещателя светового IP-66 (Выход) ЭКРАН-С-К1 24 «Выход»
	шт.
	1
	

	35. 
	Установка оповещателя светового (Подключение пожарной техники) (IP-54 уличная) КОП-25 «Подключение пожарной техники»
	шт.
	1
	

	36. 
	Установка оповещателя светового (Насосная станция пожаротушения) (IP-54 уличная) КОП-25 «Насосная станция пожаротушения»
	шт.
	1
	

	37. 
	Установка оповещателя светового со встроенной батареей на 3 часа работы, автоматическое тестирование, постоянного действия MIZAR 6523-3 LED SP
	шт.
	21
	

	38. 
	Установка светильника автономного взрывозащищенного, надпись «Пожарный кран», СФЕРА ВЗ АО-П220
	шт.
	15
	

	39. 
	Наладка системы СПС категория технической сложности II
	Компл.
	1
	

	40. 
	Наладка системы СОУЭ категория технической сложности II
	Компл.
	1
	

	
	Огнестойкая кабельная линия ПТК в составе:
	
	
	

	41. 
	Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом
	м
	13273
	

	42. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1 мм2
	м
	7972
	

	43. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 2х2х0,5 мм2
	м
	2449
	

	44. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2
	м
	672
	

	45. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПСCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,5 мм2
	м
	450
	

	46. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, КИнг(А)- FRLS, интерфейсный огнестойкий, сеч.  2х2х0,8 мм2
	м
	1730
	

	47. 
	Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 32 мм с зондом
	м
	662
	

	48. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, ВВГнг(А)-FRLSLTx, симметричной парной скрутки, сеч. 3х1,5 мм2
	м
	662
	

	49. 
	Установка коробки монтажной металлической КМОМ (8к х 2,5 мм) КМОМ 210х100х37 IP31
	шт.
	14
	

	50. 
	Монтаж трубы стальной 25мм
	м
	20
	

	51. 
	Монтаж обжимного комплекта монтажных профилей тип 1, EX-TR0405, DKC
	шт.
	1900
	

	52. 
	Монтаж держателя кабельного для крепления к профилю, ∅20-26, BHL2026, DKC
	шт.
	1900
	

	53. 
	Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC
	м
	130
	

	54. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4
	шт.
	48
	

	55. 
	Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800)
	шт.
	96
	

	56. 
	Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг 
	шт.
	96
	

	57. 
	Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм
	шт.
	48
	

	58. 
	Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь
	шт.
	24
	

	59. 
	Монтаж рым-гайки M8
	шт.
	48
	

	
	Роботизированная установка пожаротушения 
	
	
	

	60. 
	Укладка трубы гофрированной самозатухающей ТГТ СЗ Ø 20 мм с зондом
	м
	1940
	

	61. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 1х2х0,9 мм2
	м
	1380
	

	62. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, ТехноКИПнг(A)-FRLS, симметричный гибкий кабель для интерфейса RS-485, сеч. 2х2х0,9 мм2
	м
	210
	

	63. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы, КПCнг(А)-FRLS, симметричной парной скрутки, сеч. 3х2,5 мм2
	м
	350
	

	64. 
	Монтаж шнура коммутационного RJ-45 неэкранированный, U/UTP, категория 5e, LSZH, 5 м, PCD-01009-0E, MOLEX
	шт. 
	1
	

	65. 
	Монтаж троса стального, толщина 4 мм, DIN 3055, DKC
	м
	40
	

	66. 
	Монтаж шпильки резьбовой М8х500 DIN 976, нержавеющая сталь А4
	шт.
	12
	

	67. 
	Монтаж шайбы М8 кузовной DIN9021 (CM120800)
	шт.
	24
	

	68. 
	Монтаж оцинкованной гайки М8 DIN 934, 1 кг 
	шт.
	24
	

	69. 
	Монтаж соединителя (зажима) для троса двойного (Duplex) 4 мм
	шт.
	12
	

	70. 
	Монтаж талрепа крюк-кольцо D8, оцинкованная сталь
	шт.
	6
	

	71. 
	Монтаж рым-гайки M8
	шт.
	12
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