	                         



	
	УТВЕРЖДАЮ:
Директор по эксплуатации и 
безопасности производственной деятельности
 АО «Метровагонмаш»
_____________А.С.Никишин
                       «_____»   _________2024г. 


		
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия от цеха №10 до трансбордера цеха № 417 на территории: «АО МЕТРОВАГОНМАШ, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4»




	№
п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

	1.
	Основание для выполнения работ
	Решение Заказчика

	2
	Застройщик/Заказчик
	АО «Метровагонмаш» - Заказчик
ООО «Проминжиниринг» - Технический Заказчик

	3
	Источник финансирования
	Собственные средства Заказчика.

	4
	Сведения об участке
строительства и
планировочных
ограничениях
	Объект находится на территории завода АО «Метровагонмаш», 
г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4


	5
	Назначение объекта, тип здания, этажность
	Асфальтобетонное покрытие предприятия 
АО «Метровагонмаш»

	6
	Основные технико-экономические показатели
	Площадь участка – 5273 м2

	7
	Исходные данные:
	Геодезическая съемка рельефа местности. 
Топографическая съемка.
План благоустройства,
Ведомость объемов работ.

	8
	Основные требования, установленные к выполнению работ

	Стоимость работ должна включать, в том числе стоимость накладных расходов и прибыль Подрядчика, расходы на мобилизацию и демобилизацию, Учитывать расценку  на твердое тело строительного мусора, вывоз строительного мусора на полигон, оплата полигона принимающего мусор и доставку мусора на полигон,  при вывозе мусора отмечать на КПП объем вывозимого мусора,  доставку материалов, фотофиксацию, ведение журнала производства работ, подготовку и подписание актов скрытых работ, охрану труда и прочие затраты, связанные с выполнением работ, указанных в настоящем техническом задании.
Выполнить работы в соответствии с проектными решениями и сметной документацией, составленной в соответствии с инструкцией «О порядке составления, оформления и согласования сметной документации на строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, работы и услуги по обследованию и экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений на предприятиях, входящих в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», а также действующими строительными нормативами.
Основные этапы работ:
 Выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия. 
 Разобрать старое асфальтобетонное покрытие, с последуюшей его     утилизацией.
Произвести демонтаж дорожных плит.
 Устроить новое асфальтобетонное покрытие.
Произвести погрузку и вывоз строительного мусора.
Все точные размеры, привязки и площади уточняются по месту.
Обеспечить ограждение строительной площадки на время производства работ по устройству траншеи до устройства асфальтобетона.
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть произведены без остановки основного производства.
При выполнении работ предусмотреть мероприятия по защите выполненных работ.
При выполнении работ предусмотреть мероприятия по защите действующих транзитных инженерных коммуникаций.
Все изменения и отступления при производстве работ от утвержденных решений своевременно согласовывать с Техническим заказчиком.
Перед проведением работ произвести проверку геодезических отметок территории. 
Сдать результат выполненных работ Техническому заказчику в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
1. До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику список рабочего персонала и инженерно-технических работников своей организации с указанием фамилии, имени, отчества, должности, даты рождения, паспортных данных, места регистрации и фактического 
их проживания (персональные данные передаются в случае согласия данных граждан).
2. Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. Подрядчик организует ежедневную доставку 
на объект своего персонала для выполнения работ и вывоз его с объекта. 
3. Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями контракта, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации здания (сооружения) Заказчика.
4. При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий.
5. Перед началом работ на объекте подрядчик обязуется за свой счет выполнить вынос в натуру геодезическую разбивочную основу объекта с составлением акта.
6. Перед началом работ представлять представителю Заказчика журнал производства работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию.
7. Приступать к работам на объекте в соответствии с перечнем видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентов, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта. Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 № 1798.
8. Временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения с целью выполнения строительных работ по возведению объекта выполняет подрядчик своими силами и за свой счет. Для этих целей направляет заказчику запрос для получения временных технических условий от ресурсоснабжающих организаций с предоставлением объемов запрашиваемых нагрузок.
9. В процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования.
10. Осуществлять мойку выездного транспорта с объекта капитального строительства, в случае если транспортное средство (его составные части) загрязнено.
11. Подрядчик обязуется выполнить за свой счет работы по геодезической исполнительной съемке построенных наружных инженерных сетей и благоустройства с нанесением на планшеты города.
12. Подрядчик обязуется предоставить исполнительную документацию в бумажном виде и на электронном носителе.
Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной механики и другого имущества на территории огражденной строительной площадки с момента подписания Контракта до передачи объекта эксплуатирующей организации по акту приема-передачи.

	9
	Сроки
проведения работ.
	30 календарных дней.

	10
	Условия оплаты
	По условиям договора.

	11
	Данные в области
нормирования
	Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) работ в Российской Федерации на момент подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Контракту, а также:
· Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения», утвержденных постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297;
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр «Об утверждении СП 76.13330 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;
· СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержденных приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»;
· СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утвержденных приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр «Об утверждении СП 82.13330 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».
В случае указания в документации о закупке на стандарты (ГОСТ, СНиП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТ, СНиП и т.д.), которыми были заменены ранее действующие.

	12
	Инженерное обеспечение
на период строительства
	При необходимости получить временные технические условия на подключение к сетям на период строительства;

	13
	Требование к
выполнению
строительно-монтажных
работ
	Подрядчик должен иметь свидетельство СРО на право выполнения инженерных изысканий, осуществлять подготовку СМР, а также реконструкцию объектов капитального строительства.
Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года.
При выполнении работ Подрядчик обязан:
Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры и существующих строительных конструкций и инженерных сетей в зоне производства работ.
Осуществить своими силами вывоз грунта после выемки при устройстве траншеи, а также отходов, полученных при производстве работ.
Обеспечить гарантийный срок эксплуатации трубопроводов в течение пяти лет.
Подрядчик, должен произвести врезку трубопроводов теплоснабжения и ГВС с установкой запорной арматуры, произвести опрессовку трубопроводов согласно ТЗ АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. 
В выходные дни и иные сверхурочные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком. 
Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.
Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) доверенности, приказы на ответственных лиц, список участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). 
Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. 
Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. 
Шумные работы вести в строго в вечернее и ночное время.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. 
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. 
Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований
Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять 
на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований:
· СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденных постановлением Госстроя РФ от 09.08.2001 № 2862 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».

	14
	Мероприятия по
утилизации строительных
отходов
	· В соответствии с Технологическим регламентом обращения с
отходами строительства и сноса.

	15
	Организация и
восстановление
прилегающей территории
	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к
строящемуся объекту территории после завершения основных работ
на строящемся объекте в соответствии с требованиями
действующего законодательства и рабочей документации.

	16 
	Требования к составу и
оформлению
исполнительной
документации
	Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Минстроя России от 16.05.2023г. № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Обеспечить наличие в требуемом объеме сертификатов, паспортов на материалы и инженерное оборудование, протоколов испытаний систем и агрегатов. Передать Застройщику 2 (два) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF и DWG).
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