Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». 
Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Установка металлических опор под теплотрассу в бетонное основание из бетона В22,5
	шт/кг


м3
	6/901,509
   
  0,3804
	
	Труба стальная 219х6; Уголок металлический 50х50х5; Швеллер 100х50х3;
Бетон В22,5

	2
	
	Окраска вручную, эмалью ПФ-115 за 2 раза металлических опор по 1-му слою грунтовки ГФ-021
	м2
	24,2
	
	

	3
	
	Установка опор из блоков ФБС 8-5-6т
	шт/м3
	22/4,774
	
	0,217м3/шт

	4
	
	Надземная прокладка трубопроводов теплотрассы режимом 95-70С
	м.п.
	468
	
	Труба 159х5-468 м; Отводы 159х5 -26шт

	5
	
	Визуально-измерительный контроль стыков
	шт
	60
	
	

	6
	
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов
	м2
	233,5
	
	227,87-труба, 5,63 м2 отводы Грунтовка в 2 слоя (Цинотан), краска в 1 слой (Алюмотан, либо КО 8101)

	7
	
	Устройство теплоизоляции труб из URSA GEO М-11ф, 1,8х1,2х0,5
	м3
	12
	
	1,08м3/шт, толщ.50 мм


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________
