При строительстве воздушной линии 10 кВ, согласно проекту, необходимо произвести геодезическую разбивку трассы. Данные затраты мы расцениваем по укрупненным показателям УПС-17 табл. 2 (письмо РЦЦС СПб от 28.01.2003 г. № 2003-01/П201). Учтены ли данные затраты в накладных расходах (МДС 81-33.2004 раздел 3, п. 7)? Если - да, то кто должен оплачивать выполнение работ по геодезической разбивке трассы BЛ-10 кВ? Закрепленные пункты геодезической сети отсутствуют. Согласно СНиП 3.01.03-84 данные затраты возлагаются на Заказчика.
Ответ
В главу 1 Сводного сметного расчета "Подготовка территории строительства", согласно пункту 4.78. "Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004", включаются средства на работы и затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. К ним, в том числе, относится разбивка основных осей зданий и сооружений и закрепление их пунктами и знаками. Стоимость работ определяется по "Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений".
Работы по разбивке основных осей сооружений выполняет Заказчик, привлекая для этих целей, в необходимых случаях, специализированные организации. Если привлечение специализированных организаций выполняет не Заказчик, а по его поручению Подрядчик, то Заказчик должен возместить Подрядчику указанные расходы.
В состав работы включаются: закрепление с переносом в натуру границ участков, установление межевых знаков, разбивка базисных линий и установка основных реперов, определяющих положение основных сооружений на территории строительства, а также разбивка главных осей основных зданий и сооружений.
В соответствии с п. 3.1.3 Основных функций заказчика в области контроля и надзора за ходом строительства, изложенных в "Положении о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ", в основные функции Заказчика входит:
осуществление выноса в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;
создание и передача строительной организации геодезической разбивочной основы.
Кроме того, на обязанность Заказчика создавать геодезическую разбивочную основу для строительства прямо указывает п. 1.2 Общих положений СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".
В обязанности Подрядчика, выполняемые за счет накладных расходов, входят производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки.
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