Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. АС2

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Земляные работы
	

	
	
	Земляные работы для устройства котлованов для колодцев
	
	
	
	

	1 
	
	Разработка грунта в котловане механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3) 
	м³
	54
	131-23-АС2-ВК-1

	10х4=40м2х13,5 = 54м3

	2 
	
	Разработка грунта в котловане вручную 
	м³
	6
	131-23-АС2-ВК-1
	10х4=40м2х0,15 = 6м3

	3 
	
	Обратная засыпка котлованов грунтом механизировано (экскаватором, с ковшом 0,5м3)
	м³
	55,9
	131-23-АС2-ВК-5
	54+6= 60м3 - 2,04м3 Vвк1 -2,04м3 Vвк2 =55,9м3

	4 
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	55,9
	131-23-АС2-ВК-5
	

	
	
	Монтаж колодцев ВК1-ВК2
	
	
	
	

	5 
	
	Монтаж металлической пластины на узле подпорной стены по камере ВК
	шт.
кг
	1
78,5
	131-23-АС2-ВК-2
	Металлическая пластина 1000х1000х10мм -1 шт./78,5кг

	6 
	
	Устройство колодцев ВК1-ВК2
	м³
	1,16
	131-23-АС2-ВК-2
	Кольцо колодезное стеновое КС10-09 – 4шт./0,96м3
Плита перекрытия колодца ПП10-1 – 2шт./ 0,2м3
Люк чугунный тяжелый тип Т «В» -2 шт.

	7 
	
	Обмазка грунтовкой Технониколь стенок колодца в один слой
	м2
	7,61
	131-23-АС2-ВК-3
	Технониколь №01

	8 
	
	Обмазка битумной мастикой Технониколь стенок колодца в два слоя
	м2
	7,61
	131-23-АС2-ВК-3
	Технониколь №24, расход 2,5кг/м2



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Заказчика: ____________________________________

Представитель технического Заказчика: ___________________________

