Утверждаю: ____________________________________

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Устройство временных трубопроводов

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада
(на высоте до 6,7 м)
	

	1
	
	Демонтаж трубопроводов
	м
	36
	
	

	2

	
	Монтаж трубопроводов d76мм (из демонтированных труб)
	м
	23,5
	
	17,2+6,3=23,5 м

	3
	
	Установка отводов стальных 90гр. Дн=76х6мм
	шт
	5
	
	3+2=5



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________


