	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Устройство ограждения АС1»
 на сумму  2 547 163,58  руб.
	

	Дата
	21.03.2024

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	ответы
	Замечания от 28.06.24

	1 
	
	Исключить повышающий договорной коэффициент, к доп.работам он не имеет отношения
	
	
	

	2 
	
	Затраты на временные здания и сооружения применить п.4  прил.1 к приказу 332/пр. 2,8 с применением к=0,8 (п.25 №332/пр)
	
	
	

	3 
	
	К нормам на производство работ в зимнее время применить К=0,8 п.20 №325/пр
	
	
	

	4 
	1-2
	Исключить объем на ограждение, учтено в п.7, оставить только для ворот
	
	откорректировано
	П.3 откорректировать обЬем согласно ВОР (11,66м3)

	5 
	3
	Исключить, учтено в п.2
	
	Согласно ВОР, уплотнение производить пневматическими трамбовками, расценкой ФЕР01-02-061-02 не учтен данный механизм.
	П.6 не подтверждены ВОР характеристики щебня

	6 
	8
	Заменить на ФССЦ-05.1.05.15-0019  Объем 0,253*35=8,9 м3
	П. 3.1.7.1. инструкции АО ТМХ
	откорректировано
	

	7 
	9
	Заменить на ФССЦ-05.1.07.13-0009
	П. 3.1.7.1. инструкции АО ТМХ
	откорректировано
	

	8 
	11,32
	Не корректно применена расценка, применить согласно ТЧ, мастика холодного применения
	ТЧ п.1.8.22
	откорректировано
	

	9 
	
	В ВОРе указать верные ссылки на листы проекта
	
	откорректировано
	

	10 
	
	П.8 ВОР объем не соответствует формуле , следствие объем в смете не  соответствует ВОРу
	
	Объем изменен
	П.13, 18, 19, 26, 27. 44, 45 – почему выполняете корректировку расценок? 

	11 
	
	
	
	
	П.15 откорректировать панели согласно ВОР по ФССЦ-05.1.07.13-0012

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	17,18,19 
	Исключить, учтено коэф. к монтажу стоек
	
	откорректировано
	

	14 
	22
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-08-001-03, с К=1,1 (Прил.9.3 п.2) +ФЕР09-04-011-01
	
	откорректировано
	

	15 
	24
	Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-07.2.07.11-0021
	
	откорректировано
	

	16 
	25,26, 27,28
	Исключить, ворота уже готовые и окрашены, откорректировать ВОР, ворота -готовые изделия или исключить п.23 
	См.КП
	откорректировано
	П.39 предоставить КП на ворота

	17 
	37
	Прил.8.1 п.3.1 К=0,9
	
	откорректировано
	

	18 
	39
	Не применен коэф. на уклон (10+15)/2=12,5 мм 12,5-20=-7,5 мм/5=-1,5
	
	откорректировано
	1 546 571,6

	19 
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
