Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)
	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Металлоконструкции
	

	
	
	Опора ОП-1
	
	
	
	

	1
	
	Изготовление и монтаж металлоконструкций опоры ОП-1 
	шт.
кг
	4
2 234,32
	131-23-АС1-ОП1-01
	Профильная труба 250*250*8мм -30,16м / 1 781,55кг
Металлический уголок 75*5 -5,6м/ 32,48кг
Лист стальной t=30мм – 1,09м2/ 254,72кг
Лист стальной t=12мм – 1,38м2/ 130кг
Лист стальной t=4мм   -0,27м2/ 8,5кг 
Гайка М30 – 32шт./ 7,78кг
Шайба 12*80*80 -32шт./ 19,29кг

	2
	
	Устройство подливки под опоры
	м³
	0,2
	131-23-АС1-ОП1-01
	0,05м3 * 4 шт.
Раствор подливочный на цементной основе М100 

	3
	
	Огрунтовка металлоконструкций опор за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	37,04
	131-23-АС1-ОП1-01
	30,16+1,26+2,18+2,76+0,27+,41=37,04м2

	4
	
	Окраска металлоконструкций опор краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	37,04
	131-23-АС1-ОП1-01
	Общая толщина не менее 80мкм


Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве
[bookmark: _GoBack]
Представитель Подрядчика: ___________________________
Представитель Технического заказчика: ___________________________

