Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.



Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Архитектурно-строительные решения (АС1)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2
	

	1
	
	Срезка металлической трубы Ду 159*10мм L=292мм
	шт.
кг
м.п. реза
	8
85,84
4,0
	131-23-АС1-ФМ2-06
	10,73 кг/шт.
3,14*0,159*8=4,0м.п.

	2
	
	Сверление отверстий Ду20мм L=200мм в жб фундаментах ФМ2
	шт.
	32
	131-23-АС1-ФМ2-06
	8шт. * 4 шт.

	3
	
	Установка металлического анкера на клеевом составе в фундамент ФМ2
	шт
	32
	131-23-АС1-ФМ2-06
	Арматура Ду 16мм А500С L=210мм -32шт./10,62кг
Химический анкер EAF410WC - 4тубы (бьём 1 тубы 410мл)

	4
	
	Установка закладных деталей М1
	шт.
	8
	131-23-АС1-ФМ2-06
	Металлическая пластина 210*210*10мм -8шт./27,69кг
(0,21*0,21*78,5*8=27,69кг)

	4.1
	
	Высверливание в металлической пластине 210*210*10мм отверстий Ду 16мм
	шт.
	32
	131-23-АС1-ФМ2-06
	8 пластин * 4 шт.

	4.2
	
	Установка металлической пластины на подготовленные анкера
	шт.
м2
	8
0,352
	131-23-АС1-ФМ2-06
	0,44м2/шт.

	4.3
	
	Приваривание к пластине анкеров Ду 16мм
	шт.
	32
	131-23-АС1-ФМ2-06
	8 пластин * 4 шт.
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	Приваривание к пластине ранее срезанной трубы Ду 159*10мм L=292мм
	шт.
кг
м.п. шва
	8
85,84
4,0
	131-23-АС1-ФМ2-06
	10,73 кг/шт.

	5
	
	Огрунтовка металлоконструкций за два раза грунтовкой ГФ021
	м2
	0,28
	131-23-АС1-ФМ2-06
	

	6
	
	Окраска металлоконструкций краской ПФ115 в 2 слоя
	м2
	0,28
	131-23-АС1-ФМ2-06
	Толщиной слоя не менее 120мкм



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве


Представитель Подрядчика: ___________________________

Представитель Технического заказчика: ___________________________
